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D E C Y Z J A 
Działając na podstawie: 
· art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania     administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691 tj. ze zm.),
· art. 183b ust. 1 i 2, art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt. 1 i pkt. 3) ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025r., poz. 647 
tj. ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),
po rozpatrzeniu wspólnego wniosku, złożonego w tut. Urzędzie przy piśmie 
z dnia 10.09.2025r. (data wpływu: 12.09.2025r.) znak: SM-P/DI/0730/86/2025 
wraz z jego późniejszymi uzupełnieniami, przez:
· Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 
(NIP: 8161614875, Regon: 180054074) i
· Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., 
ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica (NIP: 8841005112, Regon: 890279493)
w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 13.02.2023r., znak: OS-I.7222.15.1.2023.MD - tekst jednolity ze zmianą, udzielającej „Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
w Giedlarowej instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 298 590 ton oraz na prowadzenie mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i kompostowni odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę), 
o r z e k a m
I. Zmieniam decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 13.02.2023r., znak: OS-I.7222.15.1.2023.MD - tekst jednolity ze zmianą, udzielającą 
Stare Miasto-Park Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk (NIP: 8161614875, 
Regon: 180054074) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 298 590 ton oraz mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i kompostowni odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę), w następujący sposób:

I.1 W punkcie II. decyzji w miejsce istniejącego zapisu o treści
„Udzielam „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 
(NIP: 8161614875, Regon: 180054074) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 298 590 ton oraz na prowadzenie mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i kompostowni odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę) i określam:”
wprowadza się następujący zapis:
„udzielam pozwolenia zintegrowanego:
· [bookmark: _Hlk227224209]Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 
(NIP: 8161614875, Regon: 180054074) na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, 
o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 298 590 ton oraz na prowadzenie mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów 
o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i kompostowni odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę),
· Zakładowi Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., 
ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica (NIP: 8841005112, Regon: 890279493) 
na prowadzenie oznaczonej części instalacji, tj. kwatery nr I (sektory IV i V) składowiska odpadów, położonej na działkach o nr ewidencyjnych: 1529/2,1530, 1532/2, 1533/3, 1534/3, 1535/2, 1536/2, 1537/2, 1538/2, 1540/2, 1546/2, 1547/3, 1548/3, 1550/1, 1550/3, 1551/1, 1551/3, 1532/1, 1539/3, 1533/1, 1533/2, 1534/2,  1535/1, 1536/1, 1549/1, 1549/3 w Giedlarowej, celem przeprowadzenia rekultywacji biologicznej wyznaczonej kwatery składowiska odpadów, zgodnie z pkt. IV.2.2. niniejszej decyzji.
Wyznaczam Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 
(NIP: 8161614875, Regon: 180054074) jako głównego prowadzącego instalację 
przeznaczoną do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, 
o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 
298 590 ton i określam:”


I.2 W punkcie II.2. decyzji podpunkt II.2.1.1.1. otrzymuje brzmienie:
„II.2.1.1.1. Kwatera I 
a.   Powierzchnia kwatery w koronie - 1,65 ha
b.   Powierzchnia kwatery w dnie	- 0,67 ha
c.   Pojemność projektowa kwatery  - 118 000 m3,  104 821 Mg 
d.   Rzędna dna gruntu rodzimego - 220,10 - 222,30 m n. p. m.
e.   Rzędne korony obwałowań - 225,70 - 227,50 m n. p. m.
f.    Maksymalne rzędne składowania odpadów w kwaterze - 235 m n. p. m.
g.   Maksymalna wysokość składowania odpadów w kwaterze - 14,9 m
h.   Maksymalna rzędna składowania z warstwą rekultywacyjną - 237,25 m n.p.m. 
i.    Nachylenie skarp wewnętrznych obwałowania zewnętrznego - 1:2
j.    Nachylenie skarp zewnętrznych obwałowania zewnętrznego - 1:2
k.   Ilość odpadów przyjmowana do przetwarzania przez składowanie: 
·   maksymalna dobowa - 90 Mg/dobę
·   maksymalna roczna - 23 608 Mg/rok
l.   Ilość odpadów przyjmowanych do przetwarzania w procesach odzysku na składowisku – 76 403 Mg/rok 
ł.    Przewidywany czas eksploatacji instalacji - do grudnia 2030 roku.”
I.3 W punkcie II.2.1.2. decyzji podpunkt II.2.1.2.1. otrzymuje brzmienie:
„II.2.1.2.1. Kwatera I (sektor IV i V)
II.2.1.2.1.1. Uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych kwatery stanowić będą:
· warstwa zagęszczonego iłu o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji 
poniżej k>10-9 m/s, 
· izolacja syntetyczna - geomembrana HDPE o grubości 2 mm,  
· geowłóknina ochronna,
· warstwa filtracyjna piasku o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji 
k>10-4 m/s, w  której umieszczono system drenażu wód odciekowych.                                                  
[bookmark: _Hlk214277698]II.2.1.2.1.2. Uszczelnienie powierzchni korony składowiska i wykonanie okrywy rekultywacyjnej kwatery:
· warstwa wyrównawcza o miąższości ok. 0,25 m z materiału inertnego lub odpadów wymienionych w tabeli nr 4 niniejszej decyzji,
· warstwa uszczelniająca  o gramaturze min. 3000 g/m2 z maty bentonitowej,
· warstwa glebotwórcza mineralno-humusowa (biologiczna) o miąższości 
do 2,0 m z mas ziemnych lub odpadów wymienionych w tabeli nr 5 niniejszej decyzji, 
· drenaż przyskarpowy wykonany w formie rowka o głębokości ok. 0,5 m
i łącznej długości około 329 m przy wewnętrznej skarpie obwałowania 
w pełnym jego obrysie, w którym ułożone będą rury drenażowe DN110 
w obsypce żwirowej; drenaż będzie wpięty do istniejących studni systemu drenażu odcieków z wykorzystaniem rur pełnych (ƩL=~69 m), połączenie 
rur drenażowych i rur pełnych wykonane będzie z wykorzystaniem studni drenażowych PE/PP/PVC DN 315-400 wyprowadzonych ponad warstwy rekultywacyjne. 
II.2.1.2.1.3. Szacowane powierzchnie i objętości warstw rekultywacyjnych 
Tabela nr A Objętości i powierzchnie poszczególnych warstwy na kwaterach:
	[bookmark: _Hlk214282352]Lp.
	Nazwa  warstwy
	Kwatera I
	Kwatera A
	Kwatera B

	1. 
	Warstwa wyrównawcza o gr. 0,25 m
- powierzchnia /m2/
- objętość /m3/
	
14470
 3617
	
9000
2125
	
20280
5070

	2. 
	Warstwa uszczelniająca o granulacji 
min. 3000 g/m2  
	
14470
	
9000
	
20280

	3. 
	Warstwa drenażowa /m2/
	14470
	9000
	20280

	4. 
	Warstwa rekultywacyjna (biologiczna) 
o miąższości do 2 m
- powierzchnia /m2/
  - objętość /m3/
	

14470
28940
	

9000
18000
	

20280
40560



Na okrywie rekultywacyjnej wykonane będą zabiegi agrotechniczne, wysiew traw 
i roślin motylkowych oraz nasadzenia drzew i krzewów.”
I.4 W punkcie II.3.3. decyzji podpunkt II.3.3.4.2.1. otrzymuje brzmienie:
„II.3.3.4.2.1. Odpady po pierwszym etapie stabilizacji tlenowej przewożone będą 
za pomocą ładowarki kołowej na plac dojrzewania i formowane będą w pryzmy, 
o ile zakładać to będzie wybrana konfiguracja procesu. Odpady przewożone nie będą rozpraszane w trakcie transportu i czynności przeładunkowych.  Czerpak ładowarki wypełniany będzie do poziomu górnej granicy a nadmiar odpadów będzie usuwany celem niedopuszczenia do rozproszenia odpadów w trakcie ich transportu. Pryzmy układane będą równolegle do krawędzi placu, z zachowaniem odpowiednich odstępów. Parametry poszczególnych pryzm uzależnione będą od wielkości danej partii odpadów skierowanych do procesu dojrzewania, przy czym pojedyncza  pryzma nie będzie przekraczać poniżej określonych parametrów, tj.:
· typ pryzmy: trapezowa, 
Wymiary pryzmy: 
· długość podstawy - 4,5 m
· długość górnego boku - 1,0 m
· wysokość pryzmy - 2,2 m
· powierzchnia przekroju pryzmy - 7,15 m2
· ilość pryzm - 7 szt. 
· długość pryzmy - 61,8 m.
· odległość pomiędzy pryzmami - do 70 cm”
I.5 W punkcie II.3.3. decyzji podpunkt II.3.3.5.3. otrzymuje brzmienie:
„II.3.3.5.3. Etap II – faza mezofilowa: 
Proces dojrzewania kompostu prowadzony będzie zgodnie z pkt. II.3.3.4.2. decyzji. Odpady po zakończeniu fazy termofilowej, będą zbierane za pomocą ładowarki 
i przewożone na plac dojrzewania o powierzchni 2 688,30 m2. 
Odpady przewożone nie będą rozpraszane w trakcie transportu i czynności przeładunkowych. W przypadku rozproszenia odpadów wykonywane będzie 
bieżące czyszczenie nawierzchni. Pryzmy kompostowe układane będą równolegle 
do krawędzi placu, z zachowaniem odpowiednich odstępów. Parametry poszczególnych pryzm uzależnione będą od wielkości danej partii odpadów skierowanych do procesu dojrzewania, przy czym pojedyncza pryzma nie będzie przekraczać poniżej określonych parametrów, tj.:
· typ pryzmy: trapezowa, 
Wymiary pryzmy: 
· długość podstawy - 4,5 m
· długość górnego boku - 1,0 m
· wysokość pryzmy - 2,2 m
· powierzchnia przekroju pryzmy - 7,15 m2
· ilość pryzm - 7 szt. 
· długość pryzmy - 61,8 m
· odległość pomiędzy pryzmami – do 70 cm.
II etap procesu, w zależności od wybranej konfiguracji prowadzony będzie 
przez okres co najmniej 8 tygodni z przerzucaniem. Częstotliwość przerzucania pryzm regulowana będzie parametrami przebiegu procesu (temperatura, wilgotność, osiadanie). Temperatura w pryzmie utrzymywana będzie w zakresie 30 – 45⁰C. Wilgotność wsadu wynosić będzie od 45 – 60%. Łączny czas prowadzenia procesu kompostowania bioodpadów wynosił będzie od 4 do 12 tygodni.”

I.6 [bookmark: _Hlk214361078]Punkt IV decyzji otrzymuje brzmienie:
„IV. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
w procesach odzysku na składowisku
IV.1. Rodzaje i maksymalne masy odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów oraz warunki wykorzystania odpadów:
Tabela nr 2
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadu
Mg/rok  6)
	Warunki wykorzystania
(odzysku)

	1. 
	01 04 12 3)
	
Odpady powstające przy płukaniu
 i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione  w 01 04 07 i 01 04 11

	
500
	1) Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska.
2) Odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw   sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, 
z wyłączeniem odpadów:
· skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych,
· zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,
· służących do przechowywania 
i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów lub rtęci.
3) Odpady mogą być zastosowane do wykonania warstwy izolacyjnej, jeśli na podstawie badań stwierdzone zostanie, że spełniają kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone 
w przepisach szczegółowych.
4) Odzysk opadów prowadzony będzie pod warunkiem zachowania przepuszczalności tworzonej warstwy izolacyjnej.
5) Odpady przed zastosowaniem poddane będą kruszeniu, o ile będzie to konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwa izolacyjna.


	2. 
	02 07 99 3)
	Inne niewymienione odpady
	1000
	

	3. 
	10 01 01 3),4)
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły 
z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	17
	

	4. 
	10 01 02 3),4)
	Popioły lotne z węgla
	400
	

	5. 
	10 01 15 3),4)
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły 
z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
	25
	

	6. 
	17 01 01 1),2),5)
	Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów
	1000
	

	7. 
	17 01 02 1),2),5)
	Gruz ceglany
	10
	

	8. 
	17 01 03 1),2),5)
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	500
	

	9. 
	17 01 07 1),2),5)
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	50
	

	10. 
	ex 17 01 80 3)
	Tynki
	400
	

	11. 
	ex 17 01 81 3),5)
	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu
	100
	

	12. 
	17 02 02 3)
	Szkło
	500
	

	13. 
	ex 17 05 04 1),5)
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych
	300
	

	14. 
	17 06 04 3),4)
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03
	100
	

	15. 
	17 09 04 3)
	Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	1500
	

	16. 
	19 05 03 3)
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – frakcja podsitowa po przesianiu odpadu o kodzie 19 05 99 (stabilizatu)
	7000
	

	17. 
	19 12 01 3),4)
	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
	3000
	

	18. 
	19 12 05 3),5)
	Szkło
	1000
	

	19. 
	ex 19 12 12 3),4)
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11 – materiały izolacyjne
	50
	

	20. 
	ex  20 01 99 1),4)
	Popioły z palenisk domowych
	1500
	

	21. 
	ex  20 02 02 1),5)
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, 
z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby 
i torfu
	520
	

	22. 
	20 03 03 3)
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	200
	

	6) Sumaryczna masa odpadów przyjmowanych do przetwarzania w procesach odzysku na składowisku do wykonania warstwy izolacyjnej nie może przekroczyć 12 683 Mg/rok.





IV.1.2. Odpady dopuszczone do budowy tymczasowych dróg dojazdowych 
na składowisku:
Tabela nr 3
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadu
Mg/rok  3)
	Warunki wykorzystania
(odzysku)

	1. 
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów
	1000
	1) Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska.
2) Odpady przed zastosowaniem poddane będą kruszeniu, o ile będzie to konieczne w celu dostosowania ich do wykonania drogi technologicznej.


	2. 
	17 01 02
	Gruz ceglany
	10
	

	3. 
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia
	500
	

	4. 
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	50
	

	5. 
	ex 17 05 04 1,2)
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych
	
300
	

	6. 
	ex  20 01 99 1)
	Popioły z palenisk domowych
	1500
	

	7. 
	ex  20 02 02 1),2)
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, 
z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby 
i torfu
	520
	

	3) Masa odpadów przyjmowanych do przetwarzania w procesach odzysku na składowisku do wykonania warstwy izolacyjnej i budowy dróg technologicznych nie może przekroczyć 3 880 Mg/rok.


IV.1.3. Odpady dopuszczone do budowy skarp, w tym obwałowań oraz kształtowania korony składowiska podczas rekultywacji:
Tabela nr 4
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadu
Mg/rok  1)
	Warunki wykorzystania
(odzysku)

	1. 
	01 01 02
	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
	7760
	Odpady wykorzystywane będą pod warunkiem spełnienia wymagań szczegółowych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów ze zm.


	2. 
	01 04 08
	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
	7760
	

	3. 
	01 04 09
	Odpadowe piaski i iły
	7760
	

	4. 
	01 04 12
	Odpady powstające przy płukaniu 
i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
	7760
	

	5. 
	01 04 13
	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione 
w 01 04 07
	7760
	

	6. 
	01 04 81
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
	7760
	

	7. 
	ex 06 03 99
	Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
	7760
	

	8. 
	10 01 05
	Stałe odpady  z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
	7760
	

	9. 
	10 01 80
	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
	7760
	

	10. 
	10 06 80
	Żużle szybowe i granulowane
	7760
	

	11. 
	10 09 03
	Żużle odlewnicze
	7760
	

	12. 
	10 09 06
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
	7760
	

	13. 
	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
	7760
	

	14. 
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	7760
	

	15. 
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione 
w 10 09 11
	7760
	

	16. 
	10 10 06
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
	7760
	

	17. 
	10 10 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż 
wymienione w 10 10 07
	7760
	

	18. 
	10 10 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
	7760
	

	19. 
	10 12 08
	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana 
(po przeróbce termicznej)
	7760
	

	20. 
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby
	7760
	

	21. 
	16 01 03
	Zużyte opony
	7760
	

	22. 
	16 11 04
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
	7760
	

	23. 
	17 01 01
	Odpady betonowe oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów
	7760
	

	24. 
	17 01 02
	Gruz ceglany
	7760
	

	25. 
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia
	7760
	

	26. 
	17 01 07
	Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06
	7760
	

	27. 
	ex 17 01 80
	Tynki
	7760
	

	28. 
	ex 17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg (elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu)
	7760
	

	29. 
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	7760
	

	30. 
	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
	7760
	

	31. 
	19 09 02
	Osady z klarowania wody
	7760
	

	32. 
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	7760
	

	1) Sumaryczna masa odpadów przyjmowanych do wykorzystania do budowy skarp, w tym obwałowań oraz kształtowania korony składowiska podczas rekultywacji nie może przekroczyć 7 760 Mg/rok.


IV.1.4. Odpady dopuszczone do wykonania okrywy rekultywacyjnej  (biologicznej):
Tabela nr 5
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadu
Mg/rok  1)
	Warunki wykorzystania
(odzysku)

	1. 
	01 04 12
	Odpady powstające przy płukaniu 
i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
	52080

	Odpady wykorzystywane będą pod warunkiem spełnienia wymagań szczegółowych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów ze zm.


	1. 
	02 03 80
	Wytłoki, osady i inne odpady 
z przetwórstwa produktów roślinnych 
(z wyłączeniem 02 03 81)
	52080
	

	1. 
	02 07 80
	Wytłoki i osady moszczowe 
i pofermentacyjne, wywary
	52080
	

	1. 
	06 05 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
	30000
	

	1. 
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	52080
	

	1. 
	10 01 02
	Popioły lotne z węgla
	52080
	

	1. 
	10 01 03
	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
	52080
	

	1. 
	10 01 15
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione 
w 10 01 14
	52080
	

	1. 
	10 01 80
	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
	52080
	

	1. 
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	52080
	

	1. 
	17 05 06
	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
	52080
	

	1. 
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) 
	52080
	

	1. 
	19 08 05
	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
	52080
	

	1. 
	19 08 12
	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione 
w 19 08 11
	30000
	

	1. 
	19 09 03
	Osady z dekarbonizacji wody
	30000
	

	1. 
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	52080
	

	1. Sumaryczna masa odpadów przyjmowanych do wykorzystania do wykonania warstwy rekultywacyjnej (biologicznej) nie może przekroczyć 52 080 Mg/rok.




IV.2. Miejsce i metody przetwarzania odpadów w procesach odzysku: 
IV.2.1. Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 
(NIP: 8161614875, Regon: 180054074) prowadzić będzie przetwarzanie odpadów wymienionych w pkt. IV.1. niniejszej decyzji, tabelach nr 2 i 3  na działkach o nr ewidencyjnych: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527/1, 1528/1, 1529/1, 1529/2, 1527/2, 1528/2, 1530, 1531/1, 1531/2, 1532/1, 1532/2, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1534/1, 1534/2, 1534/3, 1535/1, 1535/2, 1536/1, 1536/2, 1537/1, 1537/2, 1538/1, 1538/2, 1539/2, 1539/3, 1540/2, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1547/2, 1547/3, 1548/1, 1548/2, 1548/3, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1551/1, 1551/2, 1551/3, położonych w Giedlarowej w gminie Leżajsk, do których posiada tytuł prawny.

IV.2.1.1. Odpady wymienione w pkt. IV.1., tabelach nr 2 i 3 decyzji przetwarzane będą metodami kwalifikowanymi jako R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie 
i inne biologiczne procesy przekształcania/ i R5 /Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych/, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
IV.2.2. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica (NIP: 8841005112, Regon: 890279493, KRS: 0000202590) 
prowadził będzie przetwarzanie odpadów wymienionych w pkt. IV.1. niniejszej decyzji, tabelach nr 4 i 5  na działkach o nr ewidencyjnych: 1529/2,1530, 1532/2, 1533/3, 1534/3, 1535/2, 1536/2, 1537/2, 1538/2, 1540/2, 1546/2, 1547/3, 1548/3, 1550/1, 1550/3, 1551/1, 1551/3, 1532/1, 1539/3, 1533/1, 1533/2, 1534/2,  1535/1, 1536/1, 1549/1, 1549/3, położonych w Giedlarowej w gminie Leżajsk będących częścią składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, do których posiada tytuł prawny. Łączna powierzchnia dzierżawionego terenu wynosić będzie 2,3445 ha.
IV.2.2.1. Działki, o których mowa w pkt IV.2.2. niniejszej decyzji oddane będą 
Zakładowi Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 
58-100 Świdnica (NIP: 8841005112, Regon: 890279493, KRS: 0000202590) 
w dzierżawę celem przeprowadzenia przez dzierżawcę rekultywacji biologicznej wyznaczonej kwatery składowiska odpadów nr I (sektory IV i V). 
IV.2.2.2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Zakładu Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica 
(NIP: 8841005112, Regon: 890279493, KRS: 0000202590) związany 
z przeprowadzeniem rekultywacji składowiska obejmował będzie: 
IV.2.2.2.1. Przyjmowanie odpadów przeznaczonych do rekultywacji, które odbywać się będzie wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 17:30. Dopuszcza się możliwość przyjęcia odpadów w innym czasie, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody przez Wydzierżawiającego, tj. Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 
IV.2.2.2.2.  Przyjęcie odpadów na teren składowiska oraz kontrola odpadów dostarczanych do wykorzystania przez Wydzierżawiającego w procesach odzysku 
na kwaterze nr I (sektory IV i V) prowadzone będą zgodnie z pkt. II.3.1.1. decyzji.
IV.2.2.2.3. Uszczelnienie powierzchni korony składowiska oraz wykonanie warstw rekultywacyjnych wykonane będzie w sposób, o którym mowa w pkt. II.2.1.2.1.2.
i II.2.1.2.1.3. niniejszej decyzji.
IV.2.2.2.4. Do wykonania uszczelnienia powierzchni korony składowiska kwatery 
nr I (Sektory IV i V) użyte będą odpady wymienione w pkt. IV.1. tabeli nr 4 decyzji. 
[bookmark: _Hlk221524038]IV.2.2.2.5. Do wykonania okrywy rekultywacyjnej kwatery nr I (Sektory IV i V) 
użyte będą odpady wymienione w pkt. IV.1. tabeli nr 5 decyzji.
IV.2.2.2.6. Odpady wymienione w pkt. IV.1., tabeli nr 4 i 5 niniejszej decyzji przetwarzane będą metodami kwalifikowanymi jako R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania/ i R5 /Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych/, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. 
o odpadach.
[bookmark: _Hlk221606340]IV.2.2.2.7. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., 
ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica zapewni możliwość wstępu na teren instalacji osobom wskazanym przez Stare Miast – Park Sp. z o.o. uprawnionym do poboru prób oraz przeprowadzania badań monitoringowych składowiska odpadów, 
o których mowa w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. 
IV.2.2.2.8. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., 
ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica ponosił będzie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na terenie kwatery nr I (sektory IV i V) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej powstałe po przekazaniu kwatery na jego rzecz, o ile wynikać będą one z jego winy.
IV.2.2.2.9. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., 
ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu dzierżawy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym wyda Stare 
Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk zabezpieczenie należytego wykonania zadania, pokrycia ewentualnych szkód w środowisku lub usunięcia ewentualnych usterek lub wad wykonanych robót w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej obejmującej także okres 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego zwrot przedmiotu dzierżawy oraz odbiór wykonanych prac bez uwag i stwierdzonych usterek na kwotę określoną 
w umowie dzierżawy.  
IV.2.2.2.10. Do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazanie kwatery I (sektory IV i V) Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk posiadaczem odpadów na tym terenie będzie Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica.
IV.2.2.2.11. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., 
ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica wykona rekultywację składowiska do dnia 
31 grudnia 2027 roku.
IV.2.2.2.12. Po upływie terminu określonego w pkt. IV.2.2.2.11. niniejszej decyzji, tj. 31 grudnia 2027 roku, pkt. IV.2.2. decyzji, zgodnie z art. 193 ust.1 
pkt. 1) ustawy Prawo ochrony środowiska wygasa.

IV.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesach odzysku na składowisku odpadów oraz masa magazynowanych odpadów – zgodnie z tabelą nr 6:






Tabela nr 6 
	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Sposób
 i miejsce magazynowania
	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które 
w tym samym czasie mogą być magazynowane 
Mg
	

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane
 w okresie roku
Mg




	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie 
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej 
z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

	1.
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły 
z kotłów 
(z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych 
w 10 01 04)
	




Odpady magazynowane będą selektywnie 
w trwale wyznaczonym 
i oznakowanym miejscu na terenie składowiska odpadów,  na  placu PMS01 o pow. 225 m2.

	5
	12683
	5

	2.
	10 01 02
	Popioły lotne z węgla
	
	20
	12683
	20

	3.
	10 01 15
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione 
w 10 01 14
	
	5
	12683
	10

	4.
	17 01 01
	Odpady betonowe oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów
	
	50
	12683
	50

	5.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	
	5
	12683
	5

	6.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia
	
	20
	12683
	20

	7.
	17 01 07
	Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia, inne niż wymienione 
w 17 01 06

	
	20
	12683
	20

	8.
	ex 
17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny (odzyskiwane mogą być tylko czyste tynki)
	
	30
	12683
	30

	9.
	ex
17 01 81
	Odpady z remontów 
i przebudowy dróg (elementy betonowe 
i kruszywa niezawierające asfaltu)
	
	30
	12683
	30

	10.
	17 09 04
	Zmieszane odpady 
z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	
	50
	12683
	50

	11.
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – frakcja podsitowa 
po przesianiu odpadu o kodzie 19 05 99 (stabilizatu)
	
Odpady magazynowane będą selektywnie
 w magazynie kompostu
B01 i B02 o pow. 288 m2
usytuowanym po zachodniej stronie kompostowni odpadów.
	100
	12683
	100

	12.
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania)
- po procesie R3
	
	100
	12683
	100

	13.
	ex
19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – frakcja podsitowa 
po przesianiu odpadu o kodzie 19 05 03 
w procesie R3
	
	100
	12683
	100

	14.
	19 08 05
	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w trwale wyznaczonym 
i oznakowanym miejscu na terenie składowiska odpadów,  na  placu PMS01 o pow. 225 m2.
	20
	12683
	20

	15.
	ex
20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny
(popioły z palenisk domowych)
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w trwale wyznaczonym 
i oznakowanym miejscu na terenie składowiska odpadów,  na  placu PMS01 o pow. 225 m2.
	15
	12683
	15

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:
	595 Mg

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:
	12683 Mg

	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane 
w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej 
z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
	595 Mg

	Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych na składowisku:
	 900 Mg



IV.4. Odpady, które nie będą magazynowane przed procesem odzysku: 
Tabela nr 6a. 
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu

	1. 
	01 01 02
	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

	2. 
	01 04 08
	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

	3. 
	01 04 09
	Odpadowe piaski i iły

	4. 
	01 04 12
	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 
 i 01 04 11

	5. 
	01 04 13
	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

	6. 
	01 04 81
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

	7. 
	02 03 80
	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
 (z wyłączeniem 02 03 81)

	8. 
	02 07 80
	Wytłoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

	9. 
	ex 06 03 99
	Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego

	10. 
	06 05 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

	11. 
	10 01 03
	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

	12. 
	10 01 05
	Stałe odpady  z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

	13. 
	10 01 80
	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

	14. 
	10 06 80
	Żużle szybowe i granulowane

	15. 
	10 09 03
	Żużle odlewnicze

	16. 
	10 09 06
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

	17. 
	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

	18. 
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

	19. 
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

	20. 
	10 10 06
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

	21. 
	10 10 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

	22. 
	10 10 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

	23. 
	10 12 08
	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana 
(po przeróbce termicznej)

	24. 
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby

	25. 
	16 01 03
	Zużyte opony

	26. 
	16 11 04
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

	27. 
	17 02 02
	Szkło

	28. 
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

	29. 
	17 05 06
	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

	30. 
	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

	31. 
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

	32. 
	19 08 12
	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione 
w 19 08 11

	33. 
	19 09 02
	Osady z klarowania wody

	34. 
	19 09 03
	Osady z dekarbonizacji wody

	35. 
	19 12 05
	Szkło

	36. 
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)

	37. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – materiały izolacyjne

	38. 
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie

	39. 
	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów


 „
I.7 W punkcie V. decyzji podpunkt V.1.3. otrzymuje brzmienie:
„V.1.3. Rodzaj i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania metodą R12 – przygotowanie do ponownego użycia:
Tabela nr 8a.
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania
Mg/rok 1)

	1. 
	20 01 01 5)
	Papier i tektura (książki i czasopisma)
	2

	2. 
	20 01 02 6)
	Szkło
	5

	3. 
	20 01 10 3)
	Odzież
	15

	4. 
	20 01 11 4)
	Tekstylia
	15

	5. 
	20 01 35* 2)
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
	20

	6. 
	20 01 36 2)
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
	30

	7. 
	20 01 38 7)
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	5

	8. 
	20 01 40 8)
	Metale
	10

	9. 
	20 03 07 2)
	Odpady wielkogabarytowe
	50



1) Sumaryczna łączna masa odpadów przyjmowanych do przetwarzania nie będzie przekraczać 152 Mg/rok.
2) Odpady nieuszkodzone, niewybrakowane, w stanie nadającym się do naprawy i wyczyszczenia.
3) Odpady czyste, bez trwałych zabrudzeń, wolne od uszkodzeń.
4) Odpady czyste lub zabrudzone w stopniu umożliwiającym wyczyszczenie.
5) Odpady nieuszkodzone i kompletne nadające się do wyczyszczenia i użytku.
6) Odpady nieuszkodzone, nieporysowane, nadające się do dalszego użytkowania.
7) Odpady nieuszkodzone, w stanie nadającym się do naprawy.
8) Odpady nieuszkodzone, nadające się do dalszego wykorzystania.”

I.8 W punkcie V. decyzji podpunkt V.2. otrzymuje brzmienie:
„V.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów: 
Tabela nr  9 
	Lp.
	Kod
odpadu
	
Rodzaj odpadu
	Masa odpadów powstających 
w wyniku przetwarzania
Mg/rok 1)

	1. 
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	2 995

	2. 
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	3 745

	3. 
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	50

	4. 
	15 01 04
	Opakowania z metali
	500

	5. 
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	1 000

	6. 
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	3 000

	7. 
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	699

	8. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	100

	9. 
	16 01 03
	Zużyte opony
	200

	10. 
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne nie wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 13
	60

	11. 
	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	2

	12. 
	19 12 01
	Papier i tektura
	600

	13. 
	19 12 02
	Metale żelazne
	600

	14. 
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	100

	15. 
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	400

	16. 
	19 12 05
	Szkło
	1 000

	17. 
	19 12 06*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	100

	18. 
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	1 000

	19. 
	19 12 08
	Tekstylia
	600

	20. 
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne) pre RDF
	8 000

	21. 
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	1 000

	22. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11 – Pozostałość nienadająca się do recyklingu, odzysku oraz termicznego przetwarzania tzw. balast
	8 000

	23. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11 – Frakcja podsitowa o wielkości 0-80 mm
	
12 300


	24. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11 – Pozostałość z demontażu odpadów wielkogabarytowych
	1 000

	25. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11 – materiały izolacyjne
	50



1) Łączna masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w procesie R12 nie będzie przekraczać:
· 25 000 Mg/rok dla zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, w tym 6 000 dla odpadów selektywnie zbieranych,
· 1 000 Mg/rok dla odpadów kierowanych do przetwarzania wstępnego (demontażu ręcznego),
· 152 Mg/rok dla odpadów kierowanych do przetwarzania w ramach przygotowania do ponownego użycia.”
I.9 W punkcie V.3. decyzji podpunkt V.3A.6. otrzymuje brzmienie:
„V.3A.6. Maksymalna ilość odpadów kierowanych do przetwarzania - przygotowania odpadów do ponownego użycia nie będzie przekraczać 152 Mg.”
I.10  W punkcie V. decyzji podpunkt V.B.2. otrzymuje brzmienie:
„V.B.2. Rodzaje i maksymalne masy odpadów powstających w procesie R12 –przesiewanie na sicie o wielkości oczek 0-20 mm:
Tabela nr 10g. 
	Lp.
	Kod odpadu
	Odpady i produkty przetwarzania
	Ilość
Mg/rok
	Źródło powstania odpadu

	1. 
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – frakcja podsitowa po przesianiu odpadu o kodzie
 19 05 99
	6 720
	Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na sicie 
o oczkach 0 – 20 mm –
frakcja podsitowa nadającą się do odzysku na składowisku

	2. 
	ex
19 05 99
	Inne niewymienione odpady  (stabilizat) – frakcja nadsitowa 
pow. 20 mm -pozostałość 
z przesiewania stabilizatu 
	3 780
	Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na sicie 
o oczkach 0 – 20 mm – frakcja nadsitowa pow. 20 mm, kierowana do składowania D5.

	3. 
	ex
19 05 99
	Inne niewymienione odpady   – frakcja nadsitowa po przesianiu odpadu 
o kodzie 19 05 03 w procesie R3
	500
	Odpady wytwarzane w wyniku przesiania kompostu na sicie 
o oczkach 0 – 20 mm – frakcja nadsitowa pow. 20 mm, kierowana do składowania lub procesu stabilizacji tlenowej

	4. 
	ex
19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – frakcja podsitowa po przesianiu odpadu o kodzie 19 05 03 
w procesie R3
	600
	Odpady wytwarzane w wyniku przesiania kompostu na sicie 
o oczkach 0 – 20 mm – frakcja podsitowa nadająca się do odzysku na składowisku


„
I.11  W punkcie VI. decyzji podpunkt VI.1. otrzymuje brzmienie:
„VI.1. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania 
[bookmark: _Hlk89067824]Tabela nr 11
	
Lp.

	Kod   odpadu
	Nazwa odpadu

	PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH / PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1.
	02 01 04
	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

	2.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury

	3.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych

	4.
	15 01 03
	Opakowania z drewna

	5.
	15 01 04
	Opakowania z metali

	6.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe

	7.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe

	8.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła

	9.
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów

	10.
	16 01 03
	Zużyte opony

	11.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

	12.
	17 01 02
	Gruz ceglany

	13.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

	14.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

	15.
	17 02 01
	Drewno

	16.
	17 02 02
	Szkło

	17.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne

	18.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz

	19.
	17 04 02
	Aluminium

	20.
	17 04 03
	Ołów

	21.
	17 04 04
	Cynk

	22.
	17 04 05
	Żelazo i stal

	23.
	17 04 06
	Cyna

	24.
	17 04 07
	Mieszaniny metali

	25.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10

	26.
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03

	27.
	20 01 01
	Papier i tektura

	28.
	20 01 02
	Szkło

	29.
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

	30.
	20 01 10
	Odzież

	31.
	20 01 11
	Tekstylia

	32.
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne

	33.
	20 01 28
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

	34.
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione w 20 01 31

	35.
	20 01 34
	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

	36.
	20 01 36
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35

	37.
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

	38.
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne

	39.
	20 01 40
	Metale

	40.
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

	41.
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

	42.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z palenisk domowych)

	43.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (bioodpady)

	44.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)

	45.
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji

	46.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie

	47.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe

	Odpady niebezpieczne

	48.
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne

	49.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

	50.
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

	51.
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

	52.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

	53.
	
20 01 19*
	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne 
i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

	54.
	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

	55.
	20 01 23*
	Urządzenia zawierające freony

	56.
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

	57.
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne

	58.
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

	59.
	20 01 33*
	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02  lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

	60.
	20 01 35*
	Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21 i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

	
PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW

	Odpady inne niż niebezpieczne

	61.
	02 01 10
	Odpady metalowe

	62.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

	63.
	16 01 03
	Zużyte opony

	64.
	16 01 17
	Metale żelazne

	65.
	16 01 18
	Metale nieżelazne

	66.
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne

	67.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

	68.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

	69.
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

	Odpady niebezpieczne

	70.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

	71.
	16 01 07*
	Filtry olejowe

	72.
	16 02 11*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

	73.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

	74.
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

	75.
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

	76.
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

	77.
	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe

	78.
	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe


I.12 W punkcie VI. decyzji podpunkt VI.3. otrzymuje brzmienie:
„VI.3. Rodzaj, miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych: 
Tabela nr 12 
	[bookmark: _Hlk74125616]Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Miejsce i sposób magazynowania

	PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH / PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW 

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1.
	02 01 04
	Odpady tworzyw sztucznych 
(z wyłączeniem opakowań)
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B04 lub na placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	2.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpady magazynowane będą w strefie przyjęcia odpadów w hali ozn. M01 w boksach BM01, BM02, BM03 lub hali H1

	3.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B10, B11, B12, B13, na placu PM01 lub na placach PM02, PM03, PM04

	4.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placach PM05, PM03 lub PM02

	5.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B11, B12, B13 na placu PM01 lub na placach PM02, PM03, PM04

	6.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w hali ozn. H1 zlokalizowanej na placu PM02.

	7.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	Odpady magazynowane będą w strefie przyjęcia odpadów w hali ozn. M01 w boksach BM01, BM02, BM03 lub B05, B06, B07, B11, B12, B13,  PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06

	8.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B08, B09, B10, B12, B13 lub na placach PM02, PM03, PM04

	9.
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	Odpady magazynowane będą w strefie przyjęcia odpadów w hali ozn. M01 w boksach BM01, BM02, BM03

	10.
	16 01 03
	Zużyte opony
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11B B12, B13 lub na placu PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PMS01

	11.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placach PMS01, PM03, PM04 lub PM05

	12.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placach PMS01, PM05,

	13.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placach PMS01, PM05,

	14.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placach PMS01, PM05,

	15.
	17 02 01
	Drewno
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	16.
	17 02 02
	Szkło
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	17.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	18.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B03, B04

	19.
	17 04 02
	Aluminium
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B03, B04

	20.
	17 04 03
	Ołów
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B03, B04

	21.
	17 04 04
	Cynk
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B03, B04

	22.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B03, B04

	23.
	17 04 06
	Cyna
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B03, B04

	24.
	17 04 07 
	Mieszaniny metali
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B11, B12, B13, na placu PM01 lub na placach PM02, PM03, PM04

	25.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione 
w 17 04 10
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B03, B04

	26.
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03
	Odpady magazynowane będą na placach PMS01, PM02, PM03, PM04, PM05 lub tymczasowo na płycie rozładunkowej składowiska

	27.
	20 01 01
	Papier i tektura
	Odpady magazynowane będą w strefie przyjęcia odpadów w hali ozn. M01 w boksach BM01, BM02, BM03 lub na placach PM01, PM02, PM03, PM04, PM05

	28.
	20 01 02
	Szkło
	Odpady magazynowane będą w strefie przyjęcia odpadów w hali ozn. M01 w boksach BM01, BM02, BM03

	29.
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	Odpady magazynowane będą w B01, B02 lub na placach PM03, PM04, PM05, PM06

	30.
	20 01 10
	Odzież
	Odpady magazynowane będą na placach PM02, PM03, PM04, PM05, PM06


	31.
	20 01 11
	Tekstylia
	Odpady magazynowane będą na placach PM02, PM03, PM04, PM05, PM06

	32.
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B03 lub B04

	33.
	20 01 28
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B03

	34.
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione
w 20 01 31
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B03

	35.
	20 01 34
	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B03

	36.
	20 01 36
	Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B03, B04 lub  PM02, PM03, PM04, PM05, PMS01

	37.
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione 
w 20 01 37
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placu PM01 w boksach B10, B11, B12, B13 lub PM02, PM03, PM04, PM05, PMS01


	38.
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w hali  M01 
w boksach BM01, BM02, BM03, na placu PM01, w boksach B10, B11, B12, B13 lub PM02, PM03, PM04, PM05, PMS01


	39.
	20 01 40
	Metale
	Odpady magazynowane będą selektywnie w hali  M0,  
w boksach BM01, BM02, BM03, na placu PM01 w boksach B10, B11, B12, B13 lub PM02, PM03, PM04, PM05, PMS01

	40.
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B03

	41.
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	Odpady magazynowane będą na placu PMS01 lub  tymczasowo na płycie rozładunkowej składowiska.

	42.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły 
z palenisk domowych)
	Odpady magazynowane będą w strefie przyjęcia odpadów w hali ozn. M01 w boksach BM01, BM02, BM03 lub na placu PM02, PM03, PM04, PM05.

	43.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (zmieszane bioodpady)
	Odpady magazynowane będą w boksach B01, B02 lub na placach PM03, PM04, PM05, PM06

	44.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B03

	45.
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	Odpady magazynowane będą w boksach B01, B02 lub na placach PM03, PM04, PM05, PM06

	46.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	Odpady magazynowane będą na PMS01 lub tymczasowo na płycie rozładunkowej składowiska.

	47.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	Odpady magazynowane będą w boksach B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13 lub placach PM03, PM04, PM05, PM06, PMS01


	Odpady niebezpieczne

	48.
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	49.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	50.
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	51.
	13 02 08*
	Inne i oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, usytuowanych w wydzielonym pomieszczeniu hali sortowni. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone 
w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik będzie posiadał odpowiednie oznaczenie umieszczone w widocznym miejscu zawierające kod odpadów, nazwę i adres instalacji.

	52.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	53.
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	54.
	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	55.
	20 01 23*
	Urządzenia zawierające freony
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	56.
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, beczkach usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	57.
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	58.
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne 
i cytostatyczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Leki będą dodatkowo gromadzone w workach jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, zapełnionych max do 2/3 ich objętości. Każdy worek będzie posiadał odpowiednie oznaczenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

	59.
	20 01 33*
	Baterie i akumulatory łącznie 
z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	60.
	20 01 35*
	Zużyte urządzenia elektryczne
 i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW

	Odpady inne niż niebezpieczne


	61.
	02 01 10
	Odpady metalowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B04 lub na placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	62.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B03

	63.
	16 01 03
	Zużyte opony
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksach B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11B B12, B13 lub na placach PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PMS01

	64.
	16 01 17
	Metale żelazne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B04


	65.
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B04

	66.
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B04

	67.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne nie wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B03 lub B04

	68.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie B03

	69.
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	Odpady magazynowane będą w strefie przyjęcia odpadów w hali ozn. M01 w boksach BM01, BM02, BM03.


	Odpady niebezpieczne

	70.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone  w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	71.
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	72.
	16 02 11*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	73.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09  
do 16 02 12,
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	74.
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne 
i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające
substancje niebezpieczne, 
w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	75.
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	76.
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	77.
	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	78.
	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp., usytuowanych w magazynie odpadów niebezpiecznych B03. Pomieszczenie będzie zamknięte, zadaszone, wyposażone w wodoodporne podłoże. Każdy pojemnik, big-bag, mały kontener, beczka, skrzynia, paleta będzie oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.


[bookmark: _Hlk88485304]„
I.13 W punkcie VI. decyzji podpunkt VI.3.1. otrzymuje brzmienie:
„VI.3.1.  Rodzaj i masa magazynowanych odpadów zbieranych:
Tabela nr 12a. 
	Lp.
	Kod
odpadu
	
Nazwa odpadu


	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane
Mg
	
Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane 
w okresie roku
Mg
	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane 
w tym samym czasie 
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej 
z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

	PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH lub PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW

	
Odpady inne niż niebezpieczne


	[bookmark: _Hlk88815931]1.
	02 01 04
	Odpady tworzyw sztucznych 
(z wyłączeniem opakowań)
	15
	200
	15

	2.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	15
	200
	15

	3.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15
	200
	15

	4.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	15
	200
	15

	5.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	15
	200
	15

	6.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	15
	200
	15

	7.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	15
	300
	15

	8.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	50
	2000
	50

	9.
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	2
	200
	2

	10.
	16 01 03
	Zużyte opony
	50
	350
	50

	11.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	20
	1000
	20

	12.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	25
	500
	25

	13.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	15
	500
	15

	14.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	15
	500
	15

	15.
	17 02 01
	Drewno
	10
	150
	10

	16.
	17 02 02
	Szkło
	25
	150
	25

	17.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	5
	100
	5

	18.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	5
	100
	5

	19.
	17 04 02
	Aluminium
	5
	100
	5

	20.
	17 04 03
	Ołów
	5
	100
	5

	21.
	17 04 04
	Cynk
	5
	100
	5

	22.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	5
	100
	5

	23.
	17 04 06
	Cyna
	5
	100
	5

	24.
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	4
	100
	4

	25.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione 
w 17 04 10
	1,5
	100
	1,5

	26.
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03
	25
	500
	25

	27.
	20 01 01
	Papier i tektura
	10
	200
	10

	28.
	20 01 02
	Szkło
	10
	200
	10

	29.
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	5
	500
	5

	30.
	20 01 10
	Odzież
	20
	100
	20

	31.
	20 01 11
	Tekstylia
	20
	100
	20

	32.
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	2
	10
	2

	33.
	20 01 28
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	5
	30
	5

	34.
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione 
w 20 01 31
	1
	5
	1

	35.
	20 01 34
	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
	2
	20
	2

	36.
	20 01 36
	Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35
	10
	200
	10

	37.
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione 
w 20 01 37
	5
	100
	5

	38.
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	2
	50
	2

	39.
	20 01 40
	Metale
	5
	50
	5

	40.
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	1
	10
	1

	41.
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	2
	150
	2

	42.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z palenisk domowych)
	15
	500
	15

	43.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (bioodpady)
	5
	300
	5

	44.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
	0,1
	1
	0,1

	45.
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	5
	350
	5

	46.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	2
	500
	2

	47.
	20 03 07
	


Odpady wielkogabarytowe



	150
	1000
	150

	Odpady niebezpieczne

	48.
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	1
	10
	1

	49.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
	1
	

10
	1

	50.
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	1
	10
	1

	51.
	13 02 08*
	Inne i oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	1
	10
	1

	52.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	1
	20
	1

	53.
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne 
i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
	0,5
	20
	0,5

	54.
	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	0,5
	10
	0,5

	55.
	20 01 23*
	Urządzenia zawierające freony
	2
	20
	2

	56.
	
20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	1
	10
	1

	57.
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	5
	20
	5

	58.
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	0,1
	2
	0,1

	59.
	20 01 33*
	Baterie i akumulatory łącznie 
z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02  lub 16 06 03 
oraz niesortowane baterie 
i akumulatory zawierające te baterie
	1
	15
	1

	60.
	20 01 35*
	
Zużyte urządzenie elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21 
i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki


	15
	200
	15

	Odpady inne niż niebezpieczne

	61.
	02 01 10
	Odpady metalowe
	2
	100
	2

	62.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	2
	50
	
2


	63.
	16 01 03
	Zużyte opony
	50
	2000
	50

	64.
	16 01 17
	Metale żelazne
	2
	30
	2

	65.
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	2
	20
	2

	66.
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	2
	20
	2

	67.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 13
	2
	120
	2

	68.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	0,5
	20
	0,5

	69.
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	25
	10000
	25

	
Odpady niebezpieczne

	70.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	1
	10
	1

	71.
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	0,5
	10
	0,5

	72.
	16 02 11*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
	2
	20
	2

	73.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 12
	1
	20
	1

	74.
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne 
i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	0,5
	10
	0,5

	75.
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	1
	10
	1

	76.
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	1
	10
	1

	77.
	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	1
	10
	1

	78.
	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
	1
	10
	1

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na terenie instalacji
	340 Mg

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku  na terenie instalacji
	4 888,40 Mg

	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie 
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej 
z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
	340 Mg

	Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów zbieranych
	340  Mg


„
I.14 W punkcie VI. decyzji podpunkt VI.3.1. otrzymuje brzmienie:
„VI.4.  Metody zbierania odpadów:
Tabela nr 13 

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Opis metody zbierania

	PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH lub PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1.
	02 01 04
	Odpady tworzyw sztucznych 
(z wyłączeniem opakowań)
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach, kontenerach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia kierowane będą na linię sortowniczą. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu poddane będą sprasowaniu i skierowane będą do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.



	2.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach, kontenerach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia kierowane będą na linię sortowniczą. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu poddane będą sprasowaniu i skierowane będą do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	3.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	

	4.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	

	5.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	

	6.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	

	7.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	

	8.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia magazynowane będą w wydzielonym miejscu w sąsiedztwie boksów przeznaczonych w danym momencie na szkło, gdzie poddane będą doczyszczeniu i umieszczone w boksie. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu zmagazynowane będą w przeznaczonym na ten cel boksie, skąd przekazywane będą do odzysku.

	9.
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia magazynowane będą luzem lub w kontenerach, pojemnikach, opakowaniach typu big-bag itp. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	10.
	16 01 03
	Zużyte opony
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny. Odpady magazynowane będą luzem lub w kontenerach skąd przekazywane będą do odzysku.

	11.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
i remontów
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach, 
w kontenerach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia zostaną doczyszczone. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	12.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	

	13.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	

	14.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	

	15.
	17 02 01
	Drewno
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia będą kierowane na linię sortowniczą. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	16.
	17 02 02
	Szkło
	

	17.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	

	18.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	

	19.
	17 04 02
	Aluminium
	

	20.
	17 04 03
	Ołów
	

	21.
	17 04 04
	Cynk
	

	22.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	

	23.
	17 04 06
	Cyna
	

	24.
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	

	25.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione 
w 17 04 10
	

	26.
	17 09 04
	
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03

	Odpady magazynowane będą na PMS01, PM02, PM03, PM04, PM05. Mogą być również tymczasowo magazynowane na płycie rozładunkowej składowiska.

	27.
	20 01 01
	Papier i tektura
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia będą kierowane na linię sortowniczą. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	28.
	20 01 02
	Szkło
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach, 
w kontenerach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia będą kierowane na linię sortowniczą. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu poddane będą sprasowaniu i skierowane będą do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	29.
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia zostaną doczyszczone. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	30.
	20 01 10
	Odzież
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady poddane doczyszczeniu oraz pozbawione zanieczyszczeń będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	31.
	20 01 11
	Tekstylia
	

	32.
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w specjalnych pojemnikach, skąd przekazane będą do przetworzenia przez podmioty zewnętrzne.

	33.
	20 01 28
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	Odpady zbierane będą selektywnie w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach. Po zebraniu ilości uzasadniającej transport przekazane będą do przetworzenia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

	34.
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione
 w 20 01 31
	

	35.
	20 01 34
	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
	

	36.
	20 01 36
	Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 i 20 01 35
	Odpady zbierane będą selektywnie w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach. Odpady przeznaczone do ponownego użycia będą kierowane do czyszczenia i/lub naprawy. Odpady nienadające się do ponownego użycia, po zebraniu ilości uzasadniającej transport przekazane będą do przetworzenia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

	37.
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione 
w 20 01 37
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po doczyszczeniu oraz odpady pozbawione zanieczyszczeń będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	38.
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po doczyszczeniu oraz odpady pozbawione zanieczyszczeń będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	39.
	20 01 40
	Metale
	

	40.
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	Odpady zbierane będą selektywnie w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach. Po zebraniu ilości uzasadniającej transport przekazane będą do przetworzenia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

	41.
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia będą kierowane na linię sortowniczą. Wysortowane z odpadów surowce poddane będą sprasowaniu i skierowane będą do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	42.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z palenisk domowych)
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po doczyszczeniu oraz odpady pozbawione zanieczyszczeń będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do przetworzenia.


	43.
	ex 20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (zmieszane odpady biodegradowalne)
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po doczyszczeniu oraz odpady pozbawione zanieczyszczeń będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do przetworzenia.

	44.
	ex 20 01 99
	

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)

	Odpady zbierane będą selektywnie w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach. Po zebraniu ilości uzasadniającej transport przekazane będą do przetworzenia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

	45.
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po doczyszczeniu oraz odpady pozbawione zanieczyszczeń będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do przetworzenia.

	46.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po doczyszczeniu oraz odpady pozbawione zanieczyszczeń będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do przetworzenia.

	47.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny. Magazynowane będą luzem w kontenerach lub boksach. Odpady  kierowane będą do ręcznego lub mechanicznego demontażu lub odpady przeznaczone do ponownego użycia będą kierowane do czyszczenia  i/lub naprawy. Odpady mogą być przekazywane innym podmiotom również z pominięciem ręcznego lub mechanicznego demontażu. Opady po demontażu lub
nienadające się do ponownego użycia, po zebraniu ilości uzasadniającej transport przekazane będą do przetworzenia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.


	Odpady niebezpieczne

	48.
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, 
będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	49.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	50.
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	51.
	13 02 08*
	Inne i oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	52.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	53.
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	54.
	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne 
i inne odpady zawierające rtęć
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	55.
	20 01 23*
	Urządzenia zawierające freony
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	56.
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, beczkach. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	57.
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	58.
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne 
i cytostatyczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	59.
	20 01 33*
	Baterie i akumulatory łącznie 
z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 
i akumulatory zawierające 
te baterie
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	60.
	20 01 35*
	Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Odpady przeznaczone do ponownego użycia będą kierowane do czyszczenia i/lub naprawy. Odpady nie nadające się do ponownego użycia, po zebraniu ilości uzasadniającej transport przekazane będą do przetworzenia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.


	PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW

	Odpady inne niż niebezpieczne

	61.
	02 01 10
	Odpady metalowe
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach, kontenerach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia kierowane będą na linię sortowniczą. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu poddane będą sprasowaniu i skierowane będą do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	62.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny  w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia magazynowane będą luzem lub w kontenerach, pojemnikach, opakowaniach typu big-bag itp. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	63.
	16 01 03
	Zużyte opony
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny. Odpady magazynowane będą luzem lub w kontenerach skąd przekazywane będą do odzysku.

	64.
	16 01 17
	Metale żelazne
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach, pojemnikach, innych opakowaniach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia magazynowane będą trafiać na linię sortowniczą. Odpady pozbawione zanieczyszczeń oraz odpady po doczyszczeniu poddane będą sprasowaniu 
i skierowane będą do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do odzysku.

	65.
	16 01 18
	
Metale nieżelazne


	

	66.
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	

	67.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne nie wymienione w 16 02 09 
do 16 02 13
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach, kontenerach, big-bagach, innych opakowaniach lub luzem. Odpady przekazywane będą do odzysku.

	68.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	

	69.
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	Odpady zbierane będą w sposób selektywny w workach lub luzem. Odpady przeznaczone do doczyszczenia po doczyszczeniu oraz odpady pozbawione zanieczyszczeń będą skierowane do miejsc magazynowania, skąd przekazywane będą do przetworzenia.

	Odpady niebezpieczne


	70.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	71.
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	72.
	16 02 11*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.




	73.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 12,
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	74.
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne 
i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające
substancje niebezpieczne, 
w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	75.
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	76.
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	77.
	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

	78.
	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, big-bagach, małych kontenerach, beczkach, skrzyniach lub na paletach itp. Po zebraniu odpadów w ilościach uzasadniających transport, będą przekazywane do odzysku stosownym odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.


„
I.15 W punkcie VIII.1. decyzji podpunkt VIII.1.1. otrzymuje brzmienie:
„VIII.1.1. Odpady inne niż niebezpieczne.
Tabela nr 14 
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadów wytwarzanych
	Źródła wytwarzania odpadów
	Masa odpadów
Mg/rok 1),2)

	1. 
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły 
z kotłów (z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	Działalność kotłowni zasilającej pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz sortowni.
	0,8

	2. 
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	2995

	3. 
	
	
	Odpady wytwarzane w wyniku funkcjonowania zakładu (zakup części, sprzętów itp.)

	5

	4. 
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	3745

	5. 
	
	
	Odpady wytwarzane w wyniku funkcjonowania zakładu (zakup części, sprzętów itp.)
	5

	6. 
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	50

	7. 
	15 01 04
	Opakowania z metali
	
	300

	8. 
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	
	1000

	9. 
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	
	3000

	10. 
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	699

	11. 
	
	
	Odpady wytwarzane w wyniku funkcjonowania zakładu (zakup części, sprzętów itp.)
	1

	12. 
	15 02 03
	
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

	Użytkowanie tkanin w tym odzieży roboczej nie nadającej się do dalszego wykorzystania
	2

	13. 
	
	
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	100

	14. 
	
	
	Przygotowanie odpadów do ponownego użycia
	0,5

	15. 
	16 01 03
	Zużyte opony
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	200

	16. 
	
	
	Naprawa i konserwacja eksploatowanych maszyn i urządzeń
	15

	17. 
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	Naprawa i konserwacja eksploatowanych maszyn i urządzeń
	0,2

	18. 
	16 01 17
	Metale żelazne
	
	2

	19. 
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	
	0,2

	20. 
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	
	0,2

	21. 
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13
	Wymiana sprzętu niezawierającego składników i elementów niebezpiecznych
	0,5

	22. 
	
	
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	60

	23. 
	ex
16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15 (elementy usunięte 
z urządzeń, np. tonery, kartridże, układy scalone, kable)
	Zużyte tonery i kasety z tuszami barwiącymi
	
0,1


	24. 
	
	
	Przygotowanie odpadów do ponownego użycia
	1

	25. 

	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	Wymiana źródła energii 
w pojazdach i urządzeniach
	0,4

	26. 
	
	
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	2

	27. 
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03
	Remonty budynków i budowli
	20

	28. 
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – frakcja podsitowa organiczna o wielkości 0 – 20 mm
	Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na sicie 
o oczkach 0 – 20 mm – frakcja podsitowa organiczna nadającą się do odzysku na składowisku (rekultywacja)
	
6720


	29. 
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – po procesie R3
	Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu R3
	1100

	30. 
	ex
19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się 
do wykorzystania) – frakcja podsitowa po przesianiu odpadu o kodzie 19 05 03 po procesie R3
	Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu R3 - frakcja podsitowa po przesianiu odpadu 
o kodzie 19 05 03 w procesie R3
	600

	31. 
	ex
19 05 99
	Inne niewymienione odpady – frakcja nadsitowa po przesianiu odpadu o kodzie 19 05 03
po procesie R3
	Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu R3 - frakcja nadsitowa po przesianiu odpadu 
o kodzie 19 05 03 w procesie R3
	500

	32. 
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady (stabilizat) - pozostałość 
z przesiewania pow. 20 mm
	Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na sicie 
– frakcja nadsitowa pow. 20 mm, kierowana do składowania D5
	3780


	33. 
	19 05 99
	Inne nie wymienione odpady stabilizat
	Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu D8 (przetwarzanie biologiczne frakcji podsitowej)
	8610

	34. 
	19 12 01
	Papier i tektura
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej.
	600

	35. 
	19 12 02
	Metale żelazne
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	600


	36. 
	
	
	Demontaż ręczny
	200

	37. 
	
	
	Przygotowanie odpadów do ponownego użycia
	1,5

	38. 
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	100


	39. 
	
	
	Demontaż ręczny
	50

	40. 
	
	
	Przygotowanie odpadów do ponownego użycia
	1,5

	41. 
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	400


	42. 
	
	
	Demontaż ręczny
	200

	43. 
	
	
	Przygotowanie odpadów do ponownego użycia
	1

	44. 
	19 12 05
	Szkło
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej oraz demontaż ręczny odpadów.
	1000


	45. 
	
	
	Demontaż ręczny
	1000

	46. 
	
	
	Przygotowanie odpadów do ponownego użycia
	1

	47. 
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione 
w 19 12 06
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	1000


	48. 
	
	
	Demontaż ręczny
	600

	49. 
	
	
	Przygotowanie odpadów do ponownego użycia
	0,5

	50. 
	19 12 08
	Tekstylia
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	600


	51. 
	
	
	Demontaż ręczny
	300

	52. 
	
	
	Przygotowanie odpadów do ponownego użycia
	0,5

	53. 
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	Oczyszczanie linii i posadzek pod linia technologiczną
	100

	54. 
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne) pre RDF
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	8000

	55. 
	ex 
19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - pozostałość nienadająca się do recyklingu, odzysku oraz termicznego przetwarzania tzw. balast


	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	
8000



	56. 
	ex 
19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 -Frakcja podsitowa o wielkości 
0-80 mm.
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	
12300


	57. 
	ex 
19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	
1000


	58. 
	
	
	Demontaż ręczny
	800

	59. 
	ex 
19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – materiały izolacyjne
	Sortowanie odpadów na linii sortowniczej
	  50

	60. 
	
	
	Demontaż mechaniczny i ręczny
	  25



1) Łączna masa odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpadów na linii sortowniczej
i przetwarzania wstępnego odpadów w procesie R12 nie może przekroczyć 25 000 Mg/rok, w tym dla odpadów selektywnie zbieranych 6 000 Mg/rok.
2) Łączna masa odpadów wytwarzanych w wyniku biologicznej obróbki odpadów w procesie D8 i R3
nie może przekroczyć 12 300 Mg/rok, w tym dla bioodpadów 1 400 Mg/rok.”
I.16 W punkcie VIII.2. decyzji podpunkt VIII.2.1. otrzymuje brzmienie:
„VIII.2.1. Odpady inne niż niebezpieczne.
Tabela nr 16 
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Podstawowy skład i właściwości odpadów

	1. 
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły 
z kotłów (z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	Odpady zawierają w swoim składzie tlenki krzemu, glinu  
i żelaza, pierwiastki śladowe, niewielki udział spalonego węgla w postaci koksów. Odpad suchy, w postaci pyłów lub szlaki ze spalonego węgla. Odpady niepalne.

	2. 
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpady zawierają w swoim składzie włókna organiczne 
lub roślinne oraz substancje niewłókniste – wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana)  i wypełniacze nieorganiczne – mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpad suchy, w postaci papieru, torebek, kartonów worków itp.

	3. 
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Odpad suchy, w postaci opakowań typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS.

	4. 
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, ligninę 
i hemicelulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpad suchy, 
w postaci palet, skrzyń itp.

	5. 
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Odpady zawierają w swoim składzie: stopy żelaza, aluminium, miedzi. Odpad suchy, w postaci puszek, skrzynek itp.

	6. 
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	Odpady zawierają w swoim składzie tworzywa sztuczne, papier, folię aluminiową itp. Odpad suchy, w postaci kartonów uzupełnionych folią aluminiową lub tworzywami sztucznymi.



	7. 
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	Odpady zawierają w swoim składzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. węglan sodu (Na2CO3) i węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu (II) (PbO), pigmenty. Odpad suchy, w postaci butelek, słoików, itp.


	8. 
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	Odpady zawierają w swoim składzie: tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące. Odpad suchy, 
w postaci worków i taśm.

	9. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące. Odpad 
w postaci tkanin, w tym zabrudzonej substancjami innymi niż niebezpieczne odzieży roboczej.

	10. 
	16 01 03
	Zużyte opony
	Odpady zawierają w swoim składzie gumę naturalną
 i syntetyczną, metalowe kordy, włókna tekstylne 
i środki pomocnicze. Odpad suchy, w postaci zużytych bądź uszkodzonych opon samochodowych, rowerowych.

	11. 
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	Odpady zawierają w swoim składzie żeliwo, staliwo, wełnę metalową nasycona żywicą epoksydową, drewno, skóra, korek, filc itp., tworzywa kompozytowe. Odpad suchy, 
w postaci nakładek w klockach hamulcowych, okładzin sprzęgłowych, taśm hamulcowych lub okładzin szczęk hamulcowych.

	12. 
	16 01 17
	Metale żelazne
	Odpady zawierają w swoim składzie stopy żelaza. Odpad suchy, w postaci wymontowanych z maszyn 
i zużytych pojazdów uszkodzonych elementów.

	13. 
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	Odpady zawierają w swoim składzie stopy metali kolorowych: miedź, cynk, cyna, ołów, aluminium, stopy metali nieżelaznych: mosiądz i brąz. Odpad suchy, 
w postaci wymontowanych z maszyn  i zużytych pojazdów uszkodzonych elementów.

	14. 
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się z polimerów syntetycznych wytworzonych sztucznie lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Odpad suchy, w postaci gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych (elementy tapicerki, wyposażenia wnętrza samochodów czy osprzętu silnika.

	15. 
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne nie wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Skład chemiczny różnorodny. Odpad suchy, w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i ich elementów (silniki, cewki, kondensatory) oraz urządzenia elektryczne (wkrętarki, lutownice, maszyny do pisania zabawki elektryczne itp.

	16. 
	ex 16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15 (elementy usunięte 
z urządzeń, np. tonery, kartridże, układy scalone, kable itp.)
	Skład chemiczny różnorodny. Odpad suchy, w postaci zużytych tonerów i kasety z tuszami barwiącymi, obcięte kable, układy scalone oraz inne części elektryczne 
i elektroniczne itp.).

	17. 
	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	Skład chemiczny różnorodny. Odpad suchy, w postaci baterii typu paluszki, czy też o innym typowym kształcie, określanych przez producenta jako nieszkodliwe dla środowiska.

	18. 
	17 09 04
	Zmieszane odpady 
z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	
Odpady zawierają w swoim składzie: kwarc, cement, gips, papier, drewno, szkło, metal. Odpad suchy, w postaci gruzu budowlanego, pozostałości żwirów, klejów, drewna, szkła, metali itp.



	19. 
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) - frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm wytwarzana 
w wyniku przesiania stabilizatu
	Odpady suche, ustabilizowane w procesie tlenowego rozkładu substancji organicznej zawierające w swoim składzie również piasek, kamienie, szkło itp.

	20. 
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – po procesie R3
	Odpady sucze, przekompostowane w procesie tlenowego rozkładu substancji organicznej zawierające w swoim składzie również drobną frakcje mineralną.

	21. 
	ex 19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – frakcja podsitowa po przesianiu odpadu o kodzie 19 05 03 po procesie R3
	Odpady suche, przekompostowane w procesie tlenowego rozkładu substancji organicznej zawierające w swoim składzie również drobną frakcję mineralną, itp.

	22. 
	ex 19 05 99
	Inne niewymienione odpady – frakcja nadsitowa po przesianiu odpadu 
o kodzie 19 05 03 po procesie R3
	Odpady suche, przekompostowane w procesie tlenowego rozkładu substancji organicznej zawierające w swoim składzie również nieprzekompostowane części np. gałęzie, kości, kamienie o wielkości pow. 20 mm.

	23. 
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady – stabilizat – Frakcja nadsitowa 
o wielkości pow. 20 mm wytwarzana w wyniku przesiania stabilizatu
	Odpady suche, ustabilizowane w procesie tlenowego rozkładu substancji organicznej zawierające w swoim składzie np., szkło, metale, drobne cząstki tworzyw sztucznych, kości itp.

	24. 
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady (stabilizat)
	
Odpady suche, ustabilizowane w procesie tlenowego rozkładu substancji organicznej zawierające w swoim składzie np. piasek, kamienie, szkło, metale, drobne cząstki tworzyw sztucznych, kości itp.




	25. 
	19 12 01
	Papier i tektura
	Odpady zawierają w swoim składzie włókna organiczne lub roślinne oraz substancje niewłókniste – wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i wypełniacze nieorganiczne – mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpad suchy, w postaci papieru i tektury.

	26. 
	19 12 02
	Metale żelazne
	Odpady zawierają w swoim składzie stopy żelaza. Odpad suchy, w postaci wyrobów metalowych, tj. elementy wyposażenia mieszkań, rurki, itp.

	27. 
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	Odpady zawierają w swoim składzie stopy metali kolorowych: miedź, cynk, cyna, ołów, aluminium, stopy metali nieżelaznych: mosiądz i brąz. Odpad suchy, 
w postaci wyrobów metalowych (np. drabiny, oświetlenie, ozdoby okucia drzwi) itp. Odpad suchy, w postaci wymontowanych z maszyn i zużytych pojazdów uszkodzonych elementów.

	28. 
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Opakowania typu PET, PE-HD, PVC, 
PE-LD, PP i PS. Guma – elastomer zbudowany 
z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin). Odpad suchy,  w postaci gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych (naczynia, zabawki, elementy narzędzi ręcznych, meble, tp.).

	29. 
	19 12 05
	Szkło
	Odpady zawierają w swoim składzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. węglan sodu (Na2CO3) i węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu (II) (PbO), pigmenty. Odpad suchy, w postaci butelek, 
słoików, itp.


	30. 
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione 
w 19 12 06
	Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, ligninę 
i hemicelulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpad suchy, 
w postaci w postaci desek, mebli, stolarki budowlanej 
oraz innych.

	31. 
	19 12 08
	Tekstylia
	Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące. Odpad suchy, 
w postaci płócien, obrusów, przykryć, myjek itp.

	32. 
	19 12 09
	Minerały (np. Piasek, kamienie)
	Części mineralne wytrącone na linii technologicznej stanowiące piasek, drobne kamienie itp. odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

	33. 
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne) pre RDF
	Odpady kaloryczne, palne zwierające w swym składzie tworzywa, papier, gumę i inne materiały palne wydzielone 
z odpadów podawanych na linię. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

	34. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – pozostałość nienadająca się do recyklingu, odzysku oraz termicznego przetwarzania  tzw. balast
	Skład chemiczny różnorodny. Frakcja nadsitowa > niż 80 mm, - różnego rodzaju tworzywa sztuczne, papier, tkaniny, szkło, zabrudzone folie, tworzywa, kompozyty itp. Odpad suchy.

	35. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja podsitowa o wielkości 0-80 mm
	Frakcja podsitowa < niż 80 mm, - różnego rodzaju drobne odpady. W znacznej części odpady ulegające biodegradacji z domieszką itp. tworzyw sztucznych, folii, kompozytów, papieru, frakcji mineralnej (piasek, kamienie), popioły, ziemia, pozostałości żywności, szkła, itp. 
Odpad wilgotny.

	36. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
po demontażu odpadów wielkogabarytowych
	Skład różnorodny  głownie mieszaninę materiałów drewnopodobnych i tworzyw. Odpad suchy powstały 
w wyniku demontażu odpadów wielkogabarytowych. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

	37. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – materiały izolacyjne
	Odpady zawierają w swoim składzie 70% szkła oraz piasku kwarcowego z dodatkiem dolomitu, gabro i wapienia.


„
I.17 W punkcie X.1. decyzji podpunkt X.1.1.1. otrzymuje brzmienie:
„X.1.1.1. Odpady inne niż niebezpieczne
Tabela nr 21
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadów
	Sposób gospodarowania odpadami

	1. 
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły 
z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego gospodarowania, 
z uwzględnieniem hierarchii postępowania 
z odpadami.


	2. 
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	

	3. 
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	

	4. 
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	

	5. 
	15 01 04
	Opakowania z metali
	

	6. 
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	

	7. 
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	

	8. 
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	

	9. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	

	10. 
	16 01 03
	Zużyte opony
	

	11. 
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	

	12. 
	16 01 17
	Metale żelazne
	

	13. 
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	

	14. 
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	

	15. 
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 13
	

	16. 
	ex 16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	

	17. 
	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	

	18. 
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	19. [bookmark: _Hlk54951267]
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) - frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm wytwarzana 
w wyniku przesiania stabilizatu
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub kierowane będą do odzysku na własne składowisko –(rekultywacja).

	20. 
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – po procesie R3
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub kierowane będą do przetworzenia we własnej instalacji - proces R12.

	21. 
	ex 19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – frakcja podsitowa po przesianiu odpadu o kodzie 
19 05 03 po procesie R3
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub kierowane będą do odzysku na własne składowisko –(rekultywacja).

	22. 
	ex 
19 05 99 1)
	Inne niewymienione odpady – frakcja nadsitowa po przesianiu odpadu o kodzie 
19 05 03 po procesie R3
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub kierowane będą do składowania.

	23. 
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady – frakcja nadsitowa pow. 20 mm pozostałość 
z przesiewania
	Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania – proces D5 lub wykorzystane będą na własnym składowisku w procesie odzysku.

	24. 
	19 05 99
	Inne nie wymienione odpady – stabilizat
	Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania – proces D5.

	25. 
	19 12 01
	Papier i tektura
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego gospodarowania, 
z uwzględnieniem hierarchii postępowania 
z odpadami.


	26. 
	19 12 02
	Metale żelazne
	

	27. 
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	

	28. 
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	

	29. 
	19 12 05
	Szkło
	

	30. 
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione  
w 19 12 06
	

	31. 
	19 12 08
	Tekstylia
	

	32. 
	19 12 09
	Minerały (np. piasek kamienie)
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub kierowane będą do przetworzenia na własnym składowisku 
w procesie odzysku.

	33. 
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne) preRDF
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	34. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – pozostałość nienadająca się do recyklingu, odzysku oraz termicznego przetwarzania tzw. balast

	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub kierowane będą do składowania – proces D5 we własnej instalacji

	35. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje
 i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – 
Frakcja podsitowa o wielkości 0-80 mm
	Odpady kierowane będą do procesu stabilizacji tlenowej – proces D8 we własnej instalacji.

	36. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 po demontażu odpadów wielkogabarytowych
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	37. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – materiały izolacyjne
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub kierowane będą do przetworzenia na własnym składowisku 
w procesie odzysku.




1) Odpady o kodzie ex 19 05 99 – frakcja nadsitowa z przesiewania kompostu nieodpowiadającemu wymaganiom (19 05 03) może być skierowana do składowania wyłącznie na składowisko wyposażone
w instalację odgazowania.”

I.18 W punkcie X.1.2. decyzji podpunkt X.1.2.1. otrzymuje brzmienie:
„X.1.2.1. Odpady inne niż niebezpieczne
Tabela nr 23 
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadów
	Sposób i miejsce magazynowania

	1. 
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	Odpady magazynowane będą na placu PMS01

	2. 
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w hali ozn. H1 zlokalizowanej na placu PM02

	3. 
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksach B10, B11, B12, B13, na placu PM01 lub na placach PM02, PM03, PM04

	4. 
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady magazynowane będą selektywnie na placach PM05, PM03 lub PM02

	5. 
	15 01 04
	
Opakowania z metali
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksach B11, B12, B13, na placu PM01 lub na placach PM02, PM03, PM04

	6. 
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w hali ozn. H1 zlokalizowanej na placu PM02.

	7. 
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksach B08, B09, B10, B12, B13 lub na placach PM02, PM03, PM04

	8. 
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	Odpady magazynowane będą selektywnie
 w boksach, na placach PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06 lub na placach PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06

	9. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksie B03

	10. 
	16 01 03
	Zużyte opony
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksach B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11B B12, B13

	11. 
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione 
w 16 01 11
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksie B03

	12. 
	16 01 17
	Metale żelazne
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksie B04

	13. 
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksie B04

	14. 
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	Odpady magazynowane będą selektywnie
 w boksie B04

	15. 
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 13
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksach B03, B04

	16. 
	ex 16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Odpady magazynowane będą selektywnie
 w boksach B03 i B04

	17. 
	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksie B03

	18. 
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	Odpady magazynowane będą na placach PMS01, PM02, PM03, PM04, PM05

	19. 
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) - frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm wytwarzana 
w wyniku przesiania stabilizatu
	Odpady magazynowane będą w boksach  B01, B02 lub na PM06

	20. 
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – 
po procesie R3
	Odpady magazynowane będą w boksach  B01, B02 lub na PM06

	21. 
	ex 19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (niedający się do wykorzystania) – frakcja podsitowa po przesianiu odpadu
o kodzie 19 05 03 po procesie R3
	Odpady magazynowane będą w boksach B01, B02 lub na PM06

	22. 
	ex 
19 05 99 1)
	Inne niewymienione odpady – frakcja nadsitowa po przesianiu odpadu o kodzie 
19 05 03 po procesie R3
	Odpady magazynowane będą w boksach B01 i/lub B02 i na placu PMS01.

	23. 
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady – stabilizat Frakcja nadsitowa pow. 20 mm pozostałość 
z przesiewania 
	Odpady magazynowane będą w boksach B01 i/lub B02 i na placu PMS01.

	24. 
	19 05 99
	Inne nie wymienione odpady – stabilizat
	Odpady magazynowane będą w boksach B01 i/lub B02 i na placu PMS01.

	25. 
	19 12 01
	Papier i tektura
	Odpady magazynowane będą w hali ozn. H1 zlokalizowanej na placu PM02.

	26. 
	19 12 02
	Metale żelazne
	Odpady magazynowane będą w boksie B03 lub na placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	27. 
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	Odpady magazynowane będą w boksie B03 lub na placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	28. 
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	Odpady magazynowane będą na placach PM01  (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	29. 
	19 12 05
	Szkło
	Odpady magazynowane będą na placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	30. 
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	Odpady magazynowane będą na placach PM01 (B10 - B13), PM02, PM03, PM04, PM05

	31. 
	19 12 08
	Tekstylia
	Odpady magazynowane będą w boksie B03 lub na placu PM02, PM03, PM04, PM05

	32. 
	19 12 09
	Minerały (np. Piasek, kamienie)
	Odpady nie będą magazynowane

	33. 
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne) pre RDF
	Odpady będą magazynowane w boksach B01, B02, B10, B11, B12, B13

	34. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
 i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – pozostałość nienadająca się do recyklingu, odzysku oraz termicznego przetwarzania 
tzw. balast
	Odpady nie będą magazynowane

	35. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
 i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11 – Frakcja podsitowa 
o wielkości 0-80 mm
	Odpady nie będą magazynowane. 
W przypadku konieczności przedłużenia fazy intensywnej procesu, odpady będą tymczasowo magazynowane w oznakowanym w sposób trwały żelbetowym boksie 
z odprowadzeniem odcieków do kanalizacji lub/i kontenerach ustawionych na skanalizowanym placu

	36. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje
 i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 po demontażu odpadów wielkogabarytowych
	Odpady będą magazynowane selektywnie 
w boksach B01, B02, B10, B11, B12, B13

	37. 
	ex 19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – materiały izolacyjne
	Odpady nie będą magazynowane


„
I.19 W punkcie X.3. decyzji podpunkt X.3.1. otrzymuje brzmienie:
„X.3.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem:
Tabela nr 26 
	Lp.
	Źródło emisji hałasu
	Czas pracy źródła
h/dobę

	
	
	Pora dzienna
	Pora nocna

	1. 
	HALA SORTOWNICZA z urządzeniami technologicznymi
(rozrywarka worków, zespól przenośników, sito obrotowe, separatory Fe, separator optyczno-pneumatyczny do tworzyw sztucznych, prasokontener balastu, kanałowa prasa belująca, stacja kompresorów, centrala wentylacyjna)
Moduł mechanicznego przetwarzania odpadów

	16
	0

	2. 
	Ładowarki, spycharki, kompaktory, pojazdy obsługujące linię, wózki widłowe, inne urządzenia i maszyny (np. sito, rozdrabniacz)
	16
	0

	3. 
	WENTYLATOROWNIA z  trzema  wentylatorami napowietrzającymi wentylatorem wyciągowym
Moduł biologicznego przetwarzania odpadów
	16
	8

	4. 
	Przesiewacz
	8
	0


„
I.20 W punkcie XIII. decyzji podpunkt XIII.5.2 otrzymuje brzmienie:
„XIII.5.2. Pomiary hałasu w środowisku przeprowadzane będą po każdej zmianie technologii przetwarzania odpadów oraz po rozbudowie sortowni lub kompostownia odpadów związanej ze zmianą maszyn i urządzeń wymienionych w tabeli nr 26.”
I.21 W punkcie XIV. decyzji podpunkt XIV.1. otrzymuje brzmienie:
„XIV.1. Wszystkie badania monitoringowe będą wykonywane zgodnie z aktualnymi metodykami i normami, a wyniki tych badań będą rejestrowane i przechowywane przez okres 5 lat.”
I.22 W punkcie XIV. decyzji uchylam podpunkt XIV.5. 
W punkcie XIV. decyzji uchylam podpunkt XIV.6. 
I.23 W punkcie XIV. decyzji podpunkt XIV.13. otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk42254845]„XIV.13.  Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk posiadać będzie ustanowione zabezpieczenie roszczeń umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
1)   decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zgodnie z art. 26 
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
2)   obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
z o odpadach,
[bookmark: _Hlk53478245]- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na podstawie posiadanego pozwolenia zintegrowanego na własny koszt, w terminie wskazanym w decyzji wydanej w przypadku cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów w wysokości 498 323,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
XIV.13.1. Zobowiązuję posiadacza odpadów Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk do utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia roszczeń przez okres obowiązywania niniejszego pozwolenia zintegrowanego uwzgledniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz po zakończeniu jego obowiązywania, do czasu uzyskaniu ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.” 
II. Obowiązki i warunki, dla których w decyzji nie zostały określone terminy realizacji obowiązują z chwilą, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
U z a s a d n i e n i e 
[bookmark: _Hlk214448772]Wnioskami z dnia 10.09.2025r., znak: SM-P/DI/0730/86/2025 (data wpływu 
do tut. Urzędu: 12.09.2025r.) i z dnia 01.10.2025r., znak: SM-P/DI/0730/95/2025 (data wpływu do tut. Urzędu: 06.10.2025r.) wraz z ich uzupełnieniem z dnia 20.01.2026r., znak: SM-P/DI/0730/6/2026 (data wpływu do tut. Urzędu: 22.01.2026r.) Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk (NIP: 8161614875, Regon: 180054074) wspólnie z Zakładem Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica (NIP: 8841005112, Regon: 890279493) wystąpiło o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 13.02.2023r., znak: OS-I.7222.15.1.2023.MD – tekst jednolity zmienionej decyzją 
z dnia 31.08.2023r., znak: OS-I.7222.15.8. 2023.MD udzielającej Stare Miasto-Park Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Giedlarowej instalacji 
do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 298 590 ton oraz mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i kompostowni odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę).
Informacja o przedmiotowym wniosku Spółek została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 293/2025.
Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono, co następuje:
Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk posiada pozwolenie zintegrowane udzielone na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, kwalifikowanej zgodnie z ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1169) do instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub 
o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton. 
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), instalacja ta zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 tj. ze zm.). 
Tym samym, zgodnie z art. 183, w związku z art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025r. poz. 647 tj. ze zm.) organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa. 
Oprócz ww. instalacji przeznaczonej do składowania odpadów, w myśl 
art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, na wniosek Stare Miasto-Park 
Sp. z o.o. pozwoleniem zintegrowanym objęte zostały także instalacje niewymagające takiego pozwolenia położone na terenie tego samego zakładu, 
co instalacja wymagająca pozwolenia, tj. mechaniczno - ręczna sortownia odpadów 
o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) oraz kompostownia odpadów o  zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę),  dla których ustalono warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych jak dla pozwoleń cząstkowych. 
Ponadto, na terenie zakładu Stare Miasto-Park Sp. z o.o. prowadzi również działalność dodatkową powiązaną z działalnością ww. instalacji w zakresie: demontażu odpadów wielkogabarytowych, przesiewania stabilizatu i kompostu, przygotowania odpadów do ich ponownego użycia,  magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych, dla których również ustalono warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych 
jak dla pozwoleń cząstkowych. 
Z kolei, Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 
58-100 Świdnica (NIP: 8841005112, Regon: 890279493, KRS: 0000202590), wykonywał będzie działania w zakresie rekultywacji biologicznej wyznaczonej kwatery składowiska odpadów nr I (sektory IV i V), tj. terenu objętego pozwoleniem zintegrowanym jako dzierżawca tego terenu (akt notarialny z dnia 27.03.2024r. Repetytorium A numer 665/2024 i jego aneksu z dnia 19.12.2025r. Repetytorium A numer 9250/2025). Wykonywanie obowiązków związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko, zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska, wymaga określenia w decyzji podmiotu odpowiedzialnego za realizację tych obowiązków, jak również ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków w zakresie rekultywacji oraz wymagań ochrony środowiska. 
W związku z powyższym, w myśl art. 183 b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który mówi, iż:
„1. Na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części instalacji można objąć jednym pozwoleniem.
2.  Prowadzący oznaczone części instalacji, o których mowa w ust. 1, występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.” w niniejszej decyzji, po rozpatrzeniu wspólnego wniosku Stare 
Miasto-Park Sp. z o.o. i  Zakładu Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ustalono szczegółowy zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym, jak również wskazano głównego prowadzącego instalację.

Analizując przedłożoną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znacznego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko
i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wnioskujący nie złożyli wniosku o wyłączenie z udostępniania danych zawartych 
w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Klimatu i Środowiska przy piśmie z dnia 23.09.2025r., celem rejestracji.
Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 07.10.2025r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany warunków 
w/w pozwolenia zintegrowanego. 
Po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie ustalono, 
że przedłożony wniosek nie spełnia wszystkich wymogów wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, w związku z powyższym, pismem z dnia 18.11.2025r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku. Uzupełnienie wniosku przedłożone zostało przy piśmie z dnia 20.01.2026r., znak: SM-P/DI/0730/6/2026 (data wpływu do tut. Urzędu: 22.01.2026r.)
Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji uznano, że przedmiotowy wniosek, po dokonaniu uzupełnień spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
[bookmark: _Hlk75938091]Mając na uwadze, iż pozwolenie zintegrowane uwzględnia zbieranie i przetwarzanie odpadów, w toku prowadzonego postępowania, zgodnie art. 41a ustawy o odpadach, wystąpiono do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku oraz do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji do składowania odpadów oraz o opinię o wniosku do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Wójta Gminy Leżajsk. 
Pismem z dnia 09.03.2026r., znak: PRZ.5268.4.1.2026.AM Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku poinformował, iż nie zachodzi konieczność przeprowadzania ponownej procedury uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym kontroli obiektów instalacji z uwagi, iż zakres wnioskowanych zmian nie wpłynie na zmianę żadnych uwarunkowań ustalonych 
w pozwoleniu zintegrowanym związanych z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w przedłożonym przez „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. operacie przeciwpożarowym. 
Postanowieniem z dnia 01.04.2026r., znak: WI.7060.30.2026.EPB Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził spełnienie przez instalację do składowania odpadów wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. 
Wójt Gminy Leżajsk postanowieniem z dnia 12.02.2026r., znak: WSOŚ.604.3.2.2026 zaopiniował pozytywnie wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego. 

[bookmark: _Hlk226629240]Wnioskowane przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 
zmiany związane są przede wszystkim z zaplanowaną rekultywacją kwatery 
nr I (sektor IV i V) składowiska odpadów w Giedlarowej. Rekultywację składowiska prowadził będzie Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., 
ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica (NIP: 8841005112, Regon: 890279493, KRS: 0000202590), któremu to Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 
37-300 Leżajsk (NIP: 8161614875, Regon: 180054074) wydzierżawiło działki 
o nr ewidencyjnych: 1529/2,1530, 1532/2, 1533/3, 1534/3, 1535/2, 1536/2, 1537/2, 1538/2, 1540/2, 1546/2, 1547/3, 1548/3, 1550/1, 1550/3, 1551/1, 1551/3, 1532/1, 1539/3, 1533/1, 1533/2, 1534/2,  1535/1, 1536/1, 1549/1, 1549/3, celem przeprowadzenia przez dzierżawcę rekultywacji biologicznej wyznaczonej kwatery składowiska odpadów nr I (sektory IV i V). 
Dzierżawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia rekultywacji w sposób 
zgodny z:  
· decyzją Wójta Gminy Leżajsk z dnia 22.04.2021r., znak: WSOŚ.6220.27.2020/19 i jej zmianą z dnia 28.08.2025r., znak: WSOŚ.6220.10.2025/19 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zamkniecie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej.”,
· decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego  z dnia 25.03.2021r., znak: 
OS-III.7241.17.2020.BF i jej późniejszymi zmianami z dnia 22.10.2022r., znak: 
OS-III.7241.11.202BF i z dnia 13.08.2025 r. znak OS-III.7241.8.2025.Arz wyrażającą zgodę na zamknięcie wydzielonej części składowiska, 
· umową dzierżawy, sporządzoną w formie aktu notarialnego z dnia 27.03.2024r. Repetytorium A numer 665/2024 i jej aneksu z dnia 19.12.2025r. Repetytorium A numer 9250/2025. 
· dokumentacją projektową zamknięcia i rekultywacji kwatery I (sektory IV i V) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giedlarowa, gm. Leżajsk opracowaną przez ABRYS Technika Sp. z o.o. w październiku 2024r.
· niniejszą decyzją zmieniającą pozwolenie zintegrowane udzielone „Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 13.02.2023r., znak: OS-I.7222.15.1.2023.MD – tekst jednolity zmienioną decyzją z dnia 31.08.2023r., znak: OS-I.7222.15.8.2023.MD 
na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do składowania odpadów (…)
· instrukcją prowadzenia składowiska odpadów.

Szczegółowy zakres odpowiedzialności Zakładu Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica (NIP: 8841005112, Regon: 890279493, KRS: 0000202590) związany z eksploatacją instalacji określony został
w pkt. IV.2.2.2. niniejszej decyzji.
W związku z zaplanowaną rekultywacją kwatery nr I (sektory IV i V) składowiska odpadów w Giedlarowej, w niniejszej decyzji rozszerzony został katalog odpadów planowanych do wykorzystania w procesach odzysku na składowisku, tj. do budowy skarp, w tym obwałowań oraz kształtowania korony składowiska podczas rekultywacji oraz do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej), zwiększone zostały masy  poszczególnych rodzajów odpadów zaplanowanych do wykorzystania w tych procesach, jak również ustalono szczegółowe warunki ich wykorzystania. Odpady wykorzystane będą do wykonana warstwy wyrównawczej oraz do wykonania warstwy glebotwórczej, tak by osiągnąć rzedną wierzchowiny składowiska 
(po rekultywacji) ok. 237,05 – 237,25 m n.p.m. 
Odpady zastosowane do budowy skarp, w tym obwałowań oraz kształtowania korony składowiska podczas rekultywacji oraz do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) nie będą magazynowane na terenie instalacji, bezpośrednio po dostarczeniu będą wykorzystane w procesie odzysku.
Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 
58-100 Świdnica zobowiązany jest do wykonania rekultywacji kwatery nr I 
składowiska (sektory IV i V) w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku. 
Po upływie wskazanego terminu, warunki określające zakres odpowiedzialności ww. Zakładu w zakresie rekultywacji składowiska odpadów, określone w pkt IV.2.2 niniejszej decyzji, na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska wygasają z mocy prawa.
W przypadku gdy Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. nie będzie posiadał innych zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych, wydzierżawiający kwaterę Stare Miasto-Park Sp. z o.o.  wystąpi 
z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia podmiotów prowadzących poszczególne części instalacji.
Nadto, zakres wnioskowanych zmian obejmuje wprowadzenie do obowiązującego pozwolenia zintegrowanego warunków utraty statusu odpadów, zgodnie 
z art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach dla nowych odpadów 
o kodach: 20 01 01 /Papier i tektura (czasopisma i książki)/, 20 01 02 /Szkło/, 
20 01 38 /Drewno inne niż wymienione w 20 01 37/ i o kodzie 20 01 40 /Metale/, planowanych do przetwarzania w procesie przygotowania do ponownego użycia metodą R12. Realizowany proces spełniał będzie podstawowe i szczegółowe warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach i w przepisach wydanych na podstawie art. 14 tej ustawy, określone w pkt. V.1.3., pod tabelą nr 8a. niniejszej decyzji. Proces ten przyczyni się także do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów. 

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zbierania odpadów polega na  wprowadzeniu alternatywnego sposobu zbierania odpadów jako w Punkcie Zbierania odpadów Komunalnych (PSZOK) lub Punkcie Zbierania Odpadów (miejscu przeładunkowym). Nadto, zwiększenia maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych na terenie instalacji w tym samym czasie oraz w okresie roku jak również największej masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiektach budowlanych lub jego częściach lub innych miejscach magazynowania wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania, przy czym wprowadzone zmiany nie zmienią ustaleń obowiązującego pozwolenia zintegrowanego w zakresie określenia w nim maksymalnych łącznych masy wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych na terenie instalacji w tym samym czasie oraz w okresie roku jak również największej masy odpadów magazynowanych i całkowitej pojemność miejsc magazynowania. Nie ulegną również zmianie rodzaje odpadów zbieranych, miejsce zbierania oraz warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów określone w obowiązującym pozwoleniu. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie ilości odpadów zbieranych skierowanych do miejsc magazynowania 
w danym czasie oraz w okresie roku do uwarunkowań rynku.

Wprowadzone zmiany w ww. zakresie wpłynęły na wzrost ustalonego dotychczas 
dla Stare Miasto-Park Sp. z o.o. zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej ww. posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach 
i obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 tej ustawy - w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku 
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. 
Zbieranie odpadów w Punkcie Zbierania Odpadów (miejscu przeładunkowym) powoduje, że Spółka nie ma możliwości pomniejszenia o 35% stawki wyliczonego zabezpieczenia roszczeń dla magazynowanych odpadów zbieranych jak 
w przypadku odpadów zbieranych magazynowanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w § 2 ust. 2. rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019r., poz. 256).  W toku postępowania, postanowieniem z dnia 18.11.2025r., znak: OS-I.7222.29.11.2025.MD zmieniona została określona na dotychczasowym poziomie wysokość zabezpieczenia roszczeń, którą aktualnie ustalono na 498 323,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy  złote 00/100).  Zmiana wysokości zabezpieczenia roszczeń wprowadzona została w pkt. XIV.13. niniejszej decyzji.

Nadto, w treści decyzji wprowadzone zostały zmiany mające na celu uprządkowanie zapisów decyzji, zgodnie ze stanem faktycznym.
[bookmark: _Hlk212533870]Wnioskowane zmiany nie będą powodować zmiany innych warunków pozwolenia, nie będą powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko i nie wpłyną na zmianę elementów instalacji dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Tym samym, uwzględniając przywołane powyżej okoliczności faktyczne i prawne, uwzględniono żądanie wspólnego wniosku Stare Miasto - Park Sp. z o.o. i Zakładu Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica
zmieniając w/w pozwolenie zintegrowane. Zmiany dokonano na wniosek ww. Spółek, w trybie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 183b. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
W prowadzonym postępowaniu, stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie, orzeczono jak w osnowie. 
Pouczenie
[bookmark: _Hlk184817445]Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. 
Przed upływem terminu  do  wniesienia  odwołania  strony  mogą  zrzec  się  prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia  organowi  administracji  publicznej  oświadczenia  
o  zrzeczeniu  się  prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż decyzja podlega  natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. 
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Andrzej Kulig
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska




opłata skarbowa w wys. 253,00 zł
uiszczona w dniu 08.09.2025r.
na rachunek bankowy Nr 90 1240 6960 3851 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa
Otrzymują:

1. Stare Miasto-Park  Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.
2. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica.
3. OS-I. a/a	
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