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     Rzeszów, 2015-07-03
DECYZJA
Działając na podstawie:

· art. 181 ust. 1 pkt 1, 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, 
art. 224, art. 151, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
· art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

· ust. 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),

· § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

· rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
· § 2 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
· § 2 ust. 1 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),
· § 2 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
· § 10 ust. 2 i § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1524),
· § 2, § 5, § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),
po rozpatrzeniu wniosku MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o., ul. Mościckiego 12, 37-450 Stalowa Wola (REGON 830482137, NIP 8652214553) z dnia 20 stycznia 
2015 r. znak: 0092/MCS/2015 w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych 
z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz jego uzupełnienia z dnia 25 maja 2015 r.
orzekam
udzielam MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o., ul. Mościckiego 12, 
37-450 Stalowa Wola (REGON 830482137, NIP 8652214553) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali 
o pojemności wanien procesowych 52,16 m3, zlokalizowanej na terenie MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o. – Zakład nr 2, na działkach o nr ewid.: 164/1, 164/2, 164/3, 164/4 i 164/14 obręb 6-HSW Lasy Państwowe, przy ul. Ludwika Tołwińskiego w Stalowej Woli – zwanej dalej instalacją i określam:
I. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności.

I.1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Na terenie MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o. – Zakład nr 2 w Stalowej Woli prowadzone będą procesy produkcyjne, polegające na usuwaniu wadliwych powłok (odlakierowywaniu) z felg aluminiowych z zastosowaniem procesów chemicznych (trawienie) w cyklu automatycznym na linii wytrawiania o pojemności wanien procesowych 52,16 m3.

I.2. Parametry urządzeń i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
I.2.1. Parametry urządzeń technologicznych.

I.2.1.1. Stanowisko rozładunku cystern wykonane w postaci żelbetowej misy 
o pojemności 13,74 m3 pokrytej od wewnątrz warstwą żywicy epoksydowej kwasoodpornej, ze szczelną studzienką żelbetową Ø100 o pojemności 1,5 m3. Ewentualne wycieki kwasu siarkowego zbierające się w studzience będą przepompowywane i przekazywane uprawnionemu odbiorcy jako odpad. Wody deszczowe zbierające się w misie po kontroli pH będą przepompowywane 
do kanalizacji deszczowej przed separatorem lub kierowane do zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych (w przypadku ścieków zakwaszonych).
I.2.1.2. Cztery wanny trawialnicze, trzykomorowe o parametrach:

- długość


414 cm (wymiar wewnętrzny 380 cm) każda,

- szerokość


263 cm (wymiar wewnętrzny 230 cm) każda,

- wysokość


180 cm każda,

- pojemność czynna
13,04 m3 każda.

Wanny wykonane będą ze stali kwasoodpornej i ustawione będą w dwóch zespołach po dwie wanny każdy. W miejscach posadowienia każdego zespołu wanien wykonane będzie zagłębienie w posadzce (wyłożone materiałem kwasoodpornym) 
w kształcie misy o pojemności 28,4 m3, ze studzienką szczelną o pojemności 
0,16 m3, umożliwiające przechwycenie zawartości wanien podczas sytuacji awaryjnej.

Substancje lotne znad wanien trawialniczych i stanowisk karuzeli płuczących ujęte będą w dwa systemy wentylacji stanowiskowej:

· ciąg nr 1 – odbierał będzie substancje znad wanien nr 1 i 2 oraz stanowiska płukania,

· ciąg nr 2 – odbierał  będzie substancje znad wanien nr 3 i 4 oraz stanowiska płukania.
Każdy ciąg wyposażony będzie w wentylator wyciągowy o wydajności 20000 m3/h, 
z regulacją obrotów umożliwiającą regulację prędkości odciągu oparów znad wanien procesowych oraz mokry absorber przeznaczony do neutralizacji oparów kwasu. 
We wnętrzu każdego absorbera znajdować się będzie wkład filtracyjny, spryskiwany za pośrednictwem pompy 30% roztworem wodorotlenku sodu (NaOH). 

I.2.1.3.  Dwa urządzenia płuczące (karuzele płuczące) – po jednym dla każdego zestawu wanien.
Urządzenia zlokalizowane będą w misach obok wanien trawialniczych, na betonowej posadzce zabezpieczonej wykładziną kwasoodporną z systemem odprowadzania ścieków z płukania do zakładowej oczyszczalni chemicznej.
I.2.1.4. Osiem stanowisk płukania ciśnieniowego (urządzenia typu Karcher) – 
po cztery dla każdego zestawu wanien.
Stanowiska zlokalizowane będą w misach obok wanien trawialniczych, na betonowej posadzce zabezpieczonej wykładziną kwasoodporną z systemem odprowadzania ścieków z płukania do zakładowej oczyszczalni chemicznej.
I.2.1.5. Kompresorownia do produkcji sprężonego powietrza, w skład której wchodzić będą: sprężarka, schładzacz powietrza, dwa zbiorniki ciśnieniowe pionowe oraz manometr techniczny. 
I.2.1.6. Oczyszczalnia ścieków technologicznych, w której wszystkie zbiorniki przeznaczone do oczyszczania ścieków przemysłowych wykonane będą 
z polipropylenu, natomiast rurociągi transportujące ścieki i chemikalia z twardego PCW (PCW-U odpornego na działanie kwasów, zasad, benzyn i alkoholi). Zbiorniki zakładowej oczyszczalni ścieków posadowione będą w misie przeciwrozlewczej, wyłożonej materiałem kwasoodpornym, o pojemności 12,31 m3. W skład oczyszczalni wchodzić będą:
I.2.1.6.1. Dwa żelbetowe zbiorniki pokryte wykładziną kwasoodporną, zlokalizowane pod poziomem posadzki przy stanowiskach płukania  o pojemności 0,5 m3 każdy, 
do których kierowane będą ścieki surowe. Ze zbiorników ścieki przepompowywane będą przy użyciu pomp o wydajności 20 m3/h do zbiorników magazynowych ścieków surowych.

I.2.1.6.2. Dwa zbiorniki ścieków surowych, pracujące równolegle, o wymiarach:
-
średnica

2,4 m,

-
wysokość

6 m,

-
pojemność
27,1 m3.
Ze zbiornikami współpracować będzie pompa o wydajności 20 m3/h, 
za pośrednictwem której ścieki przepompowywane będą do zbiornika reakcyjnego.

I.2.1.6.3. Zbiornik reakcyjny wraz z instalacją dozowania reagentów, o wymiarach:
-
średnica

2,4 m,

-
wysokość

6 m,

-
pojemność
27,1 m3.
Wyposażenie zbiornika stanowić będzie mieszadło umożliwiające wymieszanie zawartości zbiornika oraz sonda pH-metryczna do sterowania procesem dozowania reagenta. Do zbiornika reakcyjnego doprowadzona będzie instalacja podawania mleka wapiennego Ca(OH)2 i flokulanta.
I.2.1.6.4. Zbiornik zarobowy mleka wapiennego o wymiarach:

-
średnica

2,4 m,

-
wysokość

2 m,

-
pojemność
9,04 m3.
Wyposażenie zbiornika stanowić będzie mieszadło umożliwiające wymieszanie reagenta. Reagent dozowany będzie za pośrednictwem pompy o wydajności 
20 m3/h. Regulowanie natężenia przepływu odbywało się będzie ilością dostarczanego do pompy sprężonego powietrza.

I.2.1.6.5. Zbiornik do przygotowywania flokulanta o wymiarach:

-
średnica

0,66 m,

-
wysokość

1,035 m,

-
pojemność
0,3 m3.
Wyposażenie zbiornika stanowić będzie mieszadło umożliwiające wymieszanie reagenta. Reagent dozowany będzie za pośrednictwem pompy o wydajności 
20 m3/h. Regulowanie natężenia przepływu odbywało się będzie ilością dostarczanego do pompy sprężonego powietrza.

Wysedymentowany na dnie zbiornika osad przepompowywany będzie 
za pośrednictwem pompy wirnikowej z silnikiem o mocy 1,3 kW.

I.2.1.6.6. Zbiornik ścieków oczyszczonych o wymiarach:
-
średnica

0,95 m,

-
wysokość

6 m,

-
pojemność
4,25 m3.
Oczyszczone ścieki za pośrednictwem pompy wirowej z silnikiem o mocy 2,2 kW kierowane będą do filtra piaskowego. 
Osad zgromadzony w części osadowej zbiornika przepompowywany będzie pompą wirnikową z silnikiem o mocy 1,3 kW do zbiornika osadu.

I.2.1.6.7. Ciśnieniowy filtr piaskowy o wymiarach:
-
średnica

554 mm,

-
wysokość

1610 mm,

Wypełnienie filtra stanowić będzie złoże piaskowe (warstwy piasku o różnej granulacji). 
I.2.1.6.8. Dwa zbiorniki osadów wysedymentowanych w zbiorniku reakcji 
o wymiarach:
-
średnica

2,1 m,

-
wysokość

6 m,

-
pojemność
20,8 m3.
Ze zbiornikami współpracować będzie pompa o wydajności 1,1 m3/h podająca osad do prasy filtracyjnej.
I.2.1.6.9. Prasa filtracyjna, komorowa wyposażona w 50 wkładów filtracyjnych.

I.2.1.6.10. Dwie żelbetowe studzienki o pojemności 0,142 m3 każda, przeznaczone do zbierania rozlewisk z posadzki. Zgromadzone w studzienkach ścieki przepompowywane będą do zbiorników ścieków surowych
I.2.2. Parametry procesów produkcyjnych prowadzonych w instalacji.
I.2.2.1. Dostawa i rozładunek autocystern dowożących kwas siarkowy.
Dostawa stężonego kwasu siarkowego odbywała się będzie 7-8 razy w miesiącu 
za pośrednictwem autocystern dostosowanych do przewozu H2SO4. Dostawa kwasu odbywała się będzie na podstawie umowy z uprawnioną firmą. Jednorazowa dostawa kwasu autocysterną wynosić będzie ok. 24 Mg. Rozładunek kwasu i jego przepompowywanie do wanien technologicznych wykonywane będzie 
na wyznaczonym stanowisku rozładunku cystern przez pracowników firmy dostarczającej kwas, w obecności brygadzisty Spółki. 
Na placu manewrowym, po którym poruszać się będą autocysterny nie będą znajdować się przedmioty mogące doprowadzić do uszkodzenia cysterny 
i niekontrolowanego rozlania kwasu.
W czasie przepompowywania kwasu siarkowego do wanien mgła kwasu odbierana będzie przez odciągi stanowiskowe i po neutralizacji w mokrym absorberze kierowana do emitora technologicznego.
I.2.2.2. Dostawa i rozładunek felg przeznaczonych do odlakierowywania.
Dostawa felg przeznaczonych do odlakierowania odbywać się będzie transportem samochodowym. Po rozładowaniu samochodu felgi czasowo magazynowane będą na szczelnym wybetonowanym placu przed halą produkcyjną, utwardzonym kostką betonową.

I.2.2.3. Odlakierowywanie felg.
Felgi wymagające usunięcia powłoki lakierniczej układane będą w koszu nurnikowym. Przy pomocy wciągarki kosz z załadowanymi felgami zanurzany będzie w wannie z kąpielą z technicznego kwasu siarkowego (VI) >92% (po trzy kosze 
w każdej wannie). Proces trawienia wadliwych powłok trwać będzie od 2 do 3 godzin. Czas trwania procesu uzależniony będzie od rodzaju usuwanej powłoki lakierniczej. Po przewidzianym czasie reakcji, kosz wraz z zawartością podnoszony będzie wyciągarką i pozostawiany przez ok. 10 min. w celu usunięcia ociekającego kwasu. Następnie każdy kosz wyciągarką przesuwany będzie na stanowisko obrotowego, ciśnieniowego urządzenia płuczącego.
I.2.2.4. Płukanie odlakierowanych felg.
Po obróbce w wannach, felgi płukane będą wodą przemysłową z wykorzystaniem obrotowych urządzeń do płukania ciśnieniowego – karuzeli płuczących. Proces płukania jednego kosza trwał będzie pół godziny.

Po płukaniu za pośrednictwem karuzeli obrotowej, felgi płukane będą powtórnie wodą przemysłową na wydzielonych stanowiskach płukania z wykorzystaniem urządzeń ciśnieniowych typu Kärcher. 
Stanowiska płukania wykorzystywane będą także do okresowego płukania:

- 
Wkładów z prasy komorowej stosowanej do odwadniania osadów z oczyszczania ścieków przemysłowych. Będą one myte w paleto – pojemniku w roztworze kwasu solnego. Wkłady zanurzane będą w 5% roztworze kwasu solnego na okres ok. 20 min. a następnie płukane ciepłą i zimną wodą przy użyciu urządzenia ciśnieniowego. Proces mycia trwał będzie cztery godziny. Mycie wkładów wykonywane będzie raz w miesiącu. 
-
Wkładów filtracyjnych z mokrego absorbera. Wkłady filtracyjne myte będą raz 
w tygodniu wodą (gorącą i zimną) przy pomocy urządzenia ciśnieniowego. 
Ścieki ze stanowisk płukania odprowadzane będą do zakładowej oczyszczalni chemicznej i po unieszkodliwieniu odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej HSW – Wodociągi Sp. z o.o. 
I.2.2.5. Wymiana zużytych kąpieli.
Zużyte kąpiele kwasowe nie będą odprowadzane do kanalizacji lecz przepompowywane do pojemników typu „mauzer” o pojemności 1 m3 i przekazywane firmie posiadającej zezwolenie na gospodarowanie takimi odpadami. Załadunek zbiorników odbywał się będzie w misie na stanowisku rozładunku cystern. Wymiana kąpieli następować będzie około 2 razy w tygodniu (7-8 razy w miesiącu). 
Na minimum 8 godzin przed planowanym wypompowywaniem kwasu, zamykane będą zawory nagrzewnic i włączany będzie obieg zimnej wody w celu ochłodzenia kąpieli (maksymalna temperatura przepompowywanej kąpieli nie może przekroczyć 60oC). Po kontroli stanu szczelności pojemników, ich czystości (pojemniki nie mogą zawierać pozostałości żadnych substancji jak również i wody), stanu technicznego zestawu pompowego, szczelności węży ssąco-tłoczących i złączy – przepracowany kwas wtłaczany będzie do pojemników przy pomocy atestowanych węży i pompy membranowej zasilanej sprężonym powietrzem. Ilość kwasu przepompowanego 
do pojemnika nie będzie przekraczać 550 litrów. Napełnione pojemniki przy pomocy wózka podnośnikowego ładowane będą do podstawionego środka transportu uprawnionego odbiorcy. Po odprowadzeniu zużytej kąpieli każda wanna będzie czyszczona ze szlamu i przygotowana do napełnienia nową kąpielą. Ponadto prowadzone będą oględziny wanien, pod kątem uszkodzeń mogących doprowadzić do wycieku kwasu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wanny będą wymieniane (wanny linii trawialniczej wymieniane będą średnio co 5 lat).
I.2.2.6. Magazynowanie i pakowanie odlakierowanych felg.

Odlakierowane felgi magazynowane będą czasowo w wydzielonym miejscu 
na szczelnym, betonowym placu przed halą produkcyjną. Następnie układane będą w stosy na paletach, przekładane plastikowymi przekładkami i spinane polipropylenowymi taśmami. Po odlakierowaniu całej dostawy wysyłane będą 
do firmy dostawczej.
I.2.2.7. Oczyszczanie ścieków przemysłowych.
Ścieki przemysłowe ze stanowisk mycia poprzez kratki ściekowe i odcinki rurociągów kwasoodpornych, kierowane będą do podziemnych żelbetowych zbiorników 
pokryte wykładziną kwasoodporną, skąd okresowo będą przepompowywane 
do dwóch, pracujących równolegle, zbiorników magazynowych ścieków surowych.
Ze zbiorników magazynowych ścieki, za pośrednictwem pompy, przepompowywane będą do zbiornika reakcyjnego, w którym przebiegać będzie proces unieszkodliwiania ścieków.

Z chwilą napełnienia zbiornika reakcyjnego, dozowany będzie do niego 20% roztwór mleka wapiennego Ca(OH)2, przygotowanego z wapna hydratyzowanego w zbiorniku zarobowym. Dozowanie reagenta sterowane będzie wskazaniami sondy
pH – metrycznej (dozowanie reagenta prowadzone będzie do uzyskania odczynu 
pH = 8 – 8,5) umieszczonej w zbiorniku reakcyjnym.
Po wymieszaniu zawartości zbiornika i uzyskaniu stabilności pH, ścieki pozostawiane będą na okres ok. 2 godzin, podczas których przebiegać będzie reakcja wytrącania.  

Po wymaganym czasie reakcji dozowany będzie flokulant wspomagający proces sedymentacji. Ciężki osad sedymentować będzie w dolnej części zbiornika, natomiast w części górnej będą się gromadzić wyklarowane ścieki. 

Po sedymentacji trwającej 2÷3 godziny, wyklarowane ścieki odprowadzane będą 
do zbiornika ścieków oczyszczonych, natomiast osad zgromadzony w dolnej części zbiornika przepompowywany będzie pompą wirnikową do dwóch zbiorników osadowych.

Ze zbiorników osadowych osad podawany będzie do komorowej prasy filtracyjnej przy pomocy pompy, natomiast odciek z prasy zawracany będzie do zbiornika ścieków oczyszczonych i wraz ze ściekami poddawany filtracji na filtrze piaskowym.

Odwodniony szlam zbierany będzie w zamykanym kontenerze, ustawionym 
w wydzielonym miejscu na placu przed halą produkcyjną i okresowo odbierany będzie przez uprawnioną firmę zewnętrzną.
Raz w miesiącu na stanowisku płukania wykonywane będzie mycie wkładów filtracyjnych z prasy komorowej stosowanej do odwadniania osadów z oczyszczania ścieków przemysłowych. Transport wkładów odbywał się będzie na terenie hali produkcyjnej, na posadzce betonowej zabezpieczonej wykładziną kwasoodporną. Wkłady zanurzane będą w 5% roztworze kwasu solnego na okres ok. 20 min. 
a następnie płukane ciepłą i zimną wodą przy użyciu urządzenia ciśnieniowego. Proces mycia trwał będzie cztery godziny.
Ścieki z mycia wkładów filtracyjnych odprowadzane będą do oczyszczalni chemicznej i oczyszczane łącznie ze ściekami powstającymi podczas płukania odlakierowanych felg.

Raz w tygodniu na stanowisku płukania odlakierowanych felg, odbywało się będzie płukanie wkładów filtracyjnych z urządzeń do neutralizacji oparów kwasu siarkowego (mokre absorbery). Wkłady płukane będą gorącą i zimną wodą, a powstające ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni chemicznej i oczyszczane łącznie 
z pozostałymi ściekami przemysłowymi. 
W przypadku awarii pomp podających ścieki, pomp dozujących reagenty oraz pompy podającej osad do prasy filtracyjnej praca oczyszczalni zostanie zatrzymana. 

II. Maksymalną dopuszczalną emisję w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

II.1. Emisję gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji.

II.1.1. Dopuszczalną ilość substancji zanieczyszczających emitowanych 
do powietrza.
Tabela 1
	Źródło emisji
	Emitor
	Dopuszczalne wielkości emisji

	
	
	Rodzaj substancji zanieczyszczających
	kg/h

	Procesy usuwania wadliwych powłok z felg aluminiowych 
z zastosowaniem procesów chemicznych (trawienie) – prowadzone w wannach trawialniczych (odciąg zanieczyszczeń z 2 wanien linii galwanicznej)
	E1
	Amoniak
	0,1246

	
	
	Dwutlenek siarki
	0,0586

	
	
	Dwutlenek azotu
	0,1026

	
	
	Tlenek węgla
	0,975

	
	
	Pył ogółem
	0,016

	
	
	Pył zawieszony PM10
	0,016

	
	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,012

	
	
	Chrom*
	0,00001

	
	
	Chlorowodór
	0,0399

	
	
	Kwas siarkowy
	0,1186

	Procesy usuwania wadliwych powłok z felg aluminiowych 
z zastosowaniem procesów chemicznych (trawienie) – prowadzone w wannach trawialniczych (odciąg zanieczyszczeń z 2 wanien linii galwanicznej)
	E2
	Amoniak
	0,1246

	
	
	Dwutlenek siarki
	0,0586

	
	
	Dwutlenek azotu
	0,1026

	
	
	Tlenek węgla
	0,975

	
	
	Pył ogółem
	0,016

	
	
	Pył zawieszony PM10
	0,016

	
	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,012

	
	
	Chrom*
	0,00001

	
	
	Chlorowodór
	0,0399

	
	
	Kwas siarkowy
	0,1186


* jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10
II.1.2. Maksymalną dopuszczalną emisję roczną z instalacji:
Tabela 2
	Lp.
	Rodzaj substancji zanieczyszczających
	Dopuszczalna wielkość emisji

[Mg/rok]

	1.
	Amoniak
	2,183

	2.
	Dwutlenek siarki
	1,027

	3.
	Dwutlenek azotu
	1,798

	4.
	Tlenek węgla
	17,082

	5.
	Pył ogółem
	0,28

	6.
	Pył zawieszony PM10
	0,28

	7.
	Pył zawieszony PM2,5
	0,21

	8.
	Chrom
	0,00018

	9.
	Chlorowodór
	0,699

	10.
	Kwas siarkowy
	2,078


* jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10
II.2. Dopuszczalną wielkość emisji ścieków z instalacji.

II.2.1. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi:




Qśr d
= 72,5 m3/d,




Qmax h
= 9,5 m3/h,





Qmax r
= 26902 m3/rok.
II.2.2. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 3
	Lp.
	Oznaczenie
	Jednostka
	Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z instalacji

	1.
	Cynk
	mg/dm3
	2

	2.
	Miedź
	mg/dm3
	0,5

	3.
	Nikiel
	mg/dm3
	2

	4.
	Chrom+6
	mg/dm3
	0,2

	5.
	Chrom ogólny
	mg/dm3
	0,5

	6.
	Ołów
	mg/dm3
	0,5

	7.
	Fosfor ogólny
	mg/dm3
	5

	8.
	Azot amonowy
	mg/dm3
	6

	9.
	Fenole lotne
	mg/dm3
	0,1

	10.
	Węglowodory ropopochodne
	mg/dm3
	15


II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilości oraz podstawowy skład chemiczny 
i właściwości wytwarzanych odpadów.

II.3.1. Odpady niebezpieczne.
Tabela 4
	Lp.
	Kod

odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadu

Mg/rok
	Źródła powstawania odpadu
	Skład chemiczny 
i właściwości odpadu

	1.
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	4000
	Hala produkcyjna (wymiana kąpieli trawiących)
	Stan skupienia ciekły

Substancja silnie reaktywna 
o właściwościach żrących (H8)

Skład: stężony kwas siarkowy

	2.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	1,2
	Hala produkcyjna (usuwanie zużytych ubrań ochronnych, szmat, ścierek zanieczyszczonych substancjami, niebezpiecznymi, usuwanie zanieczyszczonych  sorbentów oraz zanieczyszczonych wkładów filtracyjnych)
	Stan skupienia stały

Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14)

Skład: tkanina bawełniana (włókna celulozowe), trociny (związki celulozy), suchy piasek (krzemionka), zanieczyszczenia olejowe

	3.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	0,25
	Cały Zakład (wymiana zużytych źródeł światła wykorzystywanych wcześniej do oświetlania hal produkcyjnych, magazynów oraz dróg 
i placu na terenie zakładu, usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego)
	Stan skupienia stały

Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14)

Skład: tworzywo sztuczne, szkło, rtęć

	4.
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne 
z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	1500
	Zakładowa oczyszczalnia ścieków przemysłowych (usuwanie szalmów poneutralizacyjnych)
	Stan skupienia stały

Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14)

Skład: związki magnezu, miedzi, niklu, glinu, rozpuszczalniki organiczne, węglowodory


II.3.1. Odpady inne niż niebezpieczne.
Tabela 5
	Lp.
	Kod

odpadu
	Rodzaj odpadu 
	Ilość odpadu

Mg/rok
	Źródła powstawania odpadów
	Skład chemiczny 
i właściwości odpadu

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru 
i tektury
	5
	Część magazynowa, oczyszczalnia ścieków (usuwanie zużytych opakowań po chemikaliach 
i surowcach)
	Stan skupienia stały

Skład: włókna celulozowe, wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) 
i nieorganiczne (talk, gips, kreda)

	2.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15
	Część magazynowa (usuwanie taśmy opakowaniowej,
pojemników, beczek oraz worków foliowych)
	Stan skupienia stały

Skład: polipropylen

	3.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	1,5
	Część magazynowa (usuwanie zniszczonych palet drewnianych i skrzyń)
	Stan skupienia stały

Skład: celuloza, lignina, żywice

	4.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	10
	Zaplecze techniczne (usuwanie opakowań metalowych)
	Stan skupienia stały

Skład: żelazo, węgiel, magnez, krzem, mangan

	5.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02
	0,7
	Hala produkcyjna (usuwanie zużytego czyściwa wykorzystywanego 
w pracach porządkowych)
	Stan skupienia stały

Skład: tkanina bawełniana (włókna celulozowe)

	6.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	6
	Hala produkcyjna (usuwanie zużytych koszy nurnikowych wykorzystywanych przy odlakierowywaniu felg)
	Stan skupienia stały

Skład: żelazo, węgiel, magnez, krzem, mangan


II.4.
Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji. 

II.4.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji, wyrażony wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zlokalizowanych w kierunku wschodnim od granicy instalacji, w zależności od pory doby:
- dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00)


- 55 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00)

- 45 dB(A).
II.4.2. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji, wyrażony wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanych w kierunku południowo – wschodnim od granicy instalacji, w zależności od pory doby:
- dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00)


- 50 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00)

- 40 dB(A).
III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.
III.1. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

III.1.1. Parametry źródeł emisji do powietrza.

Tabela 6
	Emitor
	Wysokość emitora

[m]
	Średnica emitora 
u wylotu

[m]
	Prędkość gazów 
na wylocie 
z emitora

[m/s]
	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora

[K]
	Czas pracy emitora

[h/rok]

	E1
	15,6
	0,81
	10,8
	293
	8760

	E2
	15,6
	0,81
	10,8
	293
	8760


III.1.2. Środki techniczne ograniczające emisję substancji zanieczyszczających 
do powietrza.

Tabela 7
	Emitor
	Źródło emisji
	Rodzaj urządzenia
	Natężenie przepływu powietrza

[m3/h]
	Sprawność

[%]

	E1
	Procesy odlakierowywania felg aluminiowych prowadzone w wannach trawialniczych (odciąg zanieczyszczeń z 2 wanien linii galwanicznej)
	Mokry absorber 
do neutralizacji oparów kwasu siarkowego 
z wkładem filtracyjnym spryskiwanym za pomocą pompy 30% roztworem NaOH
	20000
	99

	E2
	Procesy odlakierowywania felg aluminiowych prowadzone w wannach trawialniczych (odciąg zanieczyszczeń z 2 wanien linii galwanicznej)
	Mokry absorber 
do neutralizacji oparów kwasu siarkowego 
z wkładem filtracyjnym spryskiwanym za pomocą pompy 30% roztworem NaOH
	20000
	99


III.2.
Warunki poboru wody i emisji ścieków z instalacji.

III.2.1. Woda dla potrzeb technologicznych instalacji (płukanie felg aluminiowych 
po trawieniu, przygotowanie reagentów do unieszkodliwiania ścieków, płukanie wkładów filtracyjnych z pras komorowych oraz wkładów filtracyjnych mokrego absorbera będzie pobierana z sieci wodociągowej należącej do HSW – Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli, w ilości:




Qmax d
= 95 m3/d,





Qmax h
= 8 m3/h,





Qmax r
= 26000 m3/rok.
III.2.2. Ścieki przemysłowe z instalacji po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków wprowadzane będą do kanalizacji ogólnospławnej HSW – Wodociągi 
Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
III.3. Sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami.
III.3.1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

III.3.1.1. Odpady niebezpieczne. 
Tabela 8
	Lp.
	Kod

odpadu
	Rodzaj odpadu
	Sposób i miejsce magazynowania

	1.
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	Przepompowywane do pojemników typu „mauzer” o pojemności 1 m3 
i bezpośrednio przekazywane firmie posiadającej zezwolenie na gospodarowanie takimi odpadami. Odpad nie będzie magazynowany.

	2.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Zbierane do worków z tworzywa sztucznego lub pojemników  w miejscach ich powstawania, a następnie magazynowane  w wyznaczonym, opisanym kodem i nazwą odpadu miejscu w wiacie.

	3.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Zużyte źródła światła zawierające rtęć, wsunięte w osłonki tekturowe  magazynowane  w wyznaczonym, opisanym kodem i nazwą odpadu miejscu na regale umieszczonym w wiacie. Inne zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne umieszczane 
w wyznaczonym, opisanym kodem 
i nazwą odpadu miejscu, na regale znajdującym się w magazynie.

	4.
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne 
z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	Magazynowany w szczelnym, zamykanym kontenerze, opisanym kodem i nazwą odpadu, postawionym na szczelnym placu zakładowym.


III.3.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne.
Tabela 9
	Lp.
	Kod

odpadu
	Rodzaj odpadu 
	Sposób i miejsce magazynowania

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru 
i tektury
	Zbierane w pojemnikach w miejscach powstawania, a następnie magazynowane w wydzielonym, opisanym kodem i nazwą odpadu miejscu w pomieszczeniu magazynowym.

	2.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Zbierane do pojemników lub worków 
w miejscach powstawania, a następnie magazynowane w wydzielonym, opisanym kodem i nazwą odpadu miejscu w pomieszczeniu magazynowym.

	3.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Magazynowane w wydzielonym, opisanym kodem i nazwą odpadu miejscu na betonowym placu zakładowym.

	4.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Magazynowane w metalowym kontenerze, opisanym kodem i nazwą odpadu, umieszczonym na placu zakładowym.  

	5.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02
	Czasowo magazynowane w beczkach 
i pojemnikach w wydzielonym, opisanym kodem i nazwą odpadu miejscu 
w pomieszczeniu magazynowym.

	6.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Magazynowane w wydzielonym, opisanym kodem i nazwą odpadu miejscu na betonowym placu zakładowym 
w stalowym kontenerze przykrytym wodoodporną plandeką.


III.3.2. Sposób dalszego gospodarowania odpadami.
III.3.2.1. Odpady niebezpieczne.
Tabela 10
	Lp.
	Kod

odpadu
	Rodzaj odpadu
	Sposób dalszego gospodarowania

	1.
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	2.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania.

	3.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 12
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	4.
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne 
z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania.


III.3.2.2. Odpady inne niż niebezpieczne.
Tabela 11
	Lp.
	Kod

odpadu
	Rodzaj odpadu 
	Sposób dalszego gospodarowania

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	2.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	3.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	4.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	5.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	6.
	16 01 03
	Zużyte opony
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

	7.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.


III.3.3. Warunki gospodarowania odpadami i sposoby zapobiegania powstawaniu oraz ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko.
III.3.3.1. Wytwarzane odpady wymienione w punkcie II.3. decyzji (z wyłączeniem odpadów o kodzie 11 01 05* – kwasy trawiące, które odbierane będą przez uprawnioną firmę bezpośrednio po opróżnieniu wanien procesowych) będą wstępnie magazynowane w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem 
do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania, w wyznaczonych, oznakowanych kodem 
i nazwą odpadu miejscach ustalonych w punkcie III.3.1. decyzji, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. 
III.3.3.2. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w opakowaniach z materiału odpornego na działanie składników odpadów i posiadać szczelne zamknięcia, zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem (rozlaniem) odpadów 
w trakcie transportu i czynności przeładunkowych. Prowadzony przeładunek odpadów niebezpiecznych nie będzie powodować ich rozlania i skażenia gruntu.
III.3.3.3. Każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany selektywnie, w pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu 
w zamkniętych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków. 

III.3.3.4. Prowadzona będzie segregacja odpadów oraz działania zapewniające, zgodne z zasadami ochrony środowiska przekazywanie do wykorzystania firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym do odbioru odpadów bez zezwolenia.

III.3.3.5. Prowadzony będzie bieżący nadzór nad stanem technicznym instalacji celem zmniejszenia ilości powstających odpadów w postaci świetlówek, zużytych urządzeń lub ich części.
III.3.3.6. Wytwarzane odpady magazynowane będą przez okres wynikający 
z procesów technologicznych lub organizacyjnych, w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania, nie będą przekraczane pojemności magazynowe.

III.3.3.7. Odpady transportowane będą transportem odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością wynikającą 
z zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu.

III.3.3.8. Eksploatowane maszyny i urządzenia utrzymywane będą w odpowiednim stanie technicznym, poprzez wykonywanie zgodnie z planem przeglądów 
i remontów.

III.3.3.9. Stosowane będą materiały charakteryzujące się wydłużonym okresem eksploatacyjnym oraz surowce w opakowaniach zwrotnych.

III.3.3.10. Gospodarka odpadami będzie odbywać się zgodnie z wewnętrzną instrukcją postępowania z odpadami.
III.3.3.11. Pracownicy zakładu poddawani będą szkoleniom z zakresu problematyki gospodarki odpadami i aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami, organizacji i ochrony środowiska.

III.4. Warunki emisji hałasu do środowiska.

III.4.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem.

Tabela 12
	Lp.
	Kod źródła
	Lokalizacja źródła
	Czas pracy źródła

[h] 

	
	
	
	Pora dzienna
	Pora nocna

	Źródła typu „BUDYNEK”

	1.
	B1
	Hala produkcyjna z urządzeniami technologicznymi.
	16
	8

	Źródła typu „PUNKTOWEGO”

	3.
	P1
	Centrala wentylacyjna nawiewna zlokalizowana na dachu hali produkcyjnej.
	16
	8

	4.
	P2
	Centrala wentylacyjna nawiewna zlokalizowana na dachu hali produkcyjnej.
	16
	8

	5.
	P3
	Wyrzut wentylacyjny absorbera z wentylatorem 
o wydajności 20 000 m3/h, zlokalizowanym wewnątrz hali. Wyrzut zlokalizowany na wysokości 15,6 m.
	16
	8

	6.
	P4
	Wyrzut wentylacyjny absorbera z wentylatorem 
o wydajności 20 000 m3/h, zlokalizowanym wewnątrz hali. Wyrzut zlokalizowany na wysokości 15,6 m.
	16
	8


IV. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców 
i paliw.
Tabela 13
	Lp.
	Rodzaj materiałów i surowców
	Jednostka
	Zużycie maksymalne

	1.
	Energia elektryczna
	MWh/rok
	700

	2.
	Gaz ziemny
	m3/rok
	900000

	3.
	Sprężone powietrze
	m3/rok
	38000

	4.
	Gaz propan-butan
	kg/rok
	14000

	5.
	Felgi aluminiowe
	sztuk/rok
	1440000

	6.
	Kwas siarkowy
	Mg/rok
	4000

	7.
	Kwas solny
	kg/rok
	300

	8.
	Wodorotlenek sodu
	Mg/rok
	240

	9.
	Wapno hydratyzowane
	Mg/rok
	850

	10.
	Flokulant Gardofloc FA 200
	kg/rok
	300


V. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.

V.1.
Monitoring procesów technologicznych.
V.1.1. Linia eksploatowana będzie w sposób umożliwiający śledzenie na bieżąco temperatury kąpieli oraz poziomu kąpieli. 

V.1.2. Węzły oczyszczalni ścieków technologicznych będą sterowane automatycznie w sposób umożliwiający śledzenie i kontrolę pH. Sterowanie obejmowało będzie również: pracę pomp pompujących ścieki, kontrolę poziomów ścieków w zbiornikach, pracę pomp dozujących reagenty i pracę mieszadeł.

V.1.3. Systemy neutralizacji oparów kwasu pracować będą w cyklu automatycznym; dozowaniem reagenta sterować będzie sonda pH-metryczna. Wartości pH wyższe lub niższe od założonych będą sygnalizowane alarmem optycznym i akustycznym. Elektroda pomiarowa będzie kalibrowana raz w tygodniu. Wentylatory wyciągowe wyposażone będą w falowniki, umożliwiające regulację prędkości odciągu oparów znad wanien procesowych
V.1.4. W poniższej tabeli przedstawiono parametry kontrolowane w poszczególnych etapach procesu oraz częstotliwość ich kontroli i sposób rejestrowania. 
Tabela 14
	Etap procesu
	Badany parametr
	Częstotliwość
	Dokumentowanie

	Odlakierowywanie felg

	Trawienie felg w wannach trawialniczych
	ilość odlakierowanych felg
	1 raz dziennie 
	Zeszyt zmianowy

	Wymiana kąpieli trawiącej 
(po 10 000 sztuk odlakierowanych felg)
	informacja 
o przeprowadzeniu wymiany
	2 razy w tygodniu 
(7-8 razy 
w miesiącu)
	Zeszyt zmianowy

	Trawienie
	temperatura kąpieli trawiącej
	2-3 razy w ciągu zmiany
	Raport przerobu

	Płukanie filtrów             z prasy 
	informacja 
o przeprowadzeniu płukania
	1 raz w miesiącu
	Zeszyt zmianowy          i książka utrzymania ruchu

	Płukanie wkładów absorbera 
	informacja 
o przeprowadzeniu płukania
	1 raz w tygodniu
	Zeszyt zmianowy          i książka utrzymania ruchu

	Kalibracja elektrody pomiarowej w mokrym absorberze 
	prawidłowość wskazań elektrody pomiarowej
	1 raz w tygodniu
	Zeszyt zmianowy              i książka utrzymania ruchu

	Oczyszczanie ścieków przemysłowych

	Oczyszczanie ścieków przemysłowych
	pH w komorze reakcyjnej
	1 raz w ciągu zmiany 
	Protokół odprowadzania ścieków

	Odprowadzanie ścieków przemysłowych
	pH ścieków 
w zbiorniku ścieków oczyszczonych
	1 raz w ciągu zmiany
	Protokół odprowadzania ścieków


V.2.
Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza.
V.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
do powietrza zamontowane będą na emitorach E1 i E2.

V.2.2. Stanowiska pomiarowe winny być na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.
V.2.3. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji:

Tabela 15
	Emitor
	Częstotliwość pomiarów
	Zakres pomiarów

	E1
	co najmniej raz na rok
	Amoniak

	
	
	Dwutlenek siarki

	
	
	Dwutlenek azotu

	
	
	Tlenek węgla

	
	
	Pył ogółem

	
	
	Chrom*

	
	
	Chlorowodór

	
	
	Kwas siarkowy

	E2
	co najmniej raz na rok
	Amoniak

	
	
	Dwutlenek siarki

	
	
	Dwutlenek azotu

	
	
	Tlenek węgla

	
	
	Pył ogółem

	
	
	Chrom*

	
	
	Chlorowodór

	
	
	Kwas siarkowy


* jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10
V.2.4. Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza należy wykonywać dostępnymi metodykami, których granica oznaczalności jest niższa od wartości dopuszczalnej określonej w pozwoleniu.
V.3. Monitoring poboru wody i odprowadzanych ścieków.
V.3.1. Pomiar zużycia wody pobieranej dla potrzeb przemysłowych z sieci zewnętrznej będzie odbywał się za pomocą wodomierza, zainstalowanego 
w studzience S-2.

V.3.2. Odczyt zużycia wody będzie odbywał się raz w miesiącu i będzie odnotowywany w rejestrze zużycia wody.

V.3.3. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych odpowiadała będzie ilości wody pobieranej na cele technologiczne.
V.3.4. Jako punkt kontrolny jakości ścieków ustala się odpływ oczyszczonych ścieków przemysłowych w studzience S-3.
V.3.5. Pomiary jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych prowadzone będą 
z częstotliwością raz na pół roku, we wskaźnikach określonych w Tabeli 3. 
V.4. Pomiary emisji hałasu do środowiska.

V.4.1 Pomiary emisji hałasu, określające oddziaływanie instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, będą prowadzone metodą obliczeniową w oparciu o wyniki pomiarów hałasu w punktach P1, P2, P3, P4 i P5 zlokalizowanych przy głównych źródłach hałasu, tj.: 

P1 – przy elewacji hali produkcyjnej,
P2 i P3 – przy centralach wentylacyjnych nawiewnych,
P4 i P5 – przy wyrzutach absorberów
V.4.2. Na podstawie powyższych danych należy określić oddziaływanie akustyczne instalacji w następujących punktach kontrolnych: 
Tabela 16
	Lp.
	Punkt pomiarowy
	Lokalizacja punktu pomiarowego
	Współrzędne geograficzne

	1.
	K1
	Na granicy najbliższej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej (ul. Energetyków)
	N 50°33`03,86``

E 22°04`30,08``

	2.
	K3
	Na granicy najbliższej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej (Osiedle Hutnik)
	N 50°32`40,45``

E 22°04`38,33``


V.4.3. Dodatkowo pomiary emisji hałasu do środowiska będą przeprowadzane 
po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń określonych 
w Tabeli 12.

V.5. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.
V.5.1. Monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi prowadzony będzie 
z częstotliwością raz na 5 lat w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli:
Tabela 17
	Lp.
	Punkt poboru gruntu
	Współrzędne geograficzne
	Zakres analizowanych parametrów

	1.
	PG-1
	 N 50°32'56,33''

E 22°03'51,48''
	odczyn (pH)
ołów

chrom

	2.
	PG-2
	N 50°32'54,98''

E 22°03'54,85''
	


V.5.3. Dodatkowo próby gruntu będą pobierane w przypadku wystąpienia sytuacji mogących powodować potencjalne zagrożenie skażenia gleby.
V.5.4. Monitoring wpływu instalacji na wody podziemne (gruntowe) prowadzony będzie z częstotliwością raz na 5 lat, w dwóch piezometrach Pz-1 i Pz-2 wchodzących w skład lokalnej sieci monitoringu, w zakresie przedstawionym 
w poniższej tabeli:

Tabela 18
	Lp.
	Piezometr
	Współrzędne geograficzne
	Zakres analizowanych parametrów

	1.
	Pz-1
	 N 50°32'56,33''
E 22°03'51,46''
	odczyn (pH)
ołów

chrom

	2.
	Pz-2
	N 50°32'54,98''

E 22°03'54,83''
	


VI. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych.

VI.1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny należy niezwłocznie wymienić uszkodzone urządzenie 
a w przypadku, gdy niesprawność aparatury może skutkować niekontrolowanym wzrostem emisji wyłączyć instalację z eksploatacji zgodnie z procedurą zatrzymania instalacji.

VI.2. O fakcie wyłączenia instalacji z powodu uszkodzenia aparatury 
i niekontrolowanym wzroście emisji należy powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

VII. Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej 
i sposób powiadamiania o jej wystąpieniu. 

VII.1. Przy zaniku energii elektrycznej oraz w przypadku braku dostaw wody wstrzymane będą procesy technologiczne oraz praca urządzeń pomocniczych.

VII.2. W przypadku postoju instalacji zawartość wanien wypompowywana będzie 
do pojemników typu „mauzer” o pojemności 1 m3 i niezwłocznie przekazywana uprawnionemu odbiorcy.
VII.3. Prowadzona będzie całodobowa ochrona i monitoring Zakładu. 

VII.4. Instalacja będzie wyposażona w środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory pozwalające przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom. Ilość oraz rodzaj stosowanych środków dobrany będzie do rodzaju materiałów i substancji stosowanych w Zakładzie.
VII.5. Stosowana będzie „Instrukcja postępowania na wypadek awarii lub innych zakłóceń podczas stosowania kwasu siarkowego 98%”, zawierająca sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku: pożaru, niekontrolowanego uwolnienia substancji do środowiska, oraz wytyczne w zakresie postępowania z substancją i jej magazynowania.
VII.6. Przepompowywanie kwasu do wanien odbywać się będzie zgodnie z instrukcją „Wymiana kąpieli trawiących”, w której określone będą sposoby zapobiegania przepełnieniu wanny i przelaniu jej zawartości.

VII.7. Stosowane będzie automatyczne sterowanie przebiegiem procesu neutralizacji oparów kwasu; dozowaniem reagenta sterować będzie sonda pH-metryczna. Wartości pH wyższe lub niższe od założonych będą sygnalizowane alarmem optycznym i akustycznym. Wentylator wyciągowy wyposażony będzie w falownik, umożliwiający regulację prędkości odciągu oparów znad wanien procesowych.
VII.8. O fakcie wystąpienia awarii instalacji należy powiadomić właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
VIII. Sposoby postepowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

VIII.1. W przypadku zakończenia eksploatacji obiekty i urządzenia technologiczne wchodzące w skład instalacji będą likwidowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.
VIII.2. W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji wszelkiego rodzaju urządzenia zostaną wcześniej wyczyszczone i zabezpieczone, w taki sposób aby uniemożliwić przedostanie się do środowiska jakichkolwiek substancji stwarzających zagrożenie.

VIII.3. Proces likwidacji będzie prowadzony pod szczegółowym nadzorem służb budowlanych zakładu i odbywał się będzie w oparciu o opracowany projekt likwidacji obiektów i urządzeń uwzględniający (oprócz wymagań budowlanych i BHP) wymagania ochrony środowiska.

VIII.4. Odpady, które powstaną podczas likwidacji instalacji będą przekazywane jednostkom posiadającym wymagane prawem pozwolenia 
na odbiór/zagospodarowanie odpadów.

IX. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.
IX.1. Odpady niebezpieczne powinny być magazynowane w opakowaniach 
z materiału odpornego na działanie składników odpadów i posiadać szczelne zamknięcia, zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem (rozlaniem) odpadów w trakcie transportu i czynności przeładunkowych. Prowadzony przeładunek odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie w misie na stanowisku rozładunku cystern i nie będzie powodować ich rozlania i skażenia gruntu.

IX.2. Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie magazynowany selektywnie, 
w zamkniętych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków. 
IX.3. Przestrzegane będą opracowane i zatwierdzone przez prowadzącego instalację instrukcje i procedury postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi.

IX.4. Stosowana będzie „Instrukcja postępowania na wypadek awarii lub innych zakłóceń podczas stosowania kwasu siarkowego 98%”, zawierająca sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku: pożaru, niekontrolowanego uwolnienia substancji do środowiska, oraz wytyczne w zakresie postępowania z substancją i jej magazynowania.
IX.5. Przepompowywanie kwasu do wanien odbywać się będzie zgodnie 
z instrukcją „Wymiana kąpieli trawiących”, w której określone będą sposoby zapobiegania przepełnieniu wanny i przelaniu jej zawartości.

IX.6. Wszystkie procesy produkcyjne, magazynowanie surowców, produktów, półproduktów i wyrobów na terenie instalacji będą prowadzone na powierzchni szczelnej, wyłożonej materiałem kwasoodpornym.

IX.7. Wanny procesowe wykonane będą ze stali kwasoodpornej i ustawione będą 
w dwóch zespołach po dwie wanny każdy. W miejscach posadowienia każdego zespołu wanien wykonane będzie zagłębienie w posadzce (wyłożone materiałem kwasoodpornym) w kształcie misy o pojemności 28,4 m3, ze studzienką szczelną 
o pojemności 0,16 m3, umożliwiające przechwycenie zawartości wanien podczas sytuacji awaryjnej.
IX.8. Wszystkie zbiorniki przeznaczone do oczyszczania ścieków przemysłowych wykonane będą z polipropylenu, natomiast rurociągi transportujące ścieki 
i chemikalia z twardego PCW (PCW-U odpornego na działanie kwasów, zasad, benzyn i alkoholi). Zbiorniki zakładowej oczyszczalni ścieków posadowione będą 
w misie przeciwrozlewczej, wyłożonej materiałem kwasoodpornym, o pojemności 12,31 m3. 
IX.9. Rozładunek autocystern odbywał się będzie na stanowisku wykonanym 
w postaci żelbetowej misy o pojemności 13,74 m3 pokrytej od wewnątrz warstwą żywicy epoksydowej kwasoodpornej, ze szczelną studzienką żelbetową Ø100 
o pojemności 1,5 m3. Ewentualne wycieki kwasu siarkowego zbierające się 
w studzience będą przepompowywane i przekazywane uprawnionemu odbiorcy jako odpad. Wody deszczowe zbierające się w misie po kontroli pH będą przepompowywane do kanalizacji deszczowej przed separatorem lub kierowane do zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych (w przypadku ścieków zakwaszonych).
IX.10. Pracownik Zakładu codziennie przeprowadzał będzie oględziny miejsc magazynowania substancji i preparatów niebezpiecznych, celem sprawdzenia czy nie doszło do wycieku. W przypadku stwierdzenia wycieku będzie 
on natychmiastowo likwidowany.
IX.11. Pracownik Zakładu codziennie przeprowadzał będzie oględziny mis przeciwrozlewczych zlokalizowanych na terenie zakładu, celem sprawdzenia ich stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia nieszczelności niezwłocznie podejmowane będą działania naprawcze, których przeprowadzenie odnotowywane będzie w rejestrze.
X. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

X.1. Prowadzone będą szkolenia pracowników w zakresie problematyki ochrony środowiska i aktualnie obowiązujących przepisów.
X.2. Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją będą utrzymywane 
we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane zgodnie z ich instrukcjami techniczno – ruchowymi.

X.3. Wszystkie urządzenia związane z monitoringiem procesów technologicznych oraz monitoringiem wielkości i jakości emisji do środowiska będą w pełni sprawne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów oraz zapewniające zachowanie wymogów BHP.

X.4. Prowadzący instalację corocznie analizował będzie wielkości zużycia surowców, opakowań, materiałów, energii i jej nośników, wody (pitnej i przemysłowej) oraz wielkości emisji gazów i pyłów, ścieków oraz ilości odpadów powstających 
w instalacji. 
X.5. Dokonywane będą analizy przed procesem decyzyjnym dotyczącym instalacji. Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych poprzedzać będą próby 
i w oparciu o tę procedurę dokonywana będzie etapowa realizacja projektu 
z uwzględnieniem wszystkich występujących aspektów środowiskowych, w tym opracowywanie dokumentacji prób, przegląd wyników, itp.

X.6. Szkolenia okresowe bhp będą rozszerzone o zagadnienia ochrony środowiska 
w ramach realizacji procedury ćwiczeń czyli przygotowania i reakcji 
na niebezpieczeństwo.

X.7. Spostrzeżenia dotyczące przebiegu procesów produkcyjnych i eksploatacji urządzeń notowane będą w raportach przeglądanych po każdej zmianie roboczej.

X.8. Prowadzona będzie kontrola emisji ustalonych w niniejszej decyzji na podstawie wyników monitoringu. W przypadku stwierdzonych przekroczeń emisji zostaną podjęte niezwłoczne działania naprawcze.

X.9. Prowadzony będzie monitoring procesów technologicznych w instalacji zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie V.1. decyzji.
X.10. Prowadzona będzie stała kontrola zużycia wody, energii i gazu ziemnego.

XI. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.
XI.1. Zestawienie przedstawiające roczną emisję zanieczyszczeń do powietrza 
i ścieków przemysłowych z instalacji oraz ilości odpadów wytworzonych w instalacji należy przedstawić Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.
XI.2. Zestawienie roczne zużycia wody, surowców, energii i paliw na potrzeby instalacji  należy przedstawić Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 
i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do dnia 
31 marca danego roku za rok poprzedni.
XII. Dodatkowe wymagania.

XII.1. Opracowane wyniki pomiarów prowadzący instalację będzie przedkładał Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania.
XIII. W przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowiązywania poszczególnych warunków, zapisy decyzji obowiązują z chwilą gdy decyzja stanie się ostateczna.

XIV. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 stycznia 2015 r. MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o., ul. Mościckiego 12, 37-450 Stalowa Wola (REGON 830482137, NIP 8652214553) wystąpiła o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 
do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 29/2015.
Instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż zalicza się zgodnie 
z ust. 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych 
z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.

Organem właściwym do wydania pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska 
w związku z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. znak: OS-I.7222.5.1.2015.MH zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oraz ogłoszono, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 218 ustawy prawo ochrony środowiska poinformowano o prawie wnoszenia uwag i wniosków 
do przedłożonej w sprawie dokumentacji. Ogłoszenie było dostępne przez 21 dni 
(16 lutego 2015 r. – 9 marca 2015 r.) na tablicy ogłoszeń MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o., na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowa Wola, oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna przedmiotowego wniosku przesłana została Ministrowi Środowiska 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z faktem, że wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianej 
do dokumentacji, zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 4, dołączono kopię decyzji Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 września 2014 r., znak: GK.6220.3-6.2014.GOŚII 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu MCS – Metal Cleaning Service Sp. z o.o. na działkach 164/1, 164/2 i 164/3 w Stalowej Woli”.
Po oględzinach instalacji przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2015 r. oraz szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że wniosek nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych 
z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z tym postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak: 
OS-I.7222.5.1.2015.MH wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji. Uzupełnienie wniosku zostało przedłożone w dniu 25 maja 2015 r. Po analizie przedłożonego przez Zakład uzupełnienia uznano, że wniosek spełnia wymogi 
art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zakład nie został zaliczony do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i w związku z tym nie ma obowiązku posiadania „Programu Zapobiegania Awariom”. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego pozwala na stałą kontrolę i regulację parametrów poszczególnych procesów technologicznych umożliwiając tym samym alarmowanie o zbliżaniu się parametrów do stanów granicznych i natychmiastowe wyłączanie poszczególnych układów. System kontroli parametrów prowadzonego procesu technologicznego zabezpiecza instalację przed uszkodzeniem oraz ogranicza możliwość wystąpienia awarii. W sytuacji awarii poszczególne źródła emisji zanieczyszczeń i energii 
do środowiska będą wyłączane z eksploatacji a w przypadku awarii automatycznego sterowania procesami technologicznymi prowadzone będzie sterowanie manualne. Zapobieganie ewentualnym niewielkim awariom opiera się o system monitorowania procesów technologicznych, prowadzony w oparciu o wdrożone w Zakładzie instrukcje stanowiskowe. Wszystkie procesy produkcyjne, magazynowanie surowców, produktów, półproduktów i wyrobów na terenie instalacji są prowadzone na powierzchni szczelnej, wyłożonej materiałem kwasoodpornym.  Wanny procesowe wykonano ze stali kwasoodpornej i ustawiono w dwóch zespołach 
po dwie wanny każdy. W miejscach posadowienia każdego zespołu wanien wykonano zagłębienie w posadzce (wyłożone materiałem kwasoodpornym) 
w kształcie misy o pojemności 28,4 m3, ze studzienką szczelną o pojemności 
0,16 m3, umożliwiające przechwycenie zawartości wanien podczas sytuacji awaryjnej. Wszystkie zbiorniki przeznaczone do oczyszczania ścieków przemysłowych wykonano z polipropylenu, natomiast rurociągi transportujące ścieki 
i chemikalia z twardego PCW (PCW-U odpornego na działanie kwasów, zasad, benzyn i alkoholi). Zbiorniki zakładowej oczyszczalni ścieków posadowiono 
w misie przeciwrozlewczej, wyłożonej materiałem kwasoodpornym, o pojemności 12,31 m3. 
Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określono wielkość dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, że emisja 
do powietrza nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

Ponadto emisja gazów i pyłów z poszczególnych źródeł instalacji nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
W celu kontroli eksploatacji instalacji korzystając z uprawnień wynikających 
z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w decyzji ustalono usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów i pyłów 
do powietrza. Stanowiska to będą zamontowane na emitorach E1 i E2. 
Ponadto na terenie Zakładu eksploatowana jest kotłownia o nominalnej mocy cieplnej 0,504 MW (cztery kotły gazowe, z których zanieczyszczenia odprowadzane 
są do atmosfery emitorami E3 i E4), która nie wymaga pozwolenia według zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, 
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 881), jak również nie wymaga zgłoszenia według zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880).
Eksploatacja instalacji nie jest związana ze szczególnym korzystaniem z wód w związku z brakiem poboru wody bezpośrednio ze środowiska oraz brakiem odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi.


Woda dla potrzeb bytowych oraz technologicznych pobierana jest z sieci wodociągowej należącej do HSW – Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Ścieki przemysłowe powstające w instalacji po oczyszczeniu na zakładowej oczyszczalni ścieków kierowane są do kanalizacji ogólnospławnej HSW – Wodociągi 
Sp. z o.o. w Stalowej Woli. 


Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wnioskodawca zidentyfikował substancje powodujące ryzyko, zdefiniowane w art. 3 pkt 37a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji IPPC. Równocześnie, w oparciu 
o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, ze zm.) dokonano oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie Zakładu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano i przedłożono raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.
Charakterystyka substancji niebezpiecznych, występujących na terenie zakładu przedstawiona została w poniższej tabeli:

	Nazwa substancji niebezpiecznej
	Nr CAS
	Kategoria zagrożenia
	Zwroty bezpieczeństwa R
	Zwroty bezpieczeństwa P 
(warunki bezpiecznego stosowania)

	Handlowa
	Chemiczna
	
	
	
	

	Wapno hydratyzowane
	Diwodorotlenek wapnia
	1305-62-0
	Xi – drażniący
	R37 – działa drażniąco na drogi oddechowe
R38 –działa drażniąco na skórę

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
	P102 Chronić przed dziećmi. 

P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są 
i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody 
z mydłem. 
P261 Unikać wdychania pyłu. 

P304+P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze 
i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie

	Kwas siarkowy
	Kwas siarkowy
	7664-93-9
	C – żrący
	R35 – wywołuje poważne oparzenia
	P260 Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy

P301+P310 W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się 
z ośrodkiem zatruć lub 
z lekarzem

P301+P330+P331 
W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast

usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem

wody/prysznicem

P305+P351+P338 
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są 
i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

	Kwas solny
	Kwas chlorowodorowy
	7647-01-0
	C – żrący

Xi – drażniący
	R34 – powoduje oparzenia

R37 – działa drażniąco na drogi oddechowe
	P264 Dokładnie umyć po użyciu

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P303+P361+P353 
W przypadku kontaktu ze skorą (lub z włosami) natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem

P305+351+P338 
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać woda przez kilka minut

	Ług sodowy
	Wodorotlenek sodu
	1310-73-2
	C – żrący
	R35 – powoduje poważne oparzenia
	P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy

P305+P351+P338 
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut

P301+P330+P331 
W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów



Z uwagi na fakt wykorzystywania w procesie produkcyjnym ww. substancji 
w niniejszej decyzji określono sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.
Zgodnie z art. 202 ust. 4 i art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu określono warunki dotyczące wytwarzania odpadów.  

W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich magazynowania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, będą gromadzone w sposób selektywny, zabezpieczane przed wpływem warunków atmosferycznych i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie Zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
Wytworzone odpady będą przekazywane firmom prowadzącym działalność 
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym 
do odbioru odpadów bez zezwolenia. Odpady transportowane będą transportem odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością wynikającą z procesów technologicznych oraz z pojemności wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów. 


Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa wytwarzanych, zbieranych i odzyskiwanych odpadów według wzorów dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy służących 
do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.
Dla instalacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, 
w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. W oparciu o ten sam przepis ustalono także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem, pomimo iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Pomiary poziomu hałasu prowadzone będą metodą obliczeniową w oparciu o wyniki pomiarów hałasu w punktach P1, P2, P3, P4 i P5, zlokalizowanych przy głównych źródłach hałasu.

Z przedstawionych we wniosku rodzajów prowadzonych działalności oraz rodzajów, charakterystyki i parametrów prowadzonych przez operatora instalacji wynika, że nie występują okresy pracy tych instalacji w warunkach odbiegających 
od normalnych. W związku z powyższym w niniejszej decyzji nie ustalono 
dla instalacji wielkości maksymalnych dopuszczalnych emisji oraz maksymalnych dopuszczalnych czasów utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych. 
Dokument referencyjny BAT w zakresie powierzchniowej obróbki metali 
i tworzyw sztucznych nie określa warunków sposobów postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji. W przypadku zakończenia eksploatacji, należy opróżnić i wyczyścić wszystkie urządzenia technologiczne, a następnie zdemontować i zlikwidować wszystkie obiekty i urządzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.).
Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu do dokumentów:

· Dokument referencyjny BAT w zakresie powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych (Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics), sierpień 2006,
· Dokument referencyjny BAT w sprawie emisji z magazynowania (Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage), lipiec 2006,
· Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu (Reference Document on the General Principles of Monitoring), lipiec 2003

· Dokument Referencyjny dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik w zakresie Efektywności Energetycznej (Reference Document on Best Available Techniques on Energy Efficiency), marzec 2008.
W poniższej tabeli zestawiono analizę spełnienia wymogów najlepszej dostępnej techniki:

	Wymogi BAT zgodnie z dokumentami referencyjnymi
	Sposób realizacji przez MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o.

	W zakresie systemu zarządzania środowiskiem

	Implementacje transparentnej hierarchii odpowiedzialności personelu, gdzie osoba odpowiedzialna raportuje bezpośrednio do najwyższego poziomu kierowniczego.
	Specjalista d/s ochrony środowiska podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu składa sprawozdania 
z funkcjonowania systemów zarządzania 
i realizowania polityki w zakresie środowiska i bezpieczeństwa i jakości minimum raz 
w roku. Spółka posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

	Przygotowywanie rocznego raportu oddziaływania na środowisko.
	Raport roczny nie jest przygotowywany – sporządzane są jedynie wymagane prawem sprawozdania nt. korzystania ze środowiska i ponoszone są opłaty z tego tytułu. Ponadto prowadzony jest monitoring emisji substancji i energii do środowiska w zakresie określonym w niniejszej decyzji – wyniki pomiarów będą przesyłane organom ochrony środowiska oraz przechowywane na terenie Zakładu. Spółka sporządza również coroczny bilans materiałowy.

	Ustalenie wewnętrznych (specyficznych dla zakładu) celów środowiskowych, regularne ich sprawdzanie i publikowanie ich 
w postaci rocznych raportów.
	Zarząd Zakładu, analizując specyficzne oddziaływanie firmy (w szczególności 
w zakresie postępowania z kwasem siarkowym na etapie napełniania wanien, przygotowania kąpieli, procesu produkcyjnego, opróżniania wanien, zapobiegania ewentualnym wyciekom kąpieli) i stałe aspekty środowiskowe podejmuje przedsięwzięcia prośrodowiskowe na każdy rok w formie programu realizacji celów i zadań środowiskowych. Zarząd śledzi ich realizację i rozlicza wykonanie. Przebieg realizacji przedsięwzięć  omawiany jest na posiedzeniach Zarządu i kierownictwa 
(np. narady operatywne). Składanie okresowych raportów do Zarządu przez Pełnomocnika  na temat stanu wykonania programów realizacji celów i zadań 
w zakresie środowiska i bezpieczeństwa.

	Regularny monitoring działań i postępów 
w osiąganiu celów i zadań polityki systemu zarządzania środowiskiem.
	Coroczne analizowanie przez Zarząd Spółki wielkości zużycia surowców, opakowań, materiałów, energii i jej nośników, wody (pitnej i przemysłowej) oraz wielkości emisji gazów i pyłów, ścieków i odpadów. Bieżąca analiza zużyć przez kierowników instalacji, na podstawie wyników monitoringu (pomiarów). 

	Przeprowadzanie testowania 
i weryfikowanie procesów (produkcyjnych 
i oczyszczania) pod kątem wykorzystywania wody i energii, wytwarzania odpadów i oddziaływania na środowisko.
	Dokonywane są analizy przed procesem decyzyjnym dotyczącym instalacji. Wprowadzenie rozwiązań poprzedzają próby. W oparciu o tę procedurę dokonuje się etapowej realizacji projektu 
z uwzględnieniem wszystkich występujących aspektów środowiskowych, w tym opracowanie dokumentacji prób, przegląd wyników, itp.

	Implementacja adekwatnego programu szkoleniowego dla personelu i instrukcji dla pracowników kontraktowych w zakresie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (HSE) oraz kwestii alarmowych
	Szkolenia okresowe bhp są rozszerzone 
o zagadnienia ochrony środowiska. Jest to realizacja procedury ćwiczeń czyli przygotowania i reakcji na niebezpieczeństwo.

	Wprowadzenie dobrych praktyk eksploatacji. 
	Spostrzeżenia dotyczące przebiegu procesów produkcyjnych i eksploatacji urządzeń obsługa notuje w raportach przeglądanych po każdej zmianie roboczej. Przestrzegane są instrukcje obsługi 
i eksploatacji, a okresowo wykonywane przeglądy stanu technicznego urządzeń instalacji. 

	W zakresie emisji środowiskowych

	Inwentaryzacja zakładu oraz inwentaryzacja strumieniowa.
	Istnieją szczegółowe informacje dla instalacji (mapy, plany, rzuty, schematy technologiczne, dokumentacja techniczna).    Strumienie emisji są zidentyfikowane, oznaczone i monitorowane. Prowadzona jest ewidencja ilościowa zużywanych materiałów, surowców, energii i paliw.

	Sprawdzanie i identyfikacja większości istotnych źródeł emisji dla każdego medium i wypunktowanie ich w kolejności ładunku zanieczyszczeń.
	Identyfikacja i ocena emisji czyli aspektów środowiskowych jest podstawą wyznaczania celów i zadań realizowanych w Zakładzie. Prowadzony jest monitoring emisji.
Zanieczyszczenia z głównych źródeł emisji do powietrza (wanny linii trawienia) ujęte zostały w dwa emitory E1 i E2.

	Sprawdzanie i identyfikacja istotnych procesów zużywających wodę 
i wypunktowanie ich w kolejności jej zużycia.
	Woda w procesach technologicznych zużywana jest zasadniczo do sporządzania kąpieli oraz do celów p.poż. Zużycie wody jest identyfikowane i monitorowane.

	Połączenia danych dotyczących produkcji 
z danymi o ładunku zanieczyszczeń, aby porównać obecne i przewidywane emisje.
	Funkcjonowanie harmonogramów badań emisji oraz zestawienia emisji, zużycia wody i mediów energetycznych , będą porównywane przez nadzór technologiczny 
z wielkością produkcji, i pozwolą oceniać prawidłowość prowadzenia procesu 
i prognozować emisje w odniesieniu do planów produkcyjnych. Spółka sporządza coroczny bilans materiałowy.

	Stosowanie urządzeń do redukcji emisji tam gdzie niemożliwe jest jej zapobieganie.
	Tam, gdzie ze względu na przebieg procesu produkcyjnego nie można wyeliminować emisji, zaprojektowano stosowanie różnorodnych metod jej redukcji przed odprowadzeniem do środowiska. 

• 
W emisji gazów: 

-
wysokowydajne skrubery,
-
stosowanie regulacji obrotów 
w wentylatorze wyciągowym, co umożliwia regulację prędkości odciągu oparów znad wanien procesowych.
• 
W emisji ścieków: 

- 
wysokowydajny system oczyszczania ścieków.

• 
W emisji odpadów:  

- 
kierowanie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu, 

- 
realizacja zbiórki opakowań, 

- 
rozszerzanie stosowania opakowań wielokrotnego użytku (beczki, kontenery, palety drewniane).

• 
W emisji hałasu: 

- 
stosowanie pomp i wentylatorów niskoszumowych, 

- 
stosowanie regulatorów obrotów 
w wentylatorach i pompach.

	W zakresie gospodarki ściekowej

	Segregacja wód poprocesowych

od ścieków bytowych i wód opadowych.
Segregacja wód poprocesowych pod kątem niesionego ładunku zanieczyszczeń.
	W Zakładzie istnieją odrębne systemy kanalizacyjne wód opadowych, ścieków przemysłowych i ścieków bytowych. 

	Instalacja odrębnych drenaży obszarów zagrożonych skażeniem, wraz 
z odstojnikami zbierającymi odcieki.
	Teren wokół instalacji jest uszczelniony. 

Posadzka na terenie instalacji wykonana 
w wersji chemoodpornej i bez odpływu do zewnętrznej kanalizacji. Wanny wykonane są ze stali kwasoodpornej. Wokół wanny wykonane jest zagłębienie w posadzce (wyłożone materiałem kwasoodpornym), umożliwiające przechwycenie zawartości wanny podczas sytuacji awaryjnej np. rozszczelnienie wanny.

	Użycie naziemnych systemów kanalizacji ściekowej dla wód poprocesowych wewnątrz zakładu, pomiędzy punktami wytworzenia ścieków i urządzeniami końcowymi procesu oczyszczania.
	Surowe ścieki technologiczne są przesyłane 
w systemie naziemnym. 

W systemach podziemnych przesyłane 
są wyłącznie ścieki oczyszczone 

Nie występują podziemne zbiorniki 
i rurociągi z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, tj. surowcami.

	Instalacja zbiorników retencyjnych na sytuacje awaryjne w świetle szacowania ryzyka.
	Posadzka jest tak zaprojektowana, że ewentualne uszkodzenie wanny powoduje że określony rodzaj ścieków zbierany jest 
w danym sektorze w studzience bezodpływowej, monitorowanej poziomem cieczy i stąd wypompowywany do zbiornika ścieków technologicznych.

	Oczyszczanie ścieków, w sektorze chemicznym, określone w BREF może być realizowane na 4 sposoby: 

· centralne, końcowe oczyszczanie 
w biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu, 

· centralne, końcowe oczyszczanie 
w miejskiej oczyszczalni ścieków, 

· centralne, końcowe oczyszczanie nieorganicznych ścieków 
w mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, 

· oczyszczanie zdecentralizowane.
	W instalacji przewidziano system oczyszczania w chemicznej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu – do kanalizacji odprowadzane są ścieki oczyszczone 
o parametrach odpowiadających wymogom przepisów w tym zakresie. Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

	Zbiorniki magazynowe

	Procedury operacyjne i szkolenie 
	W ramach systemu zarządzania w Zakładzie funkcjonują wdrożone procedury operacyjne oraz procedura w zakresie szkolenia pracowników i nadzoru. W obszarze tym prowadzone są zapisy. 

	Przecieki i przepełnienia
	Zbiorniki są wykonane z materiałów dobranych do rodzaju substancji magazynowanej (np. stal specjalna, tworzywa sztuczne). 

Zbiorniki zlokalizowane są w misie bezodpływowej do wyłapywania ewentualnych przecieków magazynowanych substancji. 
Przepompowywanie kwasu do wanien odbywa się zgodnie z instrukcją „Wymiana kąpieli trawiących”, w której określono sposoby zapobiegania przepełnieniu wanny 
i przelaniu jej zawartości.

	Ochrona przeciwpożarowa
	Instalacja wyposażona jest w instalację do gaszenia pożaru pianą oraz podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice). 
Do wyłapywania przecieków i wód pogaśniczych na wypadek pożaru służą misy i tace. 
Zakład wyposażony jest w hydranty ppoż.

	Efektywność energetyczna

	Stała poprawa oddziaływania na środowisko.
	Poprawa w oddziaływaniu na środowisko realizowana jest w ramach planowania 
i realizacji remontów i inwestycji – uwzględnia wieloletnie cele zmniejszania oddziaływania instalacji produkcyjnych na środowisko (zmniejszanie zużycia energii = zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych).

	Ustalanie aspektów efektywności energetycznej instalacji i możliwości oszczędności energii.
	Przed wykonaniem projektu przedsięwzięcia   dokonana była identyfikacja i ocena jego aspektów, które mają wpływ na efektywność energetyczną. Wykonane były analizy 
i bilanse zgodnie z przyjętymi metodykami, których wynikiem jest m.in. optymalizacja zużycia i/lub odzysku energii.

	Skuteczna kontrola procesu.
	Monitorowanie kluczowych parametrów prowadzenia instalacji (określonych 
w punkcie V.1 niniejszej decyzji). Dokumentowanie i rejestrowanie parametrów eksploatacyjnych instalacji, 
w tym parametrów mających wpływ na efektywność energetyczną.

	Prowadzenie i planowanie prac konserwacyjnych. 
	Planowanie prac konserwacyjnych 
i remontowych (plany roczne remontów). Procedury przekazywania instalacji do remontów i odbioru po remontach.

	Monitorowanie i pomiar.
	W instalacji prowadzony będzie regularny monitoring. Prowadzone będą zapisy 

i rejestry wyników monitoringu, które są analizowane przez służby technologiczne, techniczne i specjalistyczno-projektowe.

	Optymalizacja efektywności energetycznej z wykorzystaniem zalecanych technik 
w systemach i urządzeniach.
	W Zakładzie występują procedury 
i instrukcje zawierające elementy optymalizacji, efektywności energetycznej 
w instalacjach, w tym:

· 
systemach grzewczych parowych, wodnych, elektrycznych i gazowych; 

· 
instalacjach sprężonego powietrza;

· systemach napędów w aparatach oraz pompach i wentylatorach. 

Do napędu urządzeń w instalacji zastosowano silniki energooszczędne (EEM) oraz napędy o regulowanej prędkości (VSD), optymalizacja została zrealizowana na etapie projektowania – dokumentacji.

	BAT dla procesu wytrawiania

	Ograniczenie emisji i oszczędność energii.
	Zastosowanie absorberów do oczyszczania powietrza – instalacja do trawienia wyposażona jest w absorber o skuteczności powyżej 90 %. 
Optymalizacja ilości odciąganego powietrza  z wanien procesowych – w przypadku wanien do trawienia posiadają one odciągi wentylacyjne. Badania toksykologiczne na stanowiskach pracy obsługi linii do odlakierowywania nie stwierdzają przekroczeń dopuszczalnych stężeń kwasów określonych w normie BHP.
Optymalizacja temperatury procesu (50-70oC) – w trakcie eksploatacji utrzymywana jest optymalna temperatura kąpieli wyznaczana przez efektywność usuwania powłok lakierniczych.

	Emisje substancji zanieczyszczających    do powietrza powinny mieścić się 
w zakresach:

pył – <5 – 30 mg/m3,

chlorowodór – <0,3 – 30 mg/m3,

cyjanowodór – 0,1 – 3,0 mg/m3,

fluorowodór – <0,1 – 2 mg/m3,

amoniak – 0,1 – 10 mg/m3, 

chrom – <0,1 – 0,2 mg/m3.
	Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji mieści się 
w zalecanych zakresach i wynosi: 

pył – <1,66 mg/m3,

chlorowodór – <0,4 mg/m3,

cyjanowodór – 0,04 mg/m3,

fluorowodór – 0,27 mg/m3,

amoniak – 1,84 mg/m3, 

chrom – 0,0 mg/m3.

	Wartości stężeń zanieczyszczeń 
w ściekach odprowadzanych do kanalizacji zewnętrznej powinny mieścić się w zakresach:

cynk – 0,2 – 2,0 mg/l,

miedź – 0,2 – 2,0 mg/l,

nikiel – 0,2 – 2,0 mg/l,

chrom(VI) – 0,1 – 0,2 mg/l,

chrom całkowity – 0,1 – 2,0 mg/l,

ołów – 0,05 – 0,5 mg/l. 
	Maksymalne stężenia zanieczyszczeń 
w ściekach odprowadzanych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych wynoszą:

cynk – 2,0 mg/l,

miedź – 0,5 mg/l,

nikiel – 2,0 mg/l,
chrom(VI) – 0,2 mg/l,

chrom całkowity – 0,5 mg/l,

ołów – 0,5 mg/l.

	Oczyszczanie ścieków.
	Stosowanie wysokoefektywnych procesów oczyszczania ścieków.
Ścieki przemysłowe powstające w instalacji oczyszczane są w zakładowej oczyszczalni chemicznej.
Stosowane w oczyszczalni procesy koagulacji, flokulacji pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiego stopnia oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane do kanalizacji spełniają wymagania jakie Operatorowi instalacji postawił właściciel urządzeń kanalizacyjnych. Dodatkowo ścieki oczyszczone w oczyszczalni zakładowej są oczyszczanie w oczyszczalni ścieków przemysłowych eksploatowanej przez Właściciela kanalizacji.

Ścieki deszczowe z terenów dróg i palców 
w Zakładzie oczyszczane są 
w wysokowydajnym separatorze koalescencyjnym, zintegrowanym 
z osadnikiem.

	Zakres i metody monitoringu środowiskowego

	Dyrektywa IPPC definiuje dwa podstawowe cele prowadzenia monitoringu:

· ocena zgodności z przepisami 
i decyzjami administracyjnymi,

· raportowanie emisji przemysłowych.

W praktyce dane z monitoringu mogą być wykorzystywane do wielu innych celów – uzyskuje się wówczas efektywność ekonomiczną w relacji nakłady – uzyskane wyniki.
	W Zakładzie ma miejsce wielokierunkowe wykorzystywanie wyników monitoringu: oprócz oceny zgodności 
z przepisami, dane pomiarowe są stosowane do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Wyniki monitoringu mogą również stanowić przesłankę do wprowadzania zmian technologicznych lub technicznych oraz impuls do podejmowania działań modernizacyjno-inwestycyjnych.

	Odpowiedzialność za prowadzenie monitoringu spoczywa na operatorze instalacji.
	Pomiary środowiskowe są prowadzone na zlecenie Spółki przez wyspecjalizowane jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia.

	Wybór monitorowanych parametrów powinien być adekwatny do stwarzanych zagrożeń środowiskowych.
	Wyboru parametrów, które podlegają monitorowaniu dokonano ponadto 
w odniesieniu do wymogów obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzanie pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz. U. nr 206 poz. 1291). Monitoringowi podlega:

· emisja zanieczyszczeń do powietrza – monitorowana jest w drodze pomiarów na  emitorach emisji zorganizowanej oraz na podstawie ustalonych wskaźników emisji odniesionych do wielkości produkcji 
(w tym na potrzeby ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska),

· jakość ścieków odprowadzanych 
w zakresie i częstotliwości określonej 
w pozwoleniu wodnoprawnym,
· poziom hałasu –  monitorowany raz na 
2 lata,

	Wyniki monitoringu

Jednostki miar stosowane do wyrażania monitorowanych emisji powinny być w pełni zgodne z jednostkami, w jakich wyrażane są graniczne wielkości emisji (np. mg/m3, kg/h).
	W sprawozdaniach z pomiarów emisji stosowane są jednostki w jakich wyrażane są graniczne wielkości emisji:

· emisja zanieczyszczeń do powietrza: mg/m3, kg/h,

· emisja hałasu dB(A),

· pobór wody oraz emisja ścieków m3/d,
· skład ścieków mg/l.

	Czasy uśredniania i częstotliwości wykonywania pomiarów

Zalecana częstotliwość oraz zalecany czas uśredniania dla pomiarów zależą od typu procesu i zmian wielkości emisji w czasie (szybkozmienne, wolnozmienne). 
W przypadku wymagań pomiarowych zawartych w przepisach prawnych parametry te są ściśle zdefiniowane. 
W pozostałych przypadkach, należy kierować się zasadą reprezentatywności pomiaru.
	Czas uśredniania oraz częstotliwość wykonywania pomiarów wynika z metodyk referencyjnych określonych przez przepisy prawa.

	Błędy pomiarowe

W przypadkach, gdy monitoring jest stosowany do oceny zgodności 
z przepisami, szczególnie istotna jest kwestia oszacowania błędów występujących w całym procesie pomiarowym (pobór i transport próbki, przygotowanie próbki, analityka). Analiza błędów pomiarowych powinna towarzyszyć raportowanym wynikom pomiarów.
	Pomiary prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki uwzględniają oszacowanie błędów pomiarowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, normami technicznymi i metodykami referencyjnymi. Zgodnie z wymogiem 
art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) badania zlecane są podmiotom posiadającym akredytację w zakresie prowadzonych analiz.

	Zakres monitoringu w pozwoleniu

Obecnie jako dobrą praktykę przyjmuje się uwzględnianie następujących charakterystyk:

· status prawny dla danego pomiaru (czy jest wymagany przepisami prawnymi),

· substancja lub parametr mierzony,

· lokalizacja punktu poboru próbki oraz miejsce analizy,

· charakterystyka czasowa (czas uśredniania, częstotliwość),

· dopasowanie metod pomiarowych do przedziału zmienności parametrów,

· dane techniczne metod pomiarowych,

· warunki pracy instalacji, przy których prowadzony jest pomiar,

· procedury określania zgodności 
z przepisami prawa,

ocena i raportowanie emisji 
w warunkach odbiegających od normalnych.
	Częstotliwość wykonywania pomiarów, lokalizacja punktów pomiarowych, metodyki referencyjne oraz sposób prezentacji wyników zgodne są z:

· rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzania pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. 
nr 206 poz. 1291),

· rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366);
· stosownymi normami PN.

	Monitoring emisji – zakres i metody

Monitoring emisji jest stosowany uniwersalnie dla zapewnienia zgodności 
z dopuszczalnymi wielkościami emisji, które nakłada pozwolenie. Sposób prowadzenia 
i częstotliwość pomiarów powinny być odniesione do rozmiarów i wielkości emisji, która jest weryfikowana, oraz do sposobu prowadzenia kontroli zastosowanego procesu technologicznego. Metody, które są przeważnie powszechnie stosowane to:

· monitoring wydajności technik ograniczających emisję (np. spadek ciśnienia na filtrze workowym);

· ciągły monitoring zanieczyszczeń;

· okresowe pomiary zanieczyszczeń;

obliczenia bilansu masowego.
	Spółka prowadzi okresowe pomiary zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska (zanieczyszczenia pyłowo-gazowe, hałas, ścieki).

	Sprawozdawczość

Sprawozdawczość powinna uwzględniać:

· prezentację i podsumowanie wyników monitoringu,

· ocenę zgodności z przepisami,

informacje dodatkowe.
	Sprawozdania z pomiarów sporządzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji 
(Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

Ponadto prowadzona jest sprawozdawczość wymagana przepisami prawa, obejmująca następujące dokumenty:

· karty przekazania odpadów,

· karty ewidencji odpadów,

· zbiorczy wykaz danych o rodzajach 
i ilościach wytworzonych odpadów oraz 
o sposobach gospodarowania nimi,

· wykaz zawierający zbiorcze dane 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat.

Wszelkie ewidencje, sprawozdania oraz wyniki pomiarów archiwizowane są przez okres 5 lat.

	Optymalizacja kosztów

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy przeprowadzać optymalizację kosztów monitoringu, przy zachowaniu pełnej zgodności z podstawowymi celami monitoringu. Efektywność kosztowa może być uzyskana m.in. poprzez:

· wybór odpowiednich procedur zapewnienia jakości,

· optymalizację ilości punktów pomiarowych i częstotliwości wykonywania pomiarów,

uzupełnienie monitoringu dodatkowymi pracami studialnymi.
	Procedury wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń wynikają z Polskich Norm      i przepisów szczególnych. Pomiary prowadzone są w punktach referencyjnych określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

	Podejście do monitoringu

Dokument referencyjny definiuje następujące rodzaje podejścia do monitoringu:

· pomiar bezpośredni;

· pomiar parametru zastępczego;

· bilans masowy;

· obliczenia;

· zastosowanie wskaźników emisji.
	Prowadzony jest pomiar bezpośredni emisji zanieczyszczeń z instalacji.




Z analizy dokumentów referencyjnych wynika, że Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania i monitoringu spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Uwzględniając powyższe okoliczności uznano, że instalacja, której dotyczy wniosek spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których mowa 
w art. 204 ust. 1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych znajdujących się w pobliżu zakładu, 
w związku z tym nie wskazano na konieczność tworzenia terenu ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z ustaleń postępowania wynika, że nie będą występować oddziaływania transgraniczne, w związku z czym nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań.
Z materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, 
że przy zachowaniu warunków zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane będą standardy jakości środowiska. 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

W świetle powyższego stwierdzono, że instalacja spełnia wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego oraz wymogi najlepszej dostępnej techniki i orzeczono jak w sentencji. 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.
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