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OS-III.7221.58.2024.MK                                                      Rzeszów, dnia 2025-03-31
DECYZJA
Działając na podstawie: 
· art. 183 ust. 1, art. 188 i 378 ust. 2a pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.), 
· art. 41 ust. 2 i 3 pkt 1), art. 45 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
· art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
[bookmark: _Hlk193349842]po rozpatrzeniu wniosku METKOM Sp. z o.o. Pustynia 31A, 39-200 Dębica 
o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów z przewidywaną utratą statusu odpadów dla instalacji zlokalizowanej 
w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3,
orzekam
 
I. Udzielam dla METKOM Sp. z o.o. Pustynia 31A, 39-200 Dębica (REGON: 180048843, NIP: 5170140547) pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji do przetwarzania odpadów gumy i tworzyw sztucznych zlokalizowanej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 i określam:
I.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
Instalacja do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych i gumy innych niż niebezpieczne objęta niniejszym pozwoleniem znajduje się na terenie zakładu w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, na działkach nr ewid. 98/3 i 98/4 obręb 0003 Przemysłowy. W skład instalacji wchodzić będą następujące sekcje i urządzenia: 
1. Sekcja uzdatniająca materiał (zapewniająca wydajność linii do 10 Mg/h oraz właściwy poziom czystości uzdatnionego materiału): 
·  rozdrabniacze/młyny wstępne,
·  zbiorniki buforowe (kosze zasypowe) – każdy z systemem dozowania z bufora, młyny rozdrabniania pośredniego 
·  młyny rozdrabniania końcowego 
·  układy separacyjne: separatory (taśmowe, obrotowe, rotacyjne, wibracyjne)
2. Sekcja transportowa: składająca się z elementów takich jak: różnego rodzaju podajników taśmowych, kubełkowych, ślimakowych, pneumatycznych oraz stacji pakowania przemiału do big bagów.
3. Sekcja odpylająca linię: składająca się z modułowych mobilnych filtrów.
Instalacja składać się będzie z jednej linii technologicznej i jednocześnie będzie mógł być przetwarzany tylko jeden rodzaj odpadu tj. odpady tworzyw sztucznych lub odpady gumy. Przed każdą zmianą rodzaju przetwarzanego odpadu będzie wykonywane czyszczenie linii, co ma na celu zachowanie czystości recyklatu. 
Proces przetwarzania odpadów rozpoczynał się będzie podaniem materiału do młynów wstępnych, gdzie odpady będą mechanicznie rozdrabniane. Następnie materiał kierowany będzie taśmociągiem do sekcji separacji, w której za pomocą separatorów, przesiewaczy obrotowych, rotacyjnych, sit, stołów wibracyjnych następować będzie oddzielnie tworzyw sztucznych, gumy od zanieczyszczeń m.in.: metali żelaznych oraz nieżelaznych, kordu tekstylnego a także kolorowych wtrąceń. Oczyszczony materiał kierowany będzie do stacji ładowania. Poszczególne frakcje przemiału, produktu magazynowane będą w big bagach, w specjalnie do tego celu wydzielonym miejscu na placu zakładowym. 
Proces przetwarzania odpadów, stanowiący recykling prowadzony będzie 
w celu uzyskania produktów, tj.: przemiału (granulatu) EPDM oraz przemiału tworzyw sztucznych spełniających wymagania jakościowe do produkcji wyrobów na bazie elastomerów oraz wyrobów z tworzyw sztucznych o właściwościach umożliwiających zastąpienie surowca pierwotnego.
Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów wynosić będzie 
max 84000 Mg/rok. 
I.2. Rodzaje, ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku, źródła powstawania odpadów oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości: 
Tabela 3 
	Lp.
	Kod 
odpadu
	Rodzaj odpadów
	Ilość
w
Mg/rok
	Źródło powstawania odpadu
	Podstawowy skład chemiczny
i właściwości odpadu

	Odpady niebezpieczne

	1. 
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	2,00
	Odpad powstawał będzie w trakcie prac serwisowych 
i konserwacyjnych instalacji
	Odpad w postaci płynnej, palny.
Odpad zawiera mieszaninę wyższych węglowodorów.

	2. 
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	2,00
	Odpad powstawał będzie w trakcie prac serwisowych 
i konserwacyjnych instalacji
	Odpad w postaci płynnej, palny.
Odpad zawiera mieszaninę wyższych węglowodorów.

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1. 
	15 01 03
	Opakowania 
z drewna
	100,00
	Odpad powstawał będzie w sekcji pakowania przemiału, w wyniku uszkodzenia palet służących 
do transportu, drewniane palety nienadające się do dalszego użytkowania.
	Odpad w postaci stałej, palny.
Odpad zawiera celulozę  

	2. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	200,00
	Odpad wytwarzany będzie w trakcie użytkowania odzieży ochronnej, prac porządkowych, wymiany filtrów systemu odpylania
	Odpad w postaci stałej, palny. Odpad zawiera bawełnę i tkaniny syntetyczne, pył gumy (syntetyczny kauczuk otrzymywany z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych) i pył tworzyw sztucznych (syntetycznych polimerów).

	3. 
	19 12 02
	Metale żelazne
	25200,00
	Odpad powstawał będzie w wyniku prowadzenia procesu przetwarzania, 
w trakcie oddzielania metali od gumy/tworzywa
	Odpad w postaci stałej, niepalny.
Odpad zawiera żelazo 
i stopy żelaza.

	4. 
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	25200,00
	Odpad powstawał będzie w wyniku prowadzenia procesu przetwarzania, 
w trakcie oddzielania metali od gumy/tworzywa
	Odpad w postaci stałej, niepalny.
Odpad zawiera aluminium 
i stopy metali.

	5. 
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne 
i guma
	25200,00
	Odpad powstawał będzie w wyniku prowadzenia procesu przetwarzania.
Odpad będzie stanowił przemiał tworzy sztucznych oraz granulat EPDM, który 
nie będzie spełniał wymagań produktu 
	Odpad w postaci stałej, palny.
Odpad zawiera przemiał tworzyw sztucznych (syntetycznych polimerów) oraz granulat EPDM (syntetyczny kauczuk otrzymywany z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych).

	6.  
	ex 19 12 05
	Szkło, w tym włókna szklane
	25200,00
	Odpad powstawał będzie w wyniku prowadzenia procesu przetwarzania, w trakcie oddzielania włókien szklanych od gumy
	Odpad w postaci stałej,
niepalny.
Odpad zawiera szkło kwarcowe w postaci włókien 
i kawałków.

	7. 
	19 12 12
	Inne odpady 
(w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11
	25200,00
	Odpad powstawał będzie w wyniku prowadzenia procesu przetwarzania, 
w trakcie oddzielania wszelkich zanieczyszczeń niestanowiących gumy/tworzyw sztucznych
	Odpad w postaci stałej, palny.
Odpad zawiera i gumę (syntetyczny kauczuk otrzymywany z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych), tworzywa sztuczne (syntetyczne polimery). Może zawierać nieznaczne ilości matali (żelaza, aluminium 
i stopów metali) i szkła kwarcowego. 


I.3. Miejsca i sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania:
Tabela 4 
	Lp.
	Kod 
odpadu
	Rodzaj odpadów
	Miejsce i sposób magazynowania 

	Odpady niebezpieczne

	1.
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	Odpad nie będzie magazynowany, będzie bezpośrednio przekazany podmiotom gospodarującym tego rodzaju odpadami.

	2.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych.
	Odpad nie będzie magazynowany, będzie bezpośrednio przekazany podmiotom gospodarującym tego rodzaju odpadami.

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1. 
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Magazynowane w pojemnikach lub luzem 
w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn 
dla odpadów wytworzonych 

	2. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 
do wycierania
(np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02
	Magazynowane w pojemnikach, workach  ustawionym obok instalacji. Po napełnieniu pojemnika, worka odpad będzie przenoszony do wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów wytworzonych. Zużyte filtry z systemu odpylania bezpośrednio po wymianie będą przenoszone do tego magazynu.

	3. 
	19 12 02
	Metale żelazne
	Magazynowane w pojemniku, worku typu 
big -bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów wytworzonych.

	4.  
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	Magazynowane w pojemniku, worku typu 
big -bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów wytworzonych.

	5. 
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne 
i guma
	Magazynowane w pojemniku, worku typu 
big -bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów wytworzonych.

	6. 
	19 12 05
	Szkło
	Magazynowane w pojemniku, worku typu 
big -bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów wytworzonych.

	7. 
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	Magazynowane w pojemniku, worku typu 
big -bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów wytworzonych.


I.4. Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów:
1. Odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami, podmiotom prowadzącym działalność 
w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami lub posiadaczom uprawnionym do odbioru odpadów bez zezwolenia.
2. Przemieszczanie i transport odpadów odbywać się będą w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszeniem i wyciekiem. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów.
3. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.
I.5. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
1. Zwiększenie poziomów odzysku odpadów tworzyw sztucznych i gumy.
2. Realizacja idei gospodarki o obiegu zamkniętym "Circular Economy".
3. Wytworzenie granulatów, przemiałów o właściwościach umożliwiających zastąpienie surowca pierwotnego.
4. Ograniczenie emisji wynikających z produkcji surowców pierwotnych.
5. Zmniejszenie zużycia energii w związku z produkcją surowców pierwotnych.
[bookmark: _Hlk189047557]II.  Udzielam dla METKOM Sp. z o.o. Pustynia 31A, 39-200 Dębica (REGON: 180048843, NIP: 5170140547) zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do przetwarzania odpadów gumy i tworzyw sztucznych zlokalizowanej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 i określam:
II.1. Rodzaje i masy odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku oraz miejsca i sposoby ich magazynowania:
Odpady przyjęte do przetworzenia magazynowane będą w wydzielonej części hali 
o pow. 400 m2 stanowiącej magazyn dla odpadów przeznczonych do przetworzenia.
Tabela 5 
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadów
Mg/rok
	Miejsce i sposób magazynowania odpadów

	1. 
	07 02 13
	Odpady tworzyw sztucznych
	84000,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn 
dla odpadów przeznczonych
do przetworzenia.

	2. 
	07 02 80
	Odpady 
z przemysłu gumowego 
i produkcji gumy
	84000,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów przeznczonych do przetworzenia. 

	3. 
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	84000,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn 
dla odpadów przeznczonych
do przetworzenia

	4. 
	12 01 05
	Odpady 
z toczenia 
i wygładzania tworzyw sztucznych
	84000,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów przeznczonych 
do przetworzenia

	5. 
	15 01 02
	Opakowania 
z tworzyw sztucznych
	84000,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn 
dla odpadów przeznczonych 
do przetworzenia

	6. 
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	84000,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn 
dla odpadów przeznczonych
do przetworzenia


Łączna ilość odpadów poddawanych procesowi przetworzenia nie może przekroczyć 84 000 Mg/rok. 
II.2. Rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetworzenia w okresie roku oraz miejsca i sposoby ich magazynowania:
Odpady powstające w wyniku przetworzenia magazynowane będą w wydzielonej części hali o pow. 100 m2 stanowiącej magazyn dla odpadów wytworzonych.
Tabela 6
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadów
[Mg/rok]
	Miejsce i sposób magazynowania odpadów

	1. 
	19 12 02
	Metale żelazne
	25200,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn 
dla odpadów wytworzonych.

	2. 
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	25200,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn 
dla odpadów wytworzonych.

	3. 
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne 
i guma
	25200,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn 
dla odpadów wytworzonych.

	4. 
	ex 19 12 05
	Szkło, w tym włókna szklane 
	25200,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn
dla odpadów wytworzonych.

	5. 
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	25200,00
	Odpady magazynowane będą luzem, w pojemnikach, kontenerach, w workach typu big-bag w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn 
dla odpadów wytworzonych.


Maksymalna łączna masa odpadów powstających w wyniku przetworzenia 
oraz wytworzonego produktu nie może przekroczyć 84 000 Mg/rok. 
II.3. Miejsce i metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego:

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 na działkach o nr ewid. 98/3 i 98/4 obręb 003 przemysłowy.
Odpady będą poddawane procesowi odzysku kwlifikowanemu jako R3 tj. recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki.
Zdolność przerobowa wynosić będzie do 84 000 Mg/rok.
Z uwagi na niewielką pojemność miejsca magazynowania, aby zapewnić ciągłą pracę instalacji na poziomie 10 Mg/h odpady będą dowożone na teren zakładu z odpowiednią częstotliwością tj.  co najmniej co 3 godziny. 
Na terenie zakładu w Mielcu odpady nie będą myte i nie będą poddawane żadnej obróbce chemicznej i termicznej. Proces przetwarzania odpadów rozpoczynał się będzie podaniem materiału do młynów wstępnych, gdzie odpady będą mechanicznie rozdrabniane. Następnie materiał kierowany będzie taśmociągiem do sekcji separacji mającej na celu oddzielnie tworzyw sztucznych, gumy od zanieczyszczeń m.in. metali żelaznych oraz nieżelaznych, kordu tekstylnego a także kolorowych wtrąceń. Oczyszczony materiał kierowany będzie do stacji ładowania. Poszczególne frakcje przemiału, produktu magazynowane będą w big-bagach na specjalnie do tego celu wydzielonym miejscu na placu zakładowym o powierzchni 130 m2 stanowiącym magazyn wyrobu gotowego. W instalacji może być również prowadzony proces wstępnego przetwarzania odpadów przed przekazaniem ich do instalacji końcowych np. instalacji do produkcji regranulatu tworzyw sztucznych. W instalacji przetwarzane będą:
· poprodukcyjne odpady tworzyw sztucznych i gumy z grupy 07 02 czyli pochodzące z zakładów produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych,
· poprodukcyjne odpady tworzyw sztucznych z grupy 12 01 czyli pochodzące 
z zakładów kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych,
· odpady opakowań tworzyw sztucznych za wyjątkiem odpadów pochodzących 
z sektorów: komunalnego, spożywczego i rolniczego,
· poprodukcyjne odpady tworzyw i gumy z grupy 19, przyjmowane z zakładów przetwarzania odpadów, tj. z instalacji prowadzących proces odzysku R3 i R12.
Ze względu na fakt, że instalacja składać się będzie tylko z jednej linii technologicznej 
i jednocześnie będzie mógł być przetwarzany tylko jeden rodzaj odpadu. Przed każdą zmianą rodzaju przetwarzanego odpadu będzie wykonywane czyszczenie linii, co ma to na celu zachowanie czystości recyklatu. 
Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów wynosić będzie max 84000 Mg/rok. 
Proces przetwarzania odpadów, stanowiący recykling prowadzony będzie w celu uzyskania produktów, tj.:
· przemiału (granulatu) EPDM - w ilości do około 84000 Mg/rok (w przypadku, gdy instalacja w ciągu roku przetwarzać będzie tyko odpady gumy),
· przemiału tworzyw sztucznych – w ilości do około 84000 Mg/r (w przypadku gdy instalacja w ciągu roku przetwarzać będzie tyko odpady tworzyw sztucznych).

Powstały przemiał tworzyw sztucznych i przemiał (granulat EPDM) będzie stanowił wyrób finalny, który sprzedawany będzie producentom wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy. Jednocześnie przemiał tworzyw sztucznych i gumy oraz przemiał (granulat) EPDM – nie spełniający wymogów produktu stanowił będzie odpad o kodzie 19 12 04.
II.4. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów:
1) 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych,
2) 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy, 
3) 07 02 99 Inne niewymienione odpady
4) 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
5) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.
6) 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
II.4.1. Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów:
1) dla odpadów gumy:
- odpady gumy o kodach: 07 02 80, 07 02 99, 19 12 04 zostaną poddane procesowi odzysku R3,
- do instalacji przetwarzania odpadów z gumy kierowany będzie jeden rodzaj gumy tj. guma etylenowo-propylenowo-dienowa EPDM o znanym składzie chemicznym i właściwościach, 
- przetwarzane odpady gumy nie będą zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
- powstały produkt w postaci przemiału (granulatu) EPDM, nie będzie przekraczał ustalonego zakresu tolerancji wskazanego poniżej:  
· granulacja (frakcja) przemiału min. 0,5 mm, max 100 mm,
· zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA):
1) benzo[a]piren (BaP)
CAS nr 50-32-8
2) benzo[e]piren (BeP)
CAS nr 192-97-2
3) benzo[a]antracen (BaA)
CAS nr 56-55-3
4) chryzen (CHR)
CAS nr 218-01-9
5) benzo[b]fluoranten (BbF)
CAS nr 205-99-2
6) benzo[j]fluoranten (BjF)
CAS nr 205-82-3
7) benzo[k]fluoranten (BkF)
CAS nr 207-08-9
8) dibenzo[a, h]antracen (DBahA)
CAS nr 53-70-3
w granulacie (przemiale) EPDM wprowadzanym do obrotu w celu wykorzystania jako materiał wypełniający na boiskach ze sztuczną murawą lub w postaci luźnej na placach zabaw lub w zastosowaniach sportowych, nie będzie przekraczać 20 mg/kg (0,002% masy) dla sumy wszystkich w.w. WWA,
· zawartość gumy EPDM w przemiale wynosić będzie min. 70%, 
· zawartość metali nie będzie przekraczać 30%,
· zawartość włókien szklanych w przemiale nie będzie przekraczać 30%,
· zawartość pozostałych zanieczyszczeń 0%,
- otrzymany przemiał (granulat) EPDM zostanie wykorzystany jako komponent wyrobów gotowych tj. elementy podłoża boisk sportowych, placów zabaw, jak również elementów takich jak: panele dźwiękochłonne, kulochwyty, wycieraczki, maty sportowe, elementy wygrodzenia ciągu komunikacyjnego (np. krawężniki), elementy pozwalające na ułożenie ciągu komunikacyjnego przy nierównym terenie (np. schody, podjazdy), elementy ozdobno-użytkowe, chlapacze gumowe, złącza, odbojniki, amortyzatory, uszczelki oraz jako komponent mieszanek, 
- dla powstałego przemiału (granulatu) EPDM opracowana zostanie karta techniczna zawierająca szczegółowe dane o produkcie,
- prowadzone będą badania przemiału (granulatu) EPDM w celu ustalenia jakości wytworzonego produktu i możliwości jego wykorzystania do produkcji określonych wyrobów
2) dla odpadów tworzyw sztucznych:,
- odpady tworzyw sztucznych o kodach: 07 02 13, 07 02 99, 12 01 05, 15 01 02, 19 12 04 zostaną poddane procesowi odzysku R3,
- przetwarzane odpady z tworzyw sztucznych nie będą zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
-  do procesu przetwarzania kierowane będą odpady stanowiące wyselekcjonowany, jednorodny rodzaj tworzywa, 
-  powstały produkt w postaci przemiału tworzyw sztucznych, nie będzie przekraczał ustalonego zakresu tolerancji wskazanego poniżej:  
· granulacja, (frakcja) przemiału min. 0,5 mm, max 100 mm,
· zawartość tworzyw sztucznych w przemiale wynosić będzie min. 90%,
· zawartość metali nie będzie przekraczać 10%,
· zawartość pozostałych zanieczyszczeń 0%,
- przemiał stanowiący produkt handlowy niebędący odpadem będzie jednorodny pod względem rodzaju tworzywa,
- otrzymany przemiał tworzyw sztucznych, zostanie wykorzystany jako komponent wyrobów gotowych tj. pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania, domieszki do granulatów pierwotnych tworzyw sztucznych, elementy branży automotive, AGD, budowlanej oraz jako surowiec do procesu regranulacji,
- dla powstałego przemiału tworzyw sztucznych opracowana zostanie karta techniczna zawierająca szczegółowe dane o produkcie,
- prowadzone będą badania przemiału tworzyw sztucznych w celu ustalenia jakości wytworzonego produktu i możliwości jego wykorzystania do produkcji określonych wyrobów,
- gotowy produkt magazynowany będzie selektywnie w sposób uniemożliwiający mieszanie się poszczególnych rodzajów tworzyw,
3) wytworzone produkty z gumy oraz z tworzyw sztucznych będą zgodne ze specyfikacjami branżowymi, specyfikacjami klienta, normami i spełniać będą wszystkie istotne wymagania, w tym prawne w zakresie produktu, w celu bezpośredniego ich wykorzystania i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi,
4) do każdej partii przekazywanego produktu należy dołączyć oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadu. Oświadczenie powinno zawierać potwierdzenie, że materiały powstałe w wyniku utraty statusu odpadów o kodach: 07 02 13, 07 02 80, 07 02 99, 12 01 05, 15 01 02, 19 12 04, spełniają warunki utraty statusu odpadów określone w niniejszej decyzji, 
5) oświadczenie należy sporządzić w jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla posiadacza odpadów prowadzącego proces odzysku oraz dla podmiotu, który wykorzystuje materiały lub produkty powstałe w wyniku procesu odzysku tych odpadów.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 w.w ustawy o odpadach przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy są odpadami. 
II.5. Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów:
Tabela nr 7 
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj 
odpadu
	Maksymalna  masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie

Mg
	Maksymalna łączna masa wszystkich 
rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane 
w tym samym czasie

Mg
	Maksymalna  masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku


Mg/rok
	Maksymalna łączna masa wszystkich 
rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane 
w okresie roku


Mg/rok

	1.
	07 02 13
	Odpady tworzyw sztucznych
	35,00
	35,00 - dla  tworzyw sztucznych 
lub zamiennie 
48,00 – dla gumy,
35,80 – dla  
łącznego magazynowania odpadów tworzyw sztucznych
i gumy
	84000,00
	84000,00

	2.
	07 02 80
	[bookmark: _Hlk193708661]Odpady z przemysłu gumowego 
i produkcji gumy
	48,00
	
	84000,00
	

	3.
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	35,00 - dla  odpadów tworzyw sztucznych lub zamiennie odpadów
48,00 – dla gumy
	
	84000,00
	

	4
	12 01 05
	Odpady z toczenia 
i wygładzania tworzyw sztucznych
	35,00
	
	84000,00
	

	5.
	15 01 02
	Opakowania 
z tworzyw sztucznych
	35,00
	
	84000,00
	

	6.
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	35,00
	
	84000,00
	


- największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w hali wynosi odpowiednio;
35,00 Mg –  dla odpadów tworzyw sztucznych lub zamiennie 
48,00 Mg –  dla odpadów gumy,   przy czym 
35,80 Mg – w przypadku łącznego magazynowania odpadów tworzyw sztucznych i gumy 
- całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów w hali wynosi: 480 Mg.
III. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego:
1. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w „Operacie przeciwpożarowym” sporządzonym dla zakładu w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 dz. Nr 98/3, 98/4 obręb 0003 Przemysłowy, opracowanym w grudniu 2024r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 591/2014, uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu oraz postanowieniu tego organu uzgadniającym te warunki tj. m.in.:
1) zachować dopuszczalną gęstość obciążenia ogniowego w miejscach magazynowania odpadów palnych, 
2) zapewnić, aby instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania odpadów były wyposażone, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:
· zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
· ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie, 
· ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane 
lub tereny przylegle,
· możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
· uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.
3) [bookmark: _Hlk127353533]utrzymywać w ciągłej przejezdności drogi pożarowe oraz drożność dróg ewakuacyjnych zapewniając możliwość dotarcia jednostko ochrony przeciwpożarowej do obiektów na terenie zakładu,
4) analizować każdorazowo wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej w przypadku zmiany ilości, rodzaju oraz miejsc magazynowanych odpadów na terenie zakładu. 
IV. Warunki wykonania niniejszej decyzji:
1. [bookmark: _Hlk58572633]Odpady magazynowane będą w sposób zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza miejsca wyznaczone do ich magazynowania oraz przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczający do minimum oddziaływanie tych czynników na odpady, jeżeli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
2. Ciągi komunikacyjne, place i miejsca magazynowania odpadów utrzymywane będą w odpowiednim stanie czystości, wszelkie zanieczyszczenia powierzchni odpadami będą na bieżąco usuwane.
3. Przemieszczanie odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszeniem i pyleniem. 
4. Na terenie zakładu w Mielcu odpady nie będą myte i nie będą poddawane żadnej obróbce chemicznej i termicznej. W instalacji nie będą przetwarzane odpady pochodzące z sektora komunalnego, z sektora spożywczego i rolniczego. 
5. Proces przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i gumy będzie prowadzony wewnątrz hali przy zamkniętych bramach i oknach.
6. Magazynowanie produktu na placu zakładowym zabezpieczone będzie przed rozwiewaniem, pyleniem.
7. Przed wprowadzeniem wytworzonych produktów na rynek Spółka uzyska wszelkie wymagane prawem dokumenty potwierdzające, iż mogą być bezpiecznie stosowane do danego celu i stanowią produkt handlowy.
8. Przemiał tworzyw sztucznych oraz przemiał (granulat) EPDM nie będą przekazywane do produkcji asortymentów mających kontakt z żywnością.
9. Wszelkie zmiany w prowadzonym systemie gospodarki odpadami w stosunku 
do stanu przedstawionego w niniejszej decyzji wymagają jej zmiany.
V. Niniejsza decyzja obowiązywać będzie do 28.02.2035r.
Uzasadnienie
METKOM Sp. z o.o. Pustynia 31A, 39-200 Dębica wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do przetwarzania odpadów gumy i tworzyw sztucznych zlokalizowanej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3. Wraz z wnioskiem przedłożony został m.in. operat przeciwpożarowy wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, z dnia 31.12.2024 r. znak: PZ.5268.24.2024.2, zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności. Ponadto dołączona została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.07.2024 r. znak: OŚGO.6220.15.2023.EŻ-25 wydana przez Prezydenta Miasta Mielca ustalająca na rzecz Metkom Sp. z o.o. Pustynia 31 a, 39-200 Dębica, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.”Produkcja wyrobów gotowych z granulatu EPDM i SBR, punkt zbierania i przeładunku odpadów oraz instalacja do przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z gumy i tworzyw sztucznych” na działkach nr ew. grunt. 98/3 
i 98/4 obręb 0003 Przemysłowy, przy ul. Wojska Polskiego 3 w Mielcu. 
Eksploatacja w.w. instalacji powoduje powstawanie odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5000 Mg rocznie.  
Zgodnie z art. 180a wymienionej w podstawie prawnej ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 
o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. 
[bookmark: _Hlk192833960][bookmark: _Hlk192833924]Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) oraz w świetle zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) - § 2 ust. 1 pkt 47) oraz art. 41 ust. 2 i 3 pkt 1), art. 45 ust. 6 i 7 ustawy  o odpadach  – organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom określone zostały w punkcie I.1 niniejszej decyzji. 
[bookmark: _Hlk151635199]Wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności odpady magazynowane będą 
w sposób selektywny, w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów wytworzonych. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, wytworzone odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom na zasadzie zlecenia obowiązku gospodarowania odpadami zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach. Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku, miejsce 
i sposób ich magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania zostały określone w punkcie I.2, I.3 i I.4 niniejszej decyzji.
Zgodnie z wnioskiem strony, na podstawie art. 45 ust. 4 – 8 ustawy o opadach, niniejsza decyzja obejmuje pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji polegać będzie na ich odzysku metodą R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie 
i inne biologiczne procesy przekształcania). 
[bookmark: _Hlk185377204]Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz powstających 
w wyniku przetwarzania określono odpowiednio w punktach II.1, II.2 niniejszej decyzji. Miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego zawarto w punkcie II.3. decyzji. Odpady przewidziane do przetworzenia magazynowane będą w sposób selektywny, uniemożliwiający ich zmieszanie, w wydzielonej części hali stanowiącej magazyn dla odpadów przewidzianych do przetwarzania. Na terenie zakładu METKOM Sp. z o.o. w Mielcu przy ul Wojska Polskiego 3 prowadzone będzie przetwarzanie odpadów gumy i tworzyw sztucznych. Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów będzie wynosić 
max. 84000 Mg/rok. Instalacja recyklingu będzie pracować 24 h/dobę, przez wszystkie dni w roku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy czyli około 8400 h/rok. 
Przetwarzanie odpadów realizowane będzie poprzez ich recykling metodą 
R3-recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki, w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania. 
Odpady tworzyw sztucznych oraz odpady z gumy poddawane będą recyklingowi w procesie R3, w celu utraty statusu odpadów i uzyskania pełnowartościowego produktu. We wniosku wykazano spełnienie warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach. Wykazano, że:

a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów
Powstały przemiał (granulat) EPDM będzie sprzedawany jako produkt handlowy, klientom - firmom produkującym wyroby gumowe na bazie EPDM. Wykorzystany 
będzie do produkcji nowych elementów gumowych, takich jak np.: elementy podłoża 
(np. kostka), panele dźwiękochłonne, kulochwyty, wycieraczki, maty sportowe, elementy wygrodzenia ciągu komunikacyjnego (np. krawężniki), elementy pozwalające na ułożenie ciągu komunikacyjnego przy nierównym terenie (np. schody, podjazdy), elementy ozdobno-użytkowe, chlapacze gumowe, złącza, odbojniki, amortyzatory, uszczelki oraz jako komponent mieszanek.

Powstały przemiał tworzyw sztucznych sprzedawany będzie jako produkt handlowy klientom – firmom do zastosowania w procesach produkcji nowych elementów 
z tworzyw sztucznych np. wszelkiego rodzaju pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania, domieszki do granulatów pierwotnych tworzyw sztucznych, elementy branży automotive, AGD, budowlanej. Ponadto przemiał wykorzystywany może być jako surowiec do procesu regranulacji. 
Zastosowanie powstałego w procesie przetwarzania przemiału, umożliwia zastąpienie innych materiałów niepowstających z odpadów
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie
Przemiał powstały z odpadów tworzyw sztucznych oraz przemiał (granulat) EPDM z zachowaniem odpowiednich parametrów jest materiałem konkurencyjnym na rynku ze względu na niższą cenę. Wykorzystanie przemiału tworzyw sztucznych oraz przemiału (granulatu) EPDM pozwala obniżyć zapotrzebowanie na surowce produkcyjne, sprzyja ograniczaniu ilości odpadów wymagających właściwego zagospodarowania, 
w związku z czym stanowi cenny materiał na który istnieje rynek zbytu. Najczęściej granulaty EPDM są stosowane do  zabezpieczenia placów zabaw. Z materiału tego są realizowane zarówno podłoża, jak i bezpieczne elementy do urządzeń przeznaczonych a place zabaw. Innym chłonnym rynkiem wykorzystania granulatu EPDM są obiekty sportowe. Powierzchnie z nich wykonane stanowią substytut dla stosowanych do tej pory materiałów. Ponadto materiały gumopochodne są doskonałym materiałem dźwiękochłonnym. Panele i materiały wykonane z EPDM mogą charakteryzować się klasą pochłaniania A, tj. najwyższą klasą absorpcji akustycznej. Stanowią więc materiał do izolacji akustycznej w różnych gałęziach przemysłu: wygłuszenia maszynowe, przemysłowe i do zastosowanie w produktach przemysłu automotive, budownictwie, instalacjach klimatyzacji i wentylacji, wygłuszania domów
c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania 
do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego podmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu
Powstający przemiał (granulat) EPDM spełniać będzie wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1199 z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w granulatach lub ścinkach wykorzystywanych jako materiał wypełniający na boiskach ze sztuczną murawą lub w postaci luźnej na placach zabaw lub w zastosowaniach sportowych (Dz.U. L 259 z 21.7.2021). 
Wymagania techniczne każdorazowo będą dostosowane do potrzeb konkretnego klienta w zakresie granulacji (frakcji), zawartości metali, zawartości włókien szklanych. Otrzymany produkt czyli granulat (przemiał) EPDM i przemiał tworzyw sztucznych będzie gotowy do wykorzystania bez dodatkowych etapów przetwarzania. Należy również podkreślić, iż do instalacji przetwarzania kierowane będą odpady o znanym składzie chemicznym i właściwościach. Wynika to z faktu, iż METKOM Sp. z o.o. zbierając odpady gumy i tworzyw sztucznych pozyskuje je bezpośrednio ze znanych źródeł – przedsiębiorstw, które produkują odpad w ramach posiadanych zezwoleń 
i procesów produkcyjnych. Współpraca z tymi przedsiębiorstwami poparta jest kontraktami biznesowymi. Zgodnie z warunkami tych kontraktów przekazywane są wyniki badań składu i właściwości odpadów. Dla powstałego przemiału tworzyw sztucznych i przemiału (granulatu) gumy opracowana zostanie karta techniczna zawierająca szczegółowe dane o produkcie, jak również prowadzone będą badania przemiału tworzyw sztucznych przemiału (granulatu) gumy, w celu ustalenia jakości produktów. Wytworzone produkty z gumy oraz z tworzyw sztucznych będą zgodne ze specyfikacjami branżowymi, normami w celu bezpośredniego ich wykorzystania
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska
METKOM Sp. z o.o. przetwarzaniu poddawać będzie odpady tworzyw sztucznych 
i gumy, które nie wykazują właściwości toksycznych ani żrących dla środowiska. Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych prowadzące do powstania przemiału tworzyw sztucznych, przemiał (granulat) EPDM, a także możliwość zastosowania tego produktu jako surowca do produkcji wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych, gumy pozwala obniżyć zapotrzebowanie na surowce produkcyjne. W środowisku znajduje się bardzo dużo przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych i syntetycznego kauczuku czyli EPDM. Przedmioty te zostały dopuszczone do stosowania gdyż nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego też przemiał (granulat) EPDM powstający z odpadów gumy oraz przemiał tworzyw sztucznych powstający z odpadów tworzyw nie będzie miał negatywnych skutków dla zdrowia i życia ludzi. Ponadto ze względu na skład chemiczny i właściwości zastosowanie przemiału (granulatu) EPDM i przemiału tworzyw sztucznych nie będzie prowadzić do negatywnych skutków dla środowiska. 
Do wniosku załączono atest higieniczny granulatu EPDM pochodzącego z recyklingu oraz sprawozdanie z badań nr 406/DLS/2022, które wykazuje, zgodność z wymogami rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), (Dz.U. L. 396 z 30.12.2006 r. str. 1-794, z późn. zm.). 
W perspektywie długoterminowej działalność polegająca na recyklingu odpadów gumy i tworzyw sztucznych zmniejszy ilość odpadów kierowanych na składowiska, wpisując się jednocześnie w "Circular Economy" czyli gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przemiał (granulat) EPDM i przemiał tworzyw sztucznych wykorzystywany będzie do produkcji wielu przedmiotów użytkowych, które w przyszłości ponownie zostaną poddane recyklingowi, by  mogły być ponownie użyte jako surowiec.
Na podstawie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów,
w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, 
w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.
Zgodnie z w/w obowiązkiem, w toku prowadzonego postępowania, wystąpiono do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzonej kontroli, postanowieniem znak: DTWI.7060.9.2025.ASO z dnia 18.02.2025r., stwierdził, że należąca do Metkom Sp. z o.o. Pustynia 31 a, 39-200 Dębica, instalacja 
do przetwarzania odpadów oraz miejsca magazynowania odpadów zlokalizowane 
na działkach ewid. nr 98/3 i 98/4 w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 spełniają wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. 
Na podstawie art. 41a ust. 1a ustawy o odpadach pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu, o których mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 i ust. 4c ustawy o odpadach.
[bookmark: _Hlk38966131]	Postanowieniem z dnia 21 lutego 2025 r., znak: PZ.5268.24.2024-2025.4 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, po przeprowadzeniu 
kontroli miejsc wytwarzania i przetwarzania odpadów położonych przy ul. Wojska Polskiego 3 w Mielcu, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym wykonanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych upr. Nr 591/2014 uzgodnionym pozytywnie przez Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu postanowieniem z dnia 31.12.2024 r. znak: PZ.5268.24.2024.2.
Ponadto mając na uwadze zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, iż zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się 
po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania lub przetwarzania odpadów, wystąpiono do Prezydenta Miasta Mielca o wydanie stosownej opinii w sprawie. Prezydent Miasta Mielca z nie wyraził opinii w terminie, o którym mowa w art. 106 Kpa, dlatego też na podstawie art. 41 ust. 6b w.w. ustawy o odpadach, opinię uznano za pozytywną. 
W świetle wymogów określonych w art. 48a w.w. ustawy o odpadach, posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania m. in. zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Stąd też we wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wskazana została również proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Postanowieniem z dnia 27.02.2025r., Marszałek Województwa Podkarpackiego. określił wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej 
pokrycie kosztów wykonania zastępczego, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.   Spółka poinformowała o dokonaniu ustanowionego zabezpieczenia roszczeń zgodnie z w.w. postanowieniem. 
	Warunki nałożone w pkt IV. ppkt. 4 i 5 niniejszej decyzji wynikają z warunków zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.07.2024 r. wydanej przez Prezydenta Miast Mielca. Zgodnie bowiem z art. 86 ustawy z dnia 
3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania 
ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu decyzji. Ponadto warunki wykonania niniejszej decyzji nałożono przyjmując za podstawę wniosek, przy uwzględnieniu konieczności zachowania zasad mających na celu ochronę środowiska przed jego ewentualnym zanieczyszczeniem oraz warunkami zawartymi w operacie przeciwpożarowym.
	Zgodnie z art. 10 § 1 w.w. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów. Strona z przysługującego jej prawa skorzystała.
	Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
1. Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.  Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.  
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
3. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
4. W przypadku naruszenia przez wytwórcę odpadów przepisów dotyczących ochrony środowiska lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji podjęte zostaną czynności określone w określone odpowiednio w art. 195 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w art. 47 ustawy o odpadach.  
5. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, jak również z przestrzegania obowiązków określonych w przepisach odrębnych odnoszących się do wykonywanej działalności.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).
7. Zgodnie z wymogiem art. 15 ustawy o odpadach zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 506 +616 złotych
na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
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Otrzymują:
1. METKOM Sp. z o.o. Pustynia 31A, 39-200 Dębica
adres do korespondencji: ul. Okulickiego 18B, 35-206 Rzeszów
2. A/a
Do wiadomości:
1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2. Prezydent Miasta Mielca
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