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OS-III.7221.20.2025.SP                                                       
								      Rzeszów, dnia 2026-04-28
DECYZJA

Działając na podstawie:
1. art. 183 ust. 1, art 188 i 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)
1. art. 41 ust. 3 pkt 1a, art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
1. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),
1. 
po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Komunalnego w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o. ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Sokołowie Małopolskim 
 
orzekam
I. [bookmark: _Hlk225168177]Udzielam Zakładowi Komunalnemu w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o. 
ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski, REGON 180924635, 
NIP 5170361538  pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku 
z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim i określam:

I.1. Rodzaj i parametry instalacji  istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
Instalacja do przetwarzania odpadów stanowi mechaniczno-ręczną sortownię odpadów zlokalizowaną na działkach nr ewid.: 4233/3 (na wydzielonej części działki), 4236 (na wydzielonej części działki), 4237 (na wydzielonej części działki), 4238 
(na wydzielonej części działki), 4234/4, 4235/4 oraz 4239 położonych w Sokołowie Małopolskim przy ul. Sienkiewicza 88. Wydajność linii do sortowania odpadów wynosi 20 000 Mg/rok. Powierzchnia budynku sortowni wynosi ok. 3938,0 m2.

W skład instalacji wchodzą: rozrywarka worków, kaskadowy przesiewacz dyskowy (separator bębnowy), separator balistyczny, trzy separatory optyczne, separator magnetyczny, kabina sortownicza, prasa kanałowa (belująca), system przenośników taśmowych. 

Na terenie Zakładu znajdują się zadaszone żelbetonowe boksy o powierzchni 
ok. 1260,0 m2, hala demontażu odpadów wielkogabarytowych o powierzchni ok. 474,5 m2 oraz samochodowa waga najazdowa. Wyposażenie dodatkowe stanowi ładowarka. 

[image: Stopka widnieje tylko na pierwszej stronie dokumentu i przedstawia następujące dane. W lewym dolnym rogu dane teleadresowe urzędu. W prawym dolnym rogu logo podkarpackie przestrzeń otwarta.]
I.2.  Rodzaje, ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku, źródła powstawania odpadów oraz ich podstawowy skład chemiczny 
i właściwości: 

Tabela nr 1. Odpady inne niż niebezpieczne 
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów 
	Ilość Mg/rok
	Podstawowy skład chemiczny odpadu i właściwości odpadu

	1.
	15 01 01
	Opakowania 
z papieru 
i tektury 
	
4 000,00
	Skład chemiczny: celuloza, lignina, substancje pomocnicze: wypełniacze (kreda, kaolin, talk), kleje (skrobia), barwniki oraz powłoki z tworzyw sztucznych. 

Właściwości: odpad stały, palny

	2.
	15 01 02
	Opakowania 
z tworzyw sztucznych 
	8 000,00
	Skład chemiczny: polimery PET, PE, PP, PS), PCV, polietylen, poliuretan oraz domieszki i dodatki: barwniki, plastyfikatory, stabilizatory, pigmenty, napełniacze: kreda, talk.

Właściwości: odpad stały, palny

	3.
	15 01 04
	Opakowania 
z metali
	1000,00
	Skład chemiczny:  stopy żelaza, aluminium, miedzi.

Właściwości: odpad stały, niepalny

	4.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	300,00
	Skład chemiczny: celuloza
polimery PET, PE, PP, PS), PCV, polietylen, poliuretan, aluminium 
Właściwości: odpad stały, palny

	5.
	

16 06 05
	
Inne baterie 
i akumulatory
	
20,00
	Skład chemiczny: roztwór kwasu siarkowego, ołów metaliczny, siarczan ołowiu, polietylen, polipropylen, poliester, poliwęglan, wypełniacze plastyfikatory, stopy żelaza i węgla, chromu, nikiel, mangan, krzem, miedź lit, kobalt.
Właściwości: odpad stały, palny

	6.
	
19 12 01
	
Papier 
i tektura
	
4 000,00
	Skład chemiczny: włókna roślinne (celuloza), wypełniacze mineralne: kaolin, węglan wapnia, talk  oraz substancje pomocnicze: kleje, barwniki, żywice.

Właściwości: odpad stały, palny

	7.
	19 12 02
	Metale żelazne
	3 000,00
	Skład chemiczny: stopy żelaza 
i dodatki stopowe.

Właściwości: odpad stały, palny

	8.
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	100,00
	Skład chemiczny: stopy aluminium, miedzi, cynku, cyny, ołowiu.

Właściwości: odpad stały, palny


	9.
	
19 12 04
	
Tworzywa sztuczne 
i guma
	
3 000,00
	Skład chemiczny: polimery, PCV, polietylen, poliuretan odpad w postaci opakowań typ PET, PEHD, PVC, PE-LD, PP i PS

Właściwości: odpad stały, palny


	10.
	
19 12 05
	
Szkło
	
500,00
	Skład chemiczny: piasek kwarcowy, węglan sodu Na2CO3, węglan wapnia, tlenek boru B2O3 i tlenek ołowiu (PBO).

Właściwości: odpad stały, niepalny

	11.
	19 12 12
	Inne odpady 
(w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11
	

12 000,00
	Skład chemiczny: 
włókna celulozowe, włókna organiczne lub roślinne (drewno drzew iglastych i liściastych, trzcina, len konopie, słoma zbożowa itp.), tworzywa sztuczne, piasek,
 drobne kawałki foli.

Właściwości: odpad stały, palny



Źródło powstawania odpadów - odpady powstawać będą w wyniku eksploatacji instalacji

I.3. Miejsca i sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania oraz sposób dalszego ich zagospodarowania

Tabela nr 2. Miejsca i sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposób dalszego ich zagospodarowania.
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów 
	Miejsce i sposób
magazynowania
	Sposób dalszego postępowania

	1.
	15 01 01
	Opakowania 
z papieru i tektury 
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz w belach 
w zadaszonym boksie nr 7 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
i pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m 
	





Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego gospodarowania,
z uwzględnieniem hierarchii postępowania 
z odpadami















Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego gospodarowania,
z uwzględnieniem hierarchii postępowania 
z odpadami

	2.
	15 01 02
	Opakowania 
z tworzyw sztucznych 
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz w belach 
w zadaszonym boksie nr 4 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
i pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m
	

	3.
	15 01 04
	Opakowania 
z metali
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz w belach 
w zadaszonym boksie nr 6 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
o pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m
	

	4.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz w belach 
w zadaszonym boksie nr 6 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
o pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m
	

	5.
	16 06 05
	Inne baterie 
i akumulatory
	Odpady magazynowane będą 
w szczelnym pojemniku 
o pojemności 1,1 m3
w zadaszonym boksie nr 6 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m
	

	6.
	19 12 01
	Papier i tektura
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz w belach 
w zadaszonym boksie nr 7 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
o pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m
	

	7.
	
19 12 02
	
Metale żelazne
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz luzem 
w zadaszonym boksie nr 6 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
o pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m
	











Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego gospodarowania,
z uwzględnieniem hierarchii postępowania 
z odpadami

	8.
	
19 12 03
	Metale nieżelazne
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz w pojemnikach 
w zadaszonym boksie nr 6 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
o pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m
	

	9.
	
19 12 04
	Tworzywa sztuczne 
i guma
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz w belach 
w zadaszonym boksie nr 5 
o wymiarach 15,5 m x 9,8m 
o pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m
	

	10.
	
19 12 05
	
Szkło
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz luzem 
w zadaszonym boksie nr 2 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
o pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m
	

	11.
	19 12 12
	Inne odpady 
(w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz w belach 
w zadaszonym boksie nr 3 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
o pojemności 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	



Odpady magazynowane będą zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji.
I.4. Transport odpadów. 
Wytwarzane odpady, do odbiorców odpadów transportowane będą środkami własnymi lub uprawnionych podmiotów.

I.5. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

· racjonalne zużycie materiałów i środków,
· stosowanie materiałów i środków o wysokich standardach jakościowych 
co zapewnia ich trwałość, a tym samym minimalizuje ilość powstających odpadów,
· właściwy dla danego rodzaju działań dobór narzędzi, urządzeń i maszyn 
i dbałość o ich stan techniczny, 
· organizacja pracy mająca na celu reagowanie na sytuacje, które mogą prowadzić do zbędnego generowania odpadów,
· magazynowanie odpadów selektywnie oraz w sposób zabezpieczający środowisko gruntowe i wodne przed zanieczyszczeniem,
· zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadów przed oddziaływaniem na środowisko.

I.6. Pozwolenia udzielam pod następującymi warunkami:
1. Niniejsze pozwolenie obejmuje odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów (sortowni odpadów).
2. Odpady magazynowane będą w miejscach wydzielonych, oznakowanych kodem odpadu oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych; 
w sposób selektywny, uniemożliwiający ich zmieszanie oraz zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami, zgodnie z zapisami punktu I.3 niniejszej decyzji. Pojemność pojemników oraz materiał, z którego będą wykonane dostosowane będą do ilości, rodzaju i składu odpadów. 
3. Przemieszczanie i transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszeniem, pyleniem 
i wyciekiem. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów.
4. Wszelkie zmiany w prowadzonym systemie gospodarki odpadami 
w stosunku do stanu przedstawionego w niniejszej decyzji wymagają jej zmiany. 

I.7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów obowiązuje do dnia 09.01.2036 r.




II. Udzielam Zakładowi Komunalnemu w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o. 
ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski, REGON 180924635, 
NIP 5170361538 zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do przetwarzania odpadów (sortowni odpadów) i określam:

[bookmark: _Hlk523222176]II.1.  Rodzaje  i  masy odpadów  przewidzianych  do  przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 3. Rodzaje  i  masy odpadów  przewidzianych  do  przetwarzania w instalacji
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów

	Ilość  Mg/rok

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	1 500,00

	2.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	1 500,00

	3.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	200,00

	4.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	100,00

	5.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	6 000,00

	6.
	20 01 01
	Papier i tektura
	3 400,00

	7.
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	200,00

	8.
	20 01 40
	Metale
	100,00

	9.
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
	7 000,00


Łączna masa w odpadów, która może być przetwarzana w okresie roku wynosi 20 000,00 [Mg/rok].
II.2. Rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania 
w okresie roku:
Tabela nr 4. Rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów 
	Ilość Mg/rok

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury 
	4 000,00

	2.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	8 000,00

	3.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	1 000,00

	4.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	300,00

	5.
	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	20,00

	6.
	19 12 01
	Papier i tektura
	4000,00

	7.
	19 12 02
	Metale żelazne
	3000,00

	8.
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	100,00

	9.
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne 
	3000,00

	10.
	19 12 05
	Szkło
	500,00

	11.
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	
12 000,00



Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania w okresie roku nie przekroczy łącznej ilości odpadów przetworzonych.


II.3. Miejsce i sposób  magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów
Tabela nr 5. Odpady przewidziane do przetworzenia
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Miejsce i sposób  magazynowania

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	
Odpady magazynowane będą 
selektywnie w workach lub luzem w boksie znajdującym się w hali sortowni w strefie przyjęcia  odpadów o wymiarach 21,0 m 
x 17,8 m i pojemności 1345 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów 
wynosi 3,6 m

	2.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	

	3.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	

	4.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	

	5.
	15 01 06
	Zmieszane odpady 
Opakowaniowe
	

	6.
	20 01 01
	Papier i tektura
	

	7.
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	

	8.
	20 01 40
	Metale
	

	9.
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
	



Tabela nr 6. Odpady powstające w wyniku przetwarzania 
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów 
	Miejsce i sposób  magazynowania

	Boks nr 2

	1.
	19 12 05
	Szkło
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz luzem w zadaszonym boksie nr 2 o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	Boks nr 3

	2.
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 3 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	Boks nr 4  i 5

	3.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 4 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3 
i boksie nr 5 o wymiarach 15,5 m x 9,8 m 
i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	Boks nr 5

	4.
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne 
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 5 
o wymiarach 15,5m x 9,8 m i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	Boks nr 6

	5.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 6 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m


	6.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 6 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	7.
	19 12 02
	Metale żelazne
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz luzem w zadaszonym boksie nr 6 o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4m

	8.
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w pojemnikach w zadaszonym boksie nr 6 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	9.
	16 06 05
	Inne baterie 
i akumulatory
	Odpady magazynowane będą szczelnym pojemniku o poj. 1,1 m3 w zadaszonym boksie nr 6, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	Boks nr 7

	10.
	15 01 01
	Opakowania z papieru 
i tektury 
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 7 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	11.
	19 12 01
	Papier i tektura
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 7 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m


[bookmark: _Hlk523222682]
Odpady magazynowane będą zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji.

II.4. Rodzaj i maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów 
i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane 
w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów


Tabela nr 7. Rodzaje i maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów 
i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane 
w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] 
	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]

	1.
	15 01 01
	Opakowania 
z papieru i tektury
	95,00
	1 500,00

	2.
	15 01 02
	Opakowania 
z tworzyw sztucznych
	95,00
	1 500,00

	3.
	15 01 04
	Opakowania 
z metali
	95,00
	200,00

	4.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	95,00
	100,00

	5.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	95,00
	6 000,00

	6.
	20 01 01
	Papier i tektura
	95,00
	3 400,00

	7.
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	95,00
	200,00

	8.
	20 01 40
	Metale
	95,00
	100,00

	9.
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny
	95,00
	7 000,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
	20 000,00 

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane 
w tym samym czasie
	95,00

	Największa masa, która może być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów (wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów) [Mg]
	
95,00

	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów
	95,00



II.5 Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego. 

Przetwarzanie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99 będzie odbywało się w zamkniętej hali 
-sortowni mechaniczno-ręcznej odpadów zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 4233/3 (na wydzielonej części działki), 4236 (na wydzielonej części działki), 4237 
(na wydzielonej części działki), 4238 (na wydzielonej części działki), 4234/4, 4235/4 oraz 4239 położonych w Sokołowie Małopolskim przy ul. Sienkiewicza 88, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny dzierżawiąc ww. działki na podstawie umowy dzierżawy w formie aktu notarialnego.

Przetwarzanie odpadów realizowane będzie w procesie odzysku zakwalifikowanym jako: R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Maksymalna łączna ilość odpadów poddawanych przetworzeniu w ciągu roku nie będzie przekraczała 20 000 Mg/rok. 

Odpady przewidziane do przetworzenia, dostarczane będą w workach foliowych lub luzem. Po zweryfikowaniu dostarczonych odpadów z dokumentami ewidencji 
w zakresie rodzaju i ilości, odpady kierowane będą do miejsca magazynowania, znajdującego się w hali sortowni w strefie przyjęcia  odpadów. Po wyładunku odbywa się powtórna weryfikacja składu dostarczanych odpadów. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności rodzajów dostarczonych odpadów z kartą przekazania odpadów nastąpi odmowa ich przyjęcia. Następnie za pomocą ładowarki będą poddawane do rozrywarki worków. Odpady za pomocą systemu przenośników trafiają do przesiewacza (sita bębnowego) 3-frakcyjnego, gdzie następuje podział strumienia odpadów na frakcje w zależności od wielkości cząstek: frakcja drobna (0 - 50mm), frakcja średnia (50 – 340 mm), frakcja gruba powyżej 
340 mm. Frakcja drobna wydzielona w sicie bębnowym zostanie skierowana do automatycznej stacji załadunku kontenerów frakcji drobnej z jednopunktowym zasypem każdego z kontenerów zlokalizowanej wewnątrz hali. Frakcja średnia 
(50-340 mm) wydzielona w przesiewaczu (sicie bębnowym) w pierwszej kolejności będzie kierowana do separatora metali żelaznych. Wysortowane metale żelazne zostaną skierowane do pojemnika. Frakcja średnia po wydzieleniu metali żelaznych zostanie skierowana do separatora optycznego tworzyw sztucznych. Sortowanie odbywa się za pomocą strumienia sprężonego powietrza kierującego frakcje do odpowiednich zasobników. Po separacji optycznej część ze strumienia tworzyw sztucznych trafi do odpowiednich kabin sortowniczych w celu kontroli jakości i ręcznemu doczyszczeniu. Powstałe odpady kierowane będą od wydzielonych boksów surowcowych znajdujących się pod kabinami sortowniczymi. Następnie odpady za pomocą układu przenośników przekazywane będą do prasy belującej. Wydzielone w separatorze optycznym tworzywa sztuczne zostaną skierowane do separatora balistycznego, w którym nastąpi podział tworzyw na płaskie-lekkie (2D) oraz ciężkie-toczące się (3D). W procesie tego sortowania możliwe będzie zaprogramowanie tzw. „pozytywne jak i negatywne” sortowanie. Sortowanie tworzyw sztucznych będzie się odbywało przez separator optyczny tworzyw sztucznych. Wydzielone tworzywa sztuczne zostaną skierowane systemem przenośników do separatora balistycznego.
Frakcje kierowane będą na odpowiednie ciągi technologiczne w celu dalszej separacji.
Kolejnym etapem jest proces separacji balistycznej. Separator balistyczny dzieli strumień na trzy główne frakcje: frakcję 3D (toczącą), frakcję 2D (płaską), frakcję drobną ok. < 40-50mm.

Frakcja 2D z separatora balistycznego zostanie skierowana do kabiny sortowniczej celem ręcznego wydzielenia folii transparentnej lub folii mix. Wydzielona frakcja surowcowa (folia transparentna lub folia mix) zostanie skierowana do jednego 
z boksów pod kabiną sortowniczą, pozostałość po ręcznym wydzieleniu folii zostanie skierowana do osobnego boksu pod kabiną sortowniczą. Zostaną zapewnione 2 boksy pod kabiną sortowniczą przeznaczone do gromadzenia tworzyw lekkich-płaskich 2D. 

Frakcja 3D wydzielona na separatorze balistycznym zostanie skierowana w obszar działania układu dwóch separatorów optycznych (NIR) tworzyw 3D (SO2 i SO3), które wykorzystują technologię bliskiej podczerwieni do identyfikacji rodzaju materiału. Po wydzieleniu optycznym frakcja 3D zostanie skierowana do kabiny sortowniczej tworzyw 3D, gdzie zostanie doczyszczona oraz rozsortowana. 
Zanieczyszczenia wydzielone w kabinie sortowniczej z tworzyw sztucznych 3D wydzielonych uprzednio przez separatory optyczne zostaną skierowane do boksu. Frakcje surowcowe do recyklingu (jak np. PET wg koloru, PE, PP, kartoniki po napojach) zostaną skierowane do boksów pod kabiną sortowniczą tworzyw 3D. Pozostałość po sortowaniu tworzyw 3D w układzie dwóch separatorów optycznych tworzyw 3D zostanie skierowana do kabiny sortowniczej celem wydzielenia z pozostałości po sortowaniu optycznym 3D frakcji materiałowych do recyklingu, które należy skierować do osobnych boksów pod kabiną, a pozostałość po optycznym i manualnym sortowaniu tworzyw 3D należy skierować do boksu frakcji kalorycznej.
Strumień frakcji średniej pozostały po wydzieleniu metali żelaznych oraz tworzyw sztucznych zostanie skierowany do kabiny sortowniczej w celu wydzielenia papieru mix oraz kartonu do osobnych boksów surowcowych. Pozostałość po wydzieleniu papieru zostanie skierowana do boksu frakcji kalorycznej. 
Metale żelazne frakcji średniej zostaną wydzielone przez separator metali żelaznych i skierowane do pojemnika. Metale nieżelazne frakcji średniej zostaną wydzielone 
w kabinie sortowania i skierowane do pojemnika. 
Posortowane odpady zgromadzone będą w boksach za pomocą układu przenośników przekazywane będą do prasy belującej, gdzie podlegają zagęszczeniu i formowaniu w bele o standardowych wymiarach. Bele są znakowane, magazynowane w oznakowanych miejscach magazynowych i przygotowane do przekazania odbiorcom zewnętrznym w celu ich dalszego zagospodarowania.

Pozostałości po sortowaniu (balast posortowniczy), z linii sortowniczej kierowane będą na automatyczną prasę, skąd po sprasowaniu jako odpad o kodzie 19 12 12, przekazywany będzie uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania 
z zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.


II.6. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji udziela się pod następującymi warunkami:

1. Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania w ciągu roku nie może być większa od ilości odpadów poddanych procesowi przetwarzania 
w danym roku.
2. Łączna masa odpadów przyjętych do przetworzenia w sortowni w ciągu roku nie może przekroczyć 20 000 Mg/rok.

3. Odpady magazynowane będą w miejscach wydzielonych, oznakowanych kodem odpadu oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych; w sposób selektywny, uniemożliwiający ich zmieszanie oraz zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami, zgodnie z zapisami punktu II.3 niniejszej decyzji. Pojemność pojemników oraz materiał, z którego będą wykonane dostosowane będą do ilości, rodzaju i składu odpadów. 
4. Odpady o kodzie 20 01 99 (Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny) nie będą stanowiły odpadów ulegających biodegradacji.
5. Każdorazowo przed przyjęciem odpadów uprawniony pracownik dokonywał będzie oględzin dostarczonych odpadów i oceniał poprawność danych zawartych w karcie przekazania odpadu oraz jakość dostarczonych odpadów.  W przypadku jeśli rodzaj i skład odpadów będzie niezgodny z klasyfikacją zadeklarowaną 
w karcie przekazania odpadu, nastąpi odmowa przyjęcia odpadów.
6. [bookmark: _Hlk10797120]Przemieszczanie i transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszeniem czy wyciekiem. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów.

7. Ciągi komunikacyjne, sortownia, plac magazynowy i miejsca magazynowania odpadów utrzymywane będą w odpowiednim stanie czystości, wszelkie zanieczyszczenia powierzchni odpadami będą na bieżąco usuwane.

II.7. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów obowiązuje do dnia 09.01.2036r. 

III. Udzielam Zakładowi Komunalnemu w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o. 
ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski, REGON 180924635, 
NIP 5170361538 zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacją 
na działkach nr ewid.: 4233/3 (na wydzielonej części działki), 4236 (na wydzielonej części działki), 4237 (na wydzielonej części działki), 4238 (na wydzielonej części działki), 4234/4, 4235/4, 4239 położonych w Sokołowie Małopolskim przy ul. Sienkiewicza 88, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie i określam:

III.1.1 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia poza instalacją

Tabela 8. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia poza instalacją
	L.p.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadu Mg/rok

	1.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	200,00

	2.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	3 000,00

	3.
	17 02 01
	Drewno
	200,00

	4.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	200,00

	5.
	20 01 02
	Szkło
	5 000,00

	6.
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	200,00

	7.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	2 000,00

	Łącznie
	10 800,00



[bookmark: _Hlk225767400]III.1.2.  Rodzaje  i  masy odpadów  powstających w wyniku przetwarzania 
– poza instalacją

Tabela nr 9. Rodzaje  i  masy odpadów  powstających w wyniku przetwarzania
	[bookmark: _Hlk215466889]L.p.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Ilość odpadu Mg/rok

	1.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	200,00

	2.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	7 650,00

	3.
	19 12 02
	Metale żelazne
	1 000,00

	4.
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	300,00

	5.
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	50,00

	6.
	19 12 05
	Szkło
	200,00

	7.
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	800,00

	8.
	19 12 08
	Tekstylia
	100,00

	9.
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11
	500,00

	Łącznie
	10 800,00


Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania w okresie roku nie przekroczy łącznej ilości odpadów przetwarzanych.

[bookmark: _Hlk226444228]III.1.3. Miejsce i sposób  magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 10. Rodzaje, miejsca i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania poza instalacją
	L.p.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Miejsce i sposób  magazynowania odpadów

	1.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady magazynowane będą w boksie 
o wymiarach 13,2 m x12,6 m maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 3,6 m zlokalizowanym w hali demontażu - budynek 5 

	2.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w workach lub luzem w zadaszonym boksie nr 2 
o wymiarach 15,5 m x 9,8m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	3.
	17 02 01
	Drewno
	Odpady magazynowane będą w boksie 
o wymiarach 13,2 m x 12,6 m maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 3,6 m zlokalizowanym w hali demontażu - budynek 5

	4.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz luzem 
w zadaszonym boksie nr 8 o wymiarach 15,5m 
x 9,8m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	5.
	20 01 02
	Szkło
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz workach lub luzem w zadaszonym boksie nr 1 o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	6.
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	Odpady magazynowane będą w boksie o wymiarach 13,2 m x 12,6 m maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 3,6 m zlokalizowanym w hali demontażu – budynek 5

	7.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	Odpady magazynowane będą w boksie o wymiarach 13,2 m x 12,6 m maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 3,6 m zlokalizowanym w hali demontażu – budynek 5



Tabela nr 11. Rodzaje, miejsca i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpadów poza instalacją
	L.p.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów
	Miejsce i sposób  magazynowania odpadów

	1.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady magazynowane będą 
w boksie o wymiarach 13,2 m x12,6m, zlokalizowanym w hali demontażu – bud. 5 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 3,6 m

	2.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz luzem w zadaszonym boksie nr 2 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	3.
	19 12 02
	Metale żelazne
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz luzem w zadaszonym boksie nr 6 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	4.
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz luzem w zadaszonym boksie nr 6 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	5.
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 5 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	6.
	19 12 05
	Szkło
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz luzem w zadaszonym boksie nr 2 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	7.
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	Odpady magazynowane będą 
w boksie o wymiarach 13,2 m x 12,6 m, zlokalizowanym w hali demontażu – bud. 5 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 3,6 m

	8.
	19 12 08
	Tekstylia
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 5 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m

	9.
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	Odpady magazynowane będą na zewnątrz 
w belach w zadaszonym boksie nr 3 
o wymiarach 15,5 m x 9,8 m i poj. 607 m3 maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 4 m



Odpady magazynowane będą zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji.

III.1.4. Rodzaj i maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów 
i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane 
w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 12. Rodzaj i maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów 
i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] 
	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]

	Odpady magazynowane w budynku nr 5 

	1.
	15 01 03
	Opakowania 
z drewna
	1,00
	200,00

	2.
	17 02 01
	Drewno
	4,00
	200,00

	3.
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione 
w 20 01 37
	2,00
	200,00

	4.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	12,00
	2000,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
	
19,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
	
2600,00

	Największa masa, która może być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów (wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów) [Mg]
	

19,00

	Całkowita pojemność (wyrażona 
w Mg) miejsca magazynowania odpadów
	
19,00

	Odpady magazynowane na zewnątrz w zadaszonym boksie nr 2

	5.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	100,00
	3000,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
	100,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
	3000,00

	Największa masa, która może być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów (wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów) [Mg]
	

100,00

	Całkowita pojemność (wyrażona 
w Mg) miejsca magazynowania odpadów
	
100,00

	Odpady magazynowane na zewnątrz w zadaszonym boksie nr 1

	6.
	20 01 02
	Szkło
	300,00
	5000,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
	300,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
	5000,00

	Największa masa, która może być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów (wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów) [Mg]
	
300,00

	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów
	300,00

	Odpady magazynowane na zewnątrz w zadaszonym boksie nr 8

	7.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	1,00
	200,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
	
1,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
	
200,00

	Największa masa, która może być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów (wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów) [Mg]
	

1,00

	Całkowita pojemność (wyrażona 
w Mg) miejsca magazynowania odpadów
	1,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
	
10 800,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane 
w tym samym czasie
	
420,00 

	Największa masa, która może być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów (wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów) [Mg]
	
420,00

	Całkowita pojemność łączna (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów
	420,00


[bookmark: _Hlk226444039]
III.1.5. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego. 

Przetwarzanie odpadów o kodach: 15 01 03, 15 01 07, 17 02 01, 17 02 03, 20 01 02, 20 01 38, 20 03 07 będzie odbywało się poza instalacją na działkach nr ewid.: 4233/3 (na wydzielonej części działki), 4236 (na wydzielonej części działki), 4237 (na wydzielonej części działki), 4238 (na wydzielonej części działki), 4234/4, 4235/4, 4239 położonych w Sokołowie Małopolskim przy ul. Sienkiewicza 88, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny, dzierżawiąc ww. działki na podstawie umowy dzierżawy w formie aktu notarialnego. Na ww. działkach zlokalizowana jest również sortownia odpadów. 
Przetwarzanie odpadów realizowane będzie poprzez ich odzysk metodą: R12 
– Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11. 

Proces przetwarzania odpadów poza instalacją realizowany będzie w sposób ręczny oraz z wykorzystaniem sprzętu transportowego takiego jak ładowarki i wózki widłowe służące do rozładunku, załadunku i transportu.
Odpady o kodach: 15 01 07 (Opakowania ze szkła) i 20 01 02 (Szkło) przewidziane do przetworzenia poza instalacją dostarczane będą w workach foliowych lub luzem. Po zweryfikowaniu dostarczonych odpadów z dokumentami ewidencji w zakresie rodzaju i ilości przyjęte odpady kierowane będą do strefy rozładunku tj. zadaszonego betonowego boksu zabezpieczonego przed rozprzestrzenianiem się odpadów, gdzie będą poddawane procesowi przetwarzania. Proces przetwarzania odbywa się metodą R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 i polegał będzie na przygotowaniu  odpadów do odzysku poprzez ręczne rozdzielenie, rozsortowanie przyjętych odpadów na szkło opakowaniowe i pozostałe odpady. W zależności od wymagań odbiorcy szkło może być w sposób ręczny rozsortowywane na kolory (bezbarwne, zielone, brązowe). W wyniku przetwarzania będą powstawały wysegregowane odpady szkła opakowaniowego spełniające wymagania odbiorców oraz balast posortowniczy w postaci wyselekcjonowanych w sposób ręczny zanieczyszczeń: 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma, 19 12 02 – Metale żelazne 
i 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Oczyszczone szkło zmagazynowane będzie w zadaszonym boksie nr 2. Z miejsc magazynowania odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Odpady tworzyw sztucznych o kodzie 17 02 03 przewidziane do przetworzenia poza instalacją dostarczane będą w workach foliowych lub luzem. Po zweryfikowaniu dostarczonych odpadów z dokumentami ewidencji w zakresie rodzaju i ilości przyjęte odpady kierowane będą do strefy rozładunku tj. zadaszonego boksu nr 8 gdzie odpady będą magazynowane. Proces przetwarzania polegał będzie na ręcznym rozdzieleniu, rozsortowaniu przyjętych odpadów na tworzywa sztuczne wg rodzaju materiału (PE, PP, PVC itp.) oraz na pozostałe odpady. Podczas przetwarzania usuwane będą zanieczyszczenia tj. metal, drewno, szkło, guma, elementy budowlane. Wydzielone tworzywa przekazywane będą uprawnionym podmiotom 
w celu ich dalszego zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania 
z odpadami lub jako frakcja energetyczna do produkcji paliwa alternatywnego. Efektem końcowym przetwarzania będą wyselekcjonowane w sposób ręczny odpady o kodach: 19 12 04 (Tworzywa sztuczne i guma), 19 12 02 (Metale żelazne) oraz 
19 12 12 (Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11). Wytworzone w wyniku przetwarzania odpady  19 12 04, 19 12 12 będą belowane. Pozostałości po sortowaniu, niekwalifikujące się do dalszego odzysku, przekazywane będą do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Proces przetwarzania odpadów o kodach: 15 01 03 – Opakowania 
z drewna, 17 02 01 (Drewno), 20 01 38 (Drewno inne niż wymienione w 20 01 37), 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) odbywa się metodą R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 i polegał będzie na przygotowaniu  odpadów do odzysku. Odpady po zważeniu i ewidencji w systemie BDO kierowane będą do strefy rozładunku znajdującej się w hali demontażu. W pierwszym etapie z odpadów wielkogabarytowych przy użyciu narządzi ręcznych tj. młotki, łomy itp. usuwane będą elementy tj. szkło, elementy metalowe ewentualnie przewody. Proces przetwarzania polegał będzie na ręcznym rozdzieleniu, rozsortowaniu przyjętych odpadów na: drewno, tekstylia, pianki, tworzywa sztuczne, metale. W wyniku przetwarzania będą powstawały wysegregowane odpady o kodach m.in. 19 12 04 (tworzywa sztuczne), 19 12 02 (metale żelazne), 19 12 08 (tekstylia), 19 12 12 (Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), które będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego gospodarowania z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

III.2.1. Rodzaje odpadów, które będą kierowane do procesu przetwarzania poprzez przygotowane do ponownego użycia.

Tabela nr 13.  Rodzaje odpadów przewidzianych do przetworzenia poza instalacjami poprzez przygotowane do ponownego użycia
	L.p.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadu Mg/rok

	1.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	10,00

	2.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	20,00


Ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia poza instalacją poprzez przygotowanie do ponownego użycia są uwzględnione w  ilościach określonych 
w tabeli nr 8.

W wyniku przetwarzania odpadów nie będą powstawały odpady.

III.2.2. Miejsce i sposób  magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 14. Rodzaje, miejsca i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia poza instalacją poprzez przygotowanie do ponownego użycia.
	L.p.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Miejsce i sposób  magazynowania odpadów

	1.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Odpady magazynowane będą selektywnie 
w boksie o wymiarach 13,2 m x12,6m, zlokalizowanym w hali demontażu
 - budynek 5, maksymalna wys. magazynowania odpadów wynosi 3,6m

	2.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	



Odpady magazynowane będą zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji.

III.2.3 Rodzaj i maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów 
i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane 
w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów


Tabela nr 15.  Rodzaj i maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów 
i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] 
	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]

	Odpady magazynowane w budynku nr 5 

	1.
	15 01 03
	Opakowania 
z drewna
	1,00
	10,00

	2.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	12,00
	20,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
	
13,00

	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
	
30,00

	Największa masa, która może być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów (wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów) [Mg]
	
13,00


	Całkowita pojemność (wyrażona 
w Mg) miejsca magazynowania odpadów
	13,00




III.2.4. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego. 

Odpady o kodach: 15 01 03 (Opakowania z drewna) i 20 03 07 
(Odpady wielkogabarytowe) przetwarzane poza instalacjami i urządzeniami 
w procesie R12 mogą zostać skierowane do procesu przetwarzania poprzez przygotowane do ponownego użycia. Po zweryfikowaniu dostarczonych odpadów 
z dokumentami ewidencji w zakresie rodzaju i ilości oraz po wstępnej wizualnej 
i manualnej ocenie czy dany odpad kwalifikuje się do przetwarzania poprzez przygotowanie do ponownego użycia, będzie magazynowany w hali demontażu 
w sposób selektywny uniemożliwiający zmieszanie z odpadami magazynowanymi do przetwarzania poprzez demontaż. Utrata statusu odpadu dla ww. odpadów jest przewidywana po przeprowadzeniu odpowiednich procesów przetwarzania takich jak sprawdzenie, naprawa, czyszczenie, w wyniku których odpady te zostaną przygotowane aby jako produkty mogły być ponownie wykorzystane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania. 

Opis procesu przetwarzania odpadów o kodach: 15 01 03 (Opakowania 
z drewna) i 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) poprzez przygotowanie do ponownego użycia:
1. odpady przeznaczone do przetwarzania poprzez przygotowanie do ponownego użycia będą magazynowane w sposób selektywny uniemożliwiający zmieszanie 
z odpadami magazynowanymi do przetwarzania poprzez demontaż,
1. ocena czy przyjęte odpady nadają się do przetwarzania poprzez przygotowanie do ponownego użycia,
1. usunięcie elementów niebędących pierwotną częścią składową przetwarzanego odpadu tj.: etykiety, nakrętki, taśma pakowna,
1. selektywne magazynowanie odzyskanego produktu,
1. zaewidencjonowanie w systemie BDO procesu przetwarzania.

III.2.5. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów 

Tabela nr 16.  Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów
	L.p.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu

	1.
	15 01 03
	Opakowania z drewna

	2.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe



III.2.6. Szczegółowe warunki utraty statusu ww. odpadów:

1. Do procesu przetwarzania kierowane będą wyłącznie odpady określone w tabeli 
nr 13, które zostaną poddane procesowi odzysku R12.
1. Przywrócone do ponownego wykorzystania opakowania będą wykorzystane do celów do jakich pierwotnie zostało wyprodukowane tj. m.in. do zabezpieczenia produktów w nich wprowadzanych na rynek, co przyczyni się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i zużycia surowców pierwotnych.
1. Poddawane procesowi przetwarzania poprzez przygotowanie do ponownego użycia będą jedynie opakowania i przedmioty kompletne, nie posiadające uszkodzeń mechanicznych, nie zanieczyszczone, których użytkowanie nie wpłynie negatywnie na umieszczane w nich produkty i dalszych użytkowników.
1. Produkt powstały w wyniku odzysku poszczególnych rodzajów odpadów 
nie spowoduje bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody 
w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
1. Do każdej partii przekazanego produktu należy dołączyć oświadczenie 
o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów. Oświadczenie powinno zawierać potwierdzenie, że produkt powstały w wyniku utraty statusu odpadów określonych w tabeli nr 13 spełnia warunki utraty statusu odpadów, o których mowa powyżej, tj. w ppkt. 1) - 6) niniejszej decyzji. Oświadczenie należy sporządzić w jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla posiadacza odpadów prowadzącego proces odzysku oraz dla podmiotu, który wykorzystuje materiały lub produkty powstałe w wyniku procesu odzysku tych odpadów.
1. Opakowania z drewna będą stanowiły opakowanie kompletne, nieuszkodzone, nie zawierające zanieczyszczeń oraz ubytków i pęknięć oraz nieposiadające pozostałości po substancjach pierwotnie w nich przechowywanych;
1. Odpady wielkogabarytowe to: przedmioty kompletne, nieuszkodzone, nie zawierające zanieczyszczeń oraz ubytków uniemożliwiających ich wykorzystanie do celów w jakich pierwotnie zostały wyprodukowane.

Przetwarzanie odpadów poprzez przygotowanie do ponownego użycia spełnia wymagania określone w art. 14 ust 1 pkt 1a ustawy o odpadach:
1. Substancja lub przedmiot będzie powszechnie wykorzystywana do konkretnych celów - przetworzone opakowania z drewna będą wykorzystywane do celów jakich pierwotnie zostały wyprodukowane tj. do zabezpieczenia produktów w nich wprowadzanych na rynek lub zagospodarowane na potrzeby własne funkcjonowania Zakładu przetwarzania odpadów co przyczyni się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Elementy wielkogabarytowe mogą być wykorzystane po sprawdzeniu, naprawie i oczyszczeniu jako produkty użytkowe (np. meble z odzysku, elementy wyposażenia domów i instytucji). 
2. Istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie - rynek opakowaniowy jest nieodzownym elementem każdej gałęzi gospodarki, generującym z każdym rokiem coraz większe zapotrzebowanie. Opakowania 
z drewna to zasadniczy element technologii prorozwojowych w większości łańcuchów dostaw. 
Produkty z odzysku mebli znajdują odbiorców w sektorze gospodarstw domowych i przemysłowym (np. hotele, ośrodki wypoczynkowe). 
3. Przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone 
w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, 
i w normach mających zastosowanie do danego produktu - gotowe materiały będą odpowiadały obowiązującym wymaganiom jakościowym, a także nie będą zawierać zanieczyszczeń lub substancji niebezpiecznych.
4. Zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska - produkty końcowe będą bezpieczne w użytkowaniu i nie będą zawierały składników szkodliwych (np. farb zawierających metale ciężkie, azbestu, itp.).

III.3. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami udzielam pod następującymi warunkami:

1. Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania w ciągu roku nie może być większa niż łączna masa odpadów przetworzonych w ciągu danego roku.
2. Miejsca magazynowania odpadów będą wydzielone, oznakowane nazwą 
i kodem odpadu oraz zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Odpady magazynowane będą selektywnie, w sposób  uniemożliwiający ich zmieszanie oraz zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami. 
3. Przemieszczanie i transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem.
4. Każdorazowo przed przyjęciem odpadów uprawniony pracownik dokonywał będzie oględzin dostarczonych odpadów i oceniał poprawność danych zawartych w karcie przekazania odpadu oraz jakość dostarczonych odpadów.  
W przypadku jeśli rodzaj i skład odpadów będzie niezgodny z klasyfikacją zadeklarowaną w karcie przekazania odpadu, nastąpi odmowa przyjęcia odpadów.
5. Transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym wyciekiem. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju 
i ilości przewożonych odpadów.

III.4. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami obowiązuje do dnia 09.01.2036 roku.

IV. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Należy: przestrzegać oraz stosować się do przepisów i zasad bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności dot. prawidłowego utrzymania i eksploatacji obiektu 
i istniejących w obiekcie instalacji; dokonywać przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych dla urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, instalacji oraz prowadzić dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami; przeprowadzać okresowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego dla pracowników pracujących w zakładzie; utrzymywać drogi pożarowe w ciągłej przejezdności; nie zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych, dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych; nie blokować drzwi przeciwpożarowych.

Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do magazynowania lub przetwarzania odpadów powinny być projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający spełnienie następujących warunków:
- zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

W obiektach oraz na terenach przyległych  do nich zabronione jest wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
 - używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem, w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
- garażowanie  pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu, 
- rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji  i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze,
- rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów,
- użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na palnym podłożu z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
- składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi.

W przypadku zmiany ilości oraz rodzaju przetwarzanych i magazynowanych odpadów; zmiany lokalizacji magazynowania odpadów, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynków i obiektów związanych z odpadami, zmiany parametrów procesu produkcyjnego mającego wpływ z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, pozyskania nowych informacji o parametrach palności bądź wybuchowości odpadów, warunki ochrony przeciwpożarowej należy ponownie przeanalizować uwzględniając nowo pozyskane informacje.
Należy przestrzegać zapisów operatu przeciwpożarowego.
Tabela 17. Rodzaj i maksymalna masa poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów powstałych w wyniku przetwarzania w instalacji i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie odpadów  zgodnie z operatem przeciwpożarowym
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadów 

	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury 
	





95,0






	2.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	

	3.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	

	4.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	

	5.
	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	

	6.
	19 12 01
	Papier i tektura
	

	7.
	19 12 02
	Metale żelazne
	

	8.
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	

	9.
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne 
	

	10.
	19 12 05
	Szkło
	

	11.
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	

	Łącznie
	           95,0



Tabela nr 18. Rodzaj i maksymalna masa poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów poza instalacją i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie odpadów zgodnie z operatem przeciwpożarowym
	L.p.
	Kod odpadu
	
Rodzaj odpadów
	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie[Mg]

	1.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	2,0

	2.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	500,0

	3.
	19 12 02
	Metale żelazne
	20,0

	4.
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	5,0

	5.
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	1,0

	6.
	19 12 05
	Szkło
	25,0

	7.
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	2,0

	8.
	19 12 08
	Tekstylia
	1,0

	9.
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11
	
10,0

	Łącznie
	566,0



Uzasadnienie
	  
[bookmark: _Hlk225417117][bookmark: _Hlk225419083][bookmark: _Hlk225419067][bookmark: _Hlk225417163]Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o., ul. Łazienna 7, 
36-050 Sokołów Małopolski wystąpiła w dniu 03.07.2025 r. (data wpływu) do Marszałka Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Sokołowie Małopolskim.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że przedstawione w nim informacje wymagały uzupełnienia, stąd też Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem 
z dnia 28.07.2025 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 26.08.2025 r. Strona zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu do uzupełnienia wniosku do 30.09.2025r. w stosunku do terminu określonego w wezwaniu. Następnie pismem z dnia 30.09.2025 r. oraz 30.10.2025r. Spółka ponownie zwróciła się 
z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku, ostatecznie do 31.12.2025r.

Pismem złożonym w dniu 31.12.2025 r., 15.01.2026 r. oraz w dniu 23.01.2026 r., Spółka  uzupełniła ww. wniosek. W dniach 04.02.2026r., 09.02.2026r. oraz 26.02.2026r., 14.04.2026r., 21.04.2026r.  Strona przedłożyła dodatkowe wyjaśnienia - uzupełnienie do wniosku.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz w świetle zapisów § 2 
ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 
z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 pkt 1a i art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) - organem właściwym do wydania decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  „Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne ”.
Zgodnie z wnioskiem Strony w wyniku eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów (sortowni odpadów) powstawały będą odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg oraz odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5000 Mg rocznie.

Wytworzone odpady magazynowane będą w miejscach wydzielonych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych; w sposób selektywny, uniemożliwiający ich zmieszanie oraz zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami. Objętość pojemników i materiał, z którego będą wykonane dostosowane będą do ilości, rodzaju i składu odpadów. 

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w wyniku eksploatacji instalacji, miejsca i sposoby ich magazynowania określono w punkcie I.2. i I.3. niniejszej decyzji. 

W wyniku przetwarzania odpadów w instalacji możliwe będzie wytworzenie odpadów  o kodzie 16 06 05 (Inne baterie i akumulatory). 
Zgodnie z wnioskiem Strony, na podstawie art. 45 ust. 4,6, 8 niniejsza decyzja obejmuje pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Przetwarzanie odpadów w instalacji do odzysku (sortowni odpadów) jak i odzysku odpadów poza instalacjami prowadzone będzie na działkach nr ewid.: 4233/3 (na wydzielonej części działki), 4236 (na wydzielonej części działki), 4237 
(na wydzielonej części działki), 4238 (na wydzielonej części działki), 4234/4, 4235/4 oraz 4239 położonych w Sokołowie Małopolskim przy ul. Sienkiewicza 88. 
Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji w procesie 
R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 zostały określone w tabeli nr 3 w punkcie II.1. 
Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania poza instalacją 
w procesie R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 zostały określone w tabeli nr 8 
oraz w punkcie III.1. 

W trakcie trwania postępowania Spółka do wniosku dołączyła: 
 - zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności wymagane art. 42 ust. 3a ustawy 
o odpadach, 
- operat przeciwpożarowy instalacji do przetwarzania i wytwarzania odpadów opracowany w październiku 2025r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych p. Krzysztofa Cygana, 
- postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Rzeszowie z dnia 19.11.2025r., znak: MZ.5268.56.2025.2.GD wyrażające zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla miejsc przetwarzania 
i magazynowania odpadów,
- wypis z rejestru gruntów dla działek nr 4233/3, 4236, 4237, 4238, 4234/4, 4235/4 oraz 4239,
- wypis umowy dzierżawy w formie aktu notarialnego z dnia 09.01.2026r. Repertorium A nr 44/2026, 
- decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 23.07.2021r., znak: RG.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku sortowni wraz z linią do granulacji tworzyw sztucznych, budynku biurowo-socjalnego, wagi samochodowej, parkingu dla klientów i pracowników, 8 boksów  żelbetowych zadaszonych wiatą, warsztatu, placu manewrowego i postojowego dla samochodów ciężarowych, naziemnego zbiornika mobilnego na olej napędowy o pojemności 5000l oraz hali demontażu odpadów wielkogabarytowych,
- postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 02.02.2025r.  RG.6220.7.2021  wyjaśniające treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowie Zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Sokołowie Małopolskim przebudowie rowu i wykonaniu urządzenia wodnego”,
- decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 02.12.2021 r., znak: RG.6730.183.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa Zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Sokołowie Małopolskim przebudowa rowu 
i wykonanie urządzenia wodnego na działkach nr ewid. nr 4233/3, 4236, 4237, 4238, 4234/4, 4235/4 oraz 4239 obręb 0001 Sokołów Małopolski” wraz z załącznikiem graficznym do decyzji oraz załącznikiem wyniki analizy, funkcji, cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu,
- decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 31.01.2022r., znak: RG.6730.18.2022 zmieniającą decyzję z dnia 02.12.2021 r., znak: RG.6730.183.2021 o ustaleniu warunków zabudowy wraz z załącznikiem graficznym do decyzji znak: RG.6730.18.2022,
- dokument potwierdzający, że Wnioskodawca jest uprawniony do występowania 
w obrocie prawnym - wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego stan na dzień 31.12.2025r.,
- uchwałę Nr 16/12/2025 z dnia 10 grudnia 2025r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki,
- streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
- plan sytuacyjny Zakładu w Sokołowie Małopolskim,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji 506 zł +616 zł. 
Przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób postępowania z wytworzonymi odpadami oraz sposób prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów jest zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy o odpadach oraz aktach w wykonawczych i nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Dodatkowo w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi Organ określił warunki dla każdego rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Punkt IV niniejszej decyzji dotyczy prowadzenia działalności zarówno na podstawie udzielonego pozwolenia na wytwarzanie odpadów jak i zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

Powierzchnie budynku sortowni, zadaszonych żelbetonowych boksów, hali demontażu odpadów wielkogabarytowych zostały podane zgodnie z zapisem decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 23.07.2021r., znak: RG.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.”

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem 
z dnia 11.02.2026 r. wystąpił do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. 

W dniach  26.02.2026 r. - 17.03.2026r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę. Następnie postanowieniem z dnia 24.03.2026r., znak: WI.7060.16.2026.NO stwierdził, że cyt. „obiekty budowlane, instalacja mechaniczno- ręcznej sortowni odpadów komunalnych oraz miejsca magazynowania odpadów zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 88, 36-050 Sokołów Małopolski spełniają wymagania określone w przepisach ochrony środowiska”.

Mając na uwadze zapis art. 41 ust. 6a  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów. 

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem 
z dnia 12.02.2026 r. wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski 
o wydanie stosownej opinii w sprawie. Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski postanowieniem z dnia 13.02.2026r., znak: SO.6234.1.2026 zaopiniował pozytywnie wniosek Zakładu Komunalnego w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o., 
ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działkach 
o nr ewid.: 4233/3, 4236, 4237, 4238, 4234/4, 4235/4 oraz 4239 położonych 
w Sokołowie Małopolskim przy ul. Sienkiewicza, na których zlokalizowany jest Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zgodnie z art. 41a ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, 
o którym mowa w art. 42 ust. 4c.” 

Stąd też, Marszałek Województwa Podkarpackiego w dniu 12.02.2026 r. wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 
o przeprowadzenie kontroli instalacji, miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie postanowieniem 
z dnia 10.03.2026 r., znak: MZ.5268.7.2026.5.GD, stwierdził cyt. „spełnienie 
w obiektach chronionych znajdujących się na terenie zakładu przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Sienkiewicza w Sokołowie Małopolskim na działkach 
(nr 4233/3, 4236, 4237, 4238, 4234/4, 4235/4 oraz 4239), wymagań określonych 
w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, określonymi w operacie przeciwpożarowym, uzgodnionymi postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z dnia 19.11.2025r., znak: MZ.5268.56.2025.2.GD”.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. 

W przedłożonym wniosku Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o., 
ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski określiła formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach. Postanowieniem z dnia 26.03.2026 r., znak: OS-III.7221.20.2025.SP Marszałek Województwa Podkarpackiego określił wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Zabezpieczenie roszczeń zostało ustanowione w formie gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z ww. postanowieniem. W dniu 02.04.2026 r. (data wpływu) Spółka przedłożyła stosowny dokument potwierdzający ten fakt.

W związku z określonym w umowie dzierżawy (w formie aktu notarialnego) terminem zawarcia ww. umowy od dnia 09.01.2026 r. do dnia 09.01.2036 r. określono w niniejszej decyzji termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów do dnia 09.01.2036 r.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę słuszny interes strony orzeczono jak w sentencji.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zabranych materiałów.

Pouczenie

Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu 
i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.  
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, w tym wstępnego magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

W przypadku naruszenia przez posiadacza odpadów przepisów dotyczących ochrony środowiska lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji podjęte zostaną wobec Strony czynności określone w art. 47 ustawy o odpadach.

Warunki dotyczące magazynowania baterii i akumulatorów określa ustawa z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 809)

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach podmiot wpisany do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami (BDO) jest obowiązany do aktualizacji zawartych w nim danych w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 506,00 + 616,00 złotych
na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
90 1240 6960 3851 0062 0000 0423







Z up. MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA
[bookmark: _Hlk155341532]Z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU
       OCHRONY ŚRODOWISKA








Otrzymują:
1. [bookmark: _Hlk225418807]Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski 
2. A/a OS.III sporządziła Sylwia Pawliszak

Do wiadomości:
1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1. Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski
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