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[bookmark: bookmark0][bookmark: _Hlk9244251]Miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów oraz sposoby dalszego gospodarowania tymi odpadami

	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Sposoby i miejsca magazynowania odpadów
	Sposób dalszego gospodarowania

	1.
	05 01 03*
	Osady z dna zbiorników
	Zbiornik żelbetowy X-205B
	 R12, D10

	2.
	12 01 07*
	Odpadowe oleje mineralne 
z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	Zbiornik stalowyB118 i B212 

	 R9, R12, D10

	3.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	Zadaszony plac betonowy  łącznik 
odpadów stałych o pojemności  12Mg     
	 R12, D5, D15

	4.
	13 01 05*
	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	Zbiornik stalowy B118 i B212  

	 R9, R12, D10

	5.
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
	
	     R9, R12, D10

	6.
	1301 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	
	 R9, R12, D10

	7.
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
	
	 R9, R12, D10

	8.
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	
	 R9, R12, D10

	9.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
	
	  R9, R12, D10

	10.
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	
	 R9, R12, D10

	11.
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
	
	 R9, R12, D10

	12.
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	
	 R9, R12, D10

	13.
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
	
	 R9, R12, D10

	14.
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 
i nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
	
	 R9, R12, D10

	15.
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
	
	 R9, R12, D10

	16.
	13 03 10*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła
	
	 R9, R12, D10

	17.
	13 04 01*
	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
	
	 R9, R12, D10

	18.
	13 04 02*
	Oleje zęzowe z nadbrzeży portowych
	
	 R9, R12, D10

	19.
	13 04 03*
	Oleje zęzowe ze statków morskich
	
	 R9, R12, D10

	20.
	13 05 06*
	Olej z odwadniania olejów 
w separatorach
	Zbiornik żelbetowy X-205B
	 R9, R12, D10

	21.
	13 05 07 *
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
	
	 R9, R12, D10

	22.
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów 
z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	
	R12, D10, D15

	23.
	13 07 01*
	Olej opałowy i olej napędowy
	Zbiornik stalowyB118 i B212 

	 R9, R12, D10

	24.
	13 07 03*
	Inne paliwa (włącznie 
z mieszaninami)
	
	 R9, R12, D10

	25.
	13 08 02*
	Inne emulsje
	
	 R9, R12, D10

	26.
	13 08 99 *
	Inne nie wymienione odpady (zaolejone wody)
	
	 R9, R12, D10

	27.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Plac przy mieszalniku B-208
	R12

	28.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	
	R12

	29.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	
	R12

	30.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	
	R4, R12, D5

	31.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	
	 R12, D10

	32.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	
	R12

	33.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Wiata magazynu odpadów stałych. Odpady magazynowane selektywnie 
w opakowaniach  dostarczonych od dostawcy. 
	R12, D10

	34.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	       Plac betonowy X-208b2
Odpady magazynowane selektywnie 
w opakowaniach  dostarczonych od dostawcy
	D10

	35.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	       Plac betonowy X-208b1
Odpady magazynowane selektywnie 
w opakowaniach  dostarczonych od dostawcy
	D10, R1

	36.
	16 01 03
	Zużyte opony
	Zadaszony plac betonowy (łącznik)
odpadów stałych o pojemności  12Mg     
	 R12, D10, D15

	37.
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	Wiata zadaszona  na odpady stałych o pojemności  12Mg     
	 R12, D10, D15

	38.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12
	
	R4, R5, R12

	40.
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 
z zużytych urządzeń
	
	R4, R5, R12

	39.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13
	Zadaszony plac betonowy (łącznik)  *12
odpadów stałych o pojemności  12Mg     
	R4, R5, R12

	41.
	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15
	
	R4, R5, R12

	42.
	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	Wydzielony boks wiaty stalowej  zadaszonej i obudowanej   o pojemności  9 Mg
	R4, R6, R12

	43.
	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo- kadmowe
	
	R12

	44.
	16 06 03*
	Baterie zawierające rtęć
	
	R4, R12

	45.
	16 06 04
	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
	
	R4, R12

	46.
	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	
	R4, R12

	47.
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

	Zbiornik żelbetowy X-205B
	 R9, R12, R12,  D10

	48
	16 10 01*
	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	I-sza komora  basenu X-207a
Zbiornik X-205b 
	R4,  R5, R12 ,D9 

	49 
	16 10 02
	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
	Zbiornik  X-205a1
	R5,  D9,  D10 

	50.
	16 11 06
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów nie metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
	Zbiornik X-205a2 
	 R12, D5, D15

	51.
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	Wydzielony boks wiaty stalowej  zadaszonej 
i obudowanej   o pojemności  
9 Mg
	R12, D10, D15

	52.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Kontener przy  placu przy B-206
	R4,R12, D5, D15

	53.
	19 01 02
	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
	
	R12, D5, D15

	54.
	19 01 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	Zadaszony plac betonowy przy wiacie zadaszonej.
Odpady magazynowane selektywnie w  szczelnych Big- bagach.
	R12, D5, D15

	55.
	19 01 11*
	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
	
Zbiornik X-205a2

	R12, D5, D9, D12, D13, D15, D16

	56.
	19 01 13*
	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
	Zadaszony plac betonowy przy wiacie zadaszonej.
Odpady magazynowane selektywnie w  szczelnych Big- bagach.
	 R12, D5, D15

	57.
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	Zbiornik żelbetowy X-205 B
	R12, D10

	58.
	19 08 99
	Inne niewymienione odpady
	Zbiornik żelbetowy X-205a1

	D10  

	59.
	19 12 01
	Papier i tektura
	Zadaszony plac betonowy 
X-208a1  
	R3,  R12

	60.
	19 12 02
	Metale żelazne
	Kontener przy placu przy       B-206
	R 4, R12

	61.
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne)
	III-cia komora zbiornika żelbetonowego X-207a
	 R12

	62
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	IV ta komora zbiornika żelbetonowego X-207a
	 R12

	63
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11*
	III-cia  komora zbiornika żelbetonowego X-207a
	 R12


* - odpad niebezpieczny
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