PLAN ZARZĄDZANIA HAŁASEM DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI WRAZ Z PUNKTEM DO ZBIERANIA 
I PRZEŁADUNKU ODPADÓW ORAZ PUNKTEM DO ZBIERANIA 
I PRZEŁADUNKU ZŁOMU W MIEJSCU PIASTOWYM

Plan zarządzania hałasem obejmuje:
· Plan i protokół monitorowania hałasu; 
· Zasady i protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi;
· Program redukcji hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub szacowanie ekspozycji na hałas, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających.
Plan monitorowania hałasu
Zgodnie z § 10  rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1706) okresowe pomiary hałasu 
w środowisku prowadzone będą z częstotliwością raz na dwa lata (...) w określonych punktach referencyjnych. Z przeprowadzanych pomiarów sporządzany będzie protokół monitorowania hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Pomiary emisji hałasu przeprowadzane będą w dwóch punktach pomiarowych:
Pkt 1:  49038’12.985” N; 21046’25.26” E
Pkt 2: 49038’12.24” N; 21046’24.868” E
W/w punkty pomiarowe określone zostały na podstawie analizy rozprzestrzeniania emisji hałasu z uwzględnieniem lokalizacji obiektów wrażliwych tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeprowadzone  obliczenia wykazały, że emisja hałasu w czasie pory dziennej w w/w punktach pomiarowych kształtowała się na poziomie niższym niż dopuszczalne poziomy hałasu. 
Zasady reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi
W przypadku wpływu skargi odnośnie nadmiernego hałasu występującego na obszarach  terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, którego źródłem może być instalacja zakładu, praca maszyn i urządzeń oraz środków transportu - powołany zostanie zespół, mający na celu wyjaśnienie czy zgłoszona uciążliwość jest związana z funkcjonowaniem zakładu. 
W przypadku ustalenia, że nadmierny hałas może pochodzić z terenu zakładu, zostaną wdrożone stosowne działania zmierzające do wyeliminowania uciążliwości.  
Z przeprowadzanych wyjaśnień sporządzany będzie protokół oraz informacja dla składającego skargę.

Działania natychmiastowe i krótkoterminowe, nadzorowane przez kierownictwo zakładu:
· 
· 
· 
· 
· w przypadku, gdy nadmierny hałas będzie skutkiem pracy maszyn i urządzeń na terenie otwartym, tj. ładowarki chwytakowej, prasy (paczkarki) do karoserii samochodowych 
i złomu oraz wózków widłowych (napędzanych silnikami spalinowymi) przeprowadzona zostanie analiza dokładnie określająca źródło ponadnormatywnej emisji hałasu; 
· po ustaleniu źródła nadmiernego hałasu niezwłocznie przystąpi się do naprawy tłumika wydechu silnika spalinowego; 
· w przypadku, gdy nadmierny hałas będzie skutkiem pracy jednego z wentylatorów, zamontowanych w ścianie budynku stacji demontażu zostanie on wyłączony 
i sprawdzony pod kątem wymaganego smarowania; 
· sprawdzona zostanie drożność filtrów przed wentylatorem - w razie stwierdzenia niedrożności zostaną one wyczyszczone;
· w dalszej kolejności zostanie sprawdzona możliwość obniżenia hałasu przez zmniejszenie wydajności wentylatora; 
Jeżeli działania doraźne i krótkoterminowe nie przyniosą pożądanych skutków 
w zakresie eliminacji lub znaczącego zmniejszenia hałasu, powołany przez kierownictwo zakładu zespół może rekomendować zastosowanie poniższych rozwiązań długofalowych celem zmniejszenia oddziaływania urządzeń lub instalacji na środowisko:
a. zaplanowanie postoju urządzenia lub maszyny w celu zapewnienia serwisu urządzenia emitującego hałas,
b. zastosowanie mobilnego ekranu akustycznego na kierunku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c. wymianę urządzenia na inne, nie emitujące nadmiernego hałasu.
Program redukcji hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub szacowanie ekspozycji na hałas, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających 
Parametry akustyczne źródeł hałasu określono na podstawie danych katalogowych. Urządzenia znajdujące się w otwartej przestrzeni zakładu wyposażone są w zabezpieczenia akustyczne, tj. tłumiki lub obudowy, a ponadto wykorzystano urządzenia wyciszone, 
o fabrycznie ograniczonej emisji hałasu. Część źródeł stacjonarnych znajduje się wewnątrz budynku stacji demontażu pojazdów. Ściany i dach tego budynku stanowią izolację dla hałasu od urządzeń technologicznych z wnętrza budynku. Analiza warunków akustycznych wykazała, że hałas emitowany do środowiska z terenu zakładu nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych. W związku z tym nie ma konieczności podejmowania dodatkowych działań, ograniczających emisję hałasu.
Organizacyjne środki ochrony przed hałasem
Ograniczenie wszelkich manewrów maszyn i pojazdów ciężarowych w obrębie terenu zakładu do pory dziennej.

Załączniki:
1. Protokół monitorowania hałasu 
2. Protokół reagowania na skargi

























Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ MONITOROWANIA HAŁASU
Data wykonanych pomiarów …………………………..
Norma/metoda  pomiarów ………………………………..
Wykonawca pomiarów ………………………..
Badanie planowane / interwencyjne
Wyniki pomiarów:

	Lp.
	Punkt pomiarowy
	Lokalizacja punktu pomiarowego (opis)
	Współrzędne geograficzne
	

	1.
	P1
	przy północno-zachodnim rogu budynku mieszkalnego, położonego na działce o nr ewidencyjnym 88/6
	49038’12.985” N; 21046’25.26” E
	

	2.
	P2
	przy północno-zachodnim rogu budynku mieszkalnego, położonego na działce o nr ewidencyjnym 88/7
	49038’12.24” N; 21046’24.868” E
	




Wnioski:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Załączniki:
1. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów




…………………………………………………………………..
                 Data sporządzenia protokołu

                 







…………………………………………………….....	Data i podpis osoby sporządzającej 
protokół



Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ REAGOWANIA NA SKARGI

Data wpłynięcia skargi ………………………………………………..
Temat/ przyczyna skargi ……………………………………………...
Wyniki analizy skargi ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Podjęte działania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Treść informacji zwrotnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………….……………..                                                                
         Data sporządzenia protokołu					








…………..………………………………………………………
Data i podpis osoby sporządzającej protokół
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